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重庆市城乡建设委员会
关于发布《建设工程施工现场安全资料管理标准》的通知
 
各区县（自治县）城乡建委，两江新区、经开区、高新区、万盛经开区、双桥经开区建设局，有关单位：
　　现批准《建设工程施工现场安全资料管理标准》为我市工程建设推荐性标准，编号为DBJ50/T-291-2018，自2018年6月1日起施行。
　　本标准由重庆市城乡建设委员会负责管理，重庆市建设工程施工安全管理总站负责具体技术内容解释。
重庆市城乡建设委员会
2018年4月18日
前言

根据重庆市城乡建设委员会《2014年度重庆市工程建设标准制定修订项目计划（第二批）》（渝建[2014] 371号）文件要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结工程实践经验，参考有关国家标准，并在广泛充分征求意见的基础上，制定本标准规程。

本标准规程的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3安全管理资料管理；4安全管理资料分类与整理。

本规范由重庆市城乡建设委员会负责管理，重庆市建设工程施工安全管理总站负责具体技术内容的解释。在本规范执行过程中，请各单位注意收集资料，总结经验，并将有关意见和建议反馈给重庆市建设工程施工安全管理总站。
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1  总  则
1.0.1  为加强重庆市建设工程施工现场安全管理资料的规范化管理，提高工程施工现场生产安全、文明施工管理水平，规范工程施工现场安全管理工作标准化，防止和减少生产安全事故，依据《建设工程安全生产管理条例》等生产安全法规制定本规程。
1.0.2  本规程适用于重庆市行政区域内新建、扩建、改建的建设工程施工现场安全管理资料的管理。凡在重庆市行政区域内参与工程建设、施工、监理等单位均应执行本规程。
1.0.3  施工现场安全管理资料应与工程施工进度同步形成。
1.0.4  重庆市建设工程施工现场安全管理资料的管理除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关法律法规和标准规范的规定。
2 术  语
2.0.1 建设工程    constructionengineering
房屋建筑和市政基础设施工程的总称。
2.0.2 房屋建筑工程    buildingconstructionengineering
各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程及室内外装修装饰工程。
2.0.3 市政基础设施工程    municipall foundationestablishment engineering
城市道路、桥梁、供水、排水、燃气、热力、园林、环卫、污水处理、垃圾处理、防洪、地下公共设施及附属设施的建筑、管道、设备安全工程等。
2.0.4 施工现场安全管理资料    safety managemenet document on construction site
建设工程各参与方在工程建设过程中为加强生产安全和文明施工所形成的有关施工安全的各种形式的信息，包括纸质和音像资料等。
3 安全管理资料管理
3.1  一般规定
3.1.1 施工现场安全管理资料的管理应为工程项目施工管理的重要组成部分，是预防安全生产事故和提高文明施工管理的有效措施。
3.1.2  建设单位、监理单位和施工单位应负责各自的安全管理资料管理工作，逐级建立健全施工现场安全资料管理岗位责任制，明确负责人，落实各岗位责任。
3.1.3  建设单位、监理单位和施工单位应建立安全管理资料的管理制度，规范安全管理资料的形成、收集、整理、组卷等工作，安全资料应跟随施工生产进度形成和积累，做到真实有效、及时完整。
3.1.4  施工现场安全管理资料应字迹清晰，签字、盖章等手续齐全，计算机形成的资料可打印、手写签名。
3.1.5施工现场安全管理资料应为原件，因故不能为原件时，可为复印件。复印件上应注明原件存放处，加盖原件存放单位公章，有经办人签字并注明时间。
3.1.6 建设、施工、监理等单位按照本规程负责各自安全管理资料的收集。整理、归档，至少保存至工程竣工，生产安全事故相关资料根据实际情况保存。
3.1.7 安全管理资料的纸质文件材料幅面尺寸规格宜为A4幅面(297 mm×210 mm)。图纸宜采用同家标准图幅。
3.1.8 安全管理资料的纸质文件应采用碳素墨水、蓝黑墨水等耐久性强的书写材料，不得使用红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等易褪色的书写材料。计算机输出文字和图件应使用激光打印机，不应使用色带式打印机、水性墨打印机和热敏打印机。
3.1.9每卷资料排列顺序为封面、卷内目录、资料及封底，封面上的信息应包括工程名称、案卷名称、编制单位、编制人员及编制日期。案卷页号应以独立卷为单位顺序编写。
3.2  建设单位的管理职责
3.2.1  建设单位应负责本单位施工现场安全管理资料的编制、整理、归档工作，并监督施工、监理单位施工现场安全管理资料的整理。
3.2.2  建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。
3.2.3  建设单位在编制工程概算时，应将建设工程安全防护、文明施工措施等所需费用专项列出，按时支付并监督其使用情况。
3.2.4  建设单位应向施工单位提供施工现场供电、供水、排水、供气、供热、通信、广播电视等地上、地下管线资料，气象水文地质资料，毗邻建筑物、构筑物和相关的地下工程等资料。并保证资料的真实、准确、完整。
3.3  监理单位的管理职责
3.3.1  监理单位应负责施工现场监理安全管理资料的编制、整理、归档工作，在工程项目监理规划、监理安全规划细则中，明确安全监理资料的项目及责任人。
3.3.2  监理安全管理资料应随监理工作同步形成，并及时进行整理组卷。
3.3.3 监理单位应对施工单位安全资料的形成、组卷、归档进行监督和检查。
3.3.4  监理单位应按规定对施工单位报送的施工组织设计中的安全技术措施、危险性较大分部分项工程专项施工方案、施工现场的相关安全管理资料进行审核、签署意见。
3.3.5  按规定参与危险性较大的分部分项工程等验收，留存验收资料。
3.4  施工单位的管理职责
3.4.1  施工单位应负责施工现场施工安全管理资料的编制、整理、归档工作，在施工组织设计中列出安全管理资料的管理方案，按规定列出各阶段安全管理资料的项目。
3.4.2  施工单位应指定施工现场安全管理资料责任人，负责安全管理资料的收集、整理和组卷。
3.4.3  施工现场安全管理资料应随工程建设进度形成，保证资料的真实性、有效性和完整性。
3.4.4 实行总承包施工的工程项目，总包单位应督促检查分包单位施工现场安全资料。分包单位应负责其分包范围内施工现场安全管理资料的编制、收集和整理，向总承包单位提供存档。
3.4.5  施工单位的安全生产专项措施资料应遵循“先报审、后实施”的原则，实施前向建设单位和监理单位报送有关安全生产的计划、方案、措施等资料，得到审查认可后方可实施。
4  安全管理资料分类与整理
4.1 施工现场安全管理资料分类
4.1.1安全管理资料分类应以形成资料的单位来划分。
4.1.2 安全管理资料的代号应为SA。
1 建设单位形成的施工现场安全管理资料代号应为SA-A。
当有多种资料时，资料代号可按SA-A-1、SA-A-2、SA-A-3……依次排列。
2 监理单位形成的施工现场安全管理资料代号应为SA-B。
监理单位自身形成的有关施工现场安全管理资料，资料代号为SA-B1；监理单位对施工单位申报审核的有关施工现场安全管理资料，资料代号为SA-B2。当一项中有多种资料时，资料代号可按SA-B1-1、SA-B1-3……依次排列。
3施工单位形成的施工现场安全管理资料代号应为SA-C。
施工单位形成的施工现场安全管理资料有多项，其资料代号可按项目依次分为SA-C1、SA-C2……等。当一项中有多种资料时，资料代号可分别按SA-C1-1、SA-C1-2、SA-C1-3……依次排列。
4.2  安全管理资料整理及组卷
4.2.1施工现场安全管理资料整理应以单位工程分别进行整理及组卷。
4.2.2施工现场安全管理资料组卷应按资料形成的参与单位组卷。一卷为建设单位形成的资料；二卷为监理单位形成的资料；三卷为施工单位形成的资料，各分包单位形成的资料单独组成为第三卷内的独立卷。
4.2.3每卷资料排列顺序为封面、目录、资料及封底。封面应包括工程名称、案卷名称、编制单位、编制人员及编制日期。案卷页号应以独立卷为单位顺序编写。
4.2.4施工现场安全管理资料整理应符合表4.2.4的规定。
表4.2.4  建筑工程施工现场安全管理资料分类整理及组卷表
	编号
	施工现场安全管理资料名称
	资料表格
编号或
责任单位
	工作相关及资料保存单位

	
	
	
	建设
单位
	监理
单位
	施工
单位
	租赁
单位
	安装/
拆卸
单位

	SA-A

类
	建设单位施工现场安全管理资料

	
	建设工程施工安全监督报监书
	
	·
	·
	·
	
	

	
	建设项目地下管线现状资料交接表（如有）
	
	·
	·
	·
	
	

	
	建设工程施工许可证
	建设单位
	·
	·
	·
	
	

	
	夜间施工审批手续（如有）
	建设单位
	·
	·
	·
	
	

	
	施工合同
	建设单位
	·
	·
	·
	
	

	
	施工现场安全生产防护、文明施工措施费用支付统计
	建设单位
	·
	·
	·
	
	

	
	危险性较大的分部分项工程清单及申报表
	建设单位
	·
	·
	·
	
	

	
	上级管理部门、政府主管部门检查记录
	建设单位
	·
	·
	·
	
	

	
	监理单位施工现场安全管理资料

	
	监理安全管理资料

	
	监理合同
	监理单位
	·
	·
	
	
	

	
	监理安全生产管理制度
	监理单位
	·
	·
	·
	
	

	
	监理规划、安全监理实施细则
	监理单位
	·
	·
	·
	
	

	
	监理安全例会
	监理单位
	·
	·
	·
	
	


续表 4.2.4
	编号
	施工现场安全管理资料名称
	资料表格
编号或
责任单位
	工作相关及资料保存单位

	
	
	
	建设
单位
	监理
单位
	施工
单位
	租赁
单位
	安装/
拆卸
单位

	
	监理安全审核工作记录

	
	工程技术文件报审表
	
	·
	·
	·
	
	

	
	施工现场施工起重机械安装/拆卸报审表
	
	
	·
	·
	·
	·

	
	施工现场施工起重机械验收核查表
	
	
	·
	·
	·
	·

	
	施工现场安全隐患报告书
	
	·
	·
	·
	
	

	
	工作联系单
	
	·
	·
	·
	
	

	
	监理通知
	
	·
	·
	·
	
	

	
	工程暂停令
	
	·
	·
	·
	
	

	
	工程复工报审表
	
	·
	·
	·
	
	

	
	安全生产防护、文明施工措施费用支付申请表
	
	·
	·
	·
	
	

	
	安全生产防护、文明施工措施费用支付证书
	
	·
	·
	·
	
	

	
	施工单位安全生产管理体系审核资料
	
	
	·
	·
	
	

	
	施工单位专项安全施工方案及工程项目应急救援预案审核资料
	
	
	·
	·
	
	

	SA-C类
	施工单位施工现场安全管理资料

	
	工程项目安全管理资料

	
	工程概况表
	
	·
	·
	·
	
	

	
	附项目部组建文件及人员的执业资格证书复印件
	
	·
	·
	·
	
	

	
	项目部安全管理组织机构图
	
	·
	·
	·
	
	

	
	安全生产责任书
	
	·
	·
	·
	
	

	
	项目部安全生产管理制度汇总表
	
	·
	·
	·
	
	

	
	适用法律法规和其他要求清单
	
	·
	·
	·
	
	

	
	危险源辨识及评价记录
	
	·
	·
	·
	
	


续表4.2.4
	编号
	施工现场安全管理资料名称
	资料表格
编号或
责任单位
	工作相关及资料保存单位

	
	
	
	建设
单位
	监理
单位
	施工
单位
	租赁
单位
	安装/
拆卸
单位

	
	施工组织设计、安全专项方案汇总表
	
	·
	·
	·
	
	

	
	安全检查
	
	·
	·
	·
	
	

	
	工费使用计划表
	
	·
	·
	·
	
	

	安全
	安全文明施工费月度使用台账
	
	·
	·
	·
	
	

	
	安全防护设备、材料、用品需用计划表
	
	·
	·
	·
	
	

	
	安全防护材料用品进场验收记录
	
	·
	·
	·
	
	

	
	安全防护材料用品出厂合格证粘贴表
	
	·
	·
	·
	
	

	
	安全防护用品发放（领用）记录
	
	
	·
	·
	
	

	
	分包单位安全资质审查表
	
	·
	·
	·
	
	

	
	分包合同及安全管理协议书

	
	·
	·
	·
	
	

	
	安全管理交底记录
	
	
	·
	·
	
	

	
	安全防护设施移交记录
	
	
	·
	·
	
	

	
	应急救援预案演练记录
	
	
	·
	·
	
	

	
	工程建设施工生产安全事故快报表
	
	
	·
	·
	
	

	
	伤亡事故台帐
	
	
	·
	·
	
	

	
	安全教育及安全技术交底

	
	作业人员安全教育培训登记表
	
	
	·
	·
	
	

	
	项目管理人员资格证书及安全教育培训登记表
	
	
	·
	·
	
	

	
	特种作业人员登记
	
	
	·
	·
	
	

	
	新入厂（场）工人入场安全教育记录
	
	
	·
	·
	
	

	
	新入厂（场）工人三级安全教育记录卡
	
	
	·
	·
	
	

	
	安全教育培训记录
	
	
	·
	·
	
	

	
	安全教育培训记录
	
	
	·
	·
	
	

	
	安全技术交底
	
	
	·
	·
	
	

	
	安全技术规程
	
	
	·
	·
	
	

	
	工程项目生活区管理资料

	
	管理制度
	
	
	·
	·
	
	


续表  4.2.4
	编号
	施工现场安全管理资料名称
	资料表格
编号或
责任单位
	工作相关及资料保存单位

	
	
	
	建设
单位
	监理
单位
	施工
单位
	租赁
单位
	安装/
拆卸
单位

	
	食堂炊事人员登记表
	
	
	
	·
	
	

	
	食堂炊事人员身份证复印件
	
	
	
	·
	
	

	
	健康证复印件
	
	
	·
	·
	
	

	
	应急药品、器材采购记录
	
	
	·
	·
	
	

	
	应急药品、器材使用记录
	
	
	·
	·
	
	

	
	工程项目现场资料

	
	外来人员来访登记表
	
	
	
	·
	
	

	
	文明施工管理组织机构图
	
	
	
	·
	
	

	
	文明施工管理组织机构职责划分表
	
	
	
	·
	
	

	
	文明施工现场规划平面布置图
	
	
	·
	·
	
	

	
	施工现场各施工阶段场地硬化及材料堆放平面图

	
	
	·
	·
	
	

	
	施工现场场地硬化和出入口冲洗设施验收表
	
	
	·
	·
	
	

	
	施工现场安全标志台帐
	施工单位
	
	·
	·
	
	

	
	施工现场安全标志平面布置图
	施工单位
	
	·
	·
	
	

	
	工程项目环境、卫生监控资料

	
	项目环境因素汇总及评价表
	
	
	·
	·
	
	

	
	重要环境因素清单
	
	
	·
	·
	
	

	
	环境与职业健康管理方案
	
	
	·
	·
	
	

	
	施工现场噪声值监测记录
	
	
	·
	·
	
	

	
	施工现场污染排放检查记录表
	
	
	·
	·
	
	



续表  4.2.4

	编号
	施工现场安全管理资料名称
	资料表格
编号或
责任单位
	工作相关及资料保存单位

	
	
	
	建设
单位
	监理
单位
	施工
单位
	租赁
单位
	安装/
拆卸
单位

	
	工程项目脚手架(含支撑体系和卸料平台)资料

	
	周转材料入场验收记录表
	
	
	·
	·
	
	

	
	周转材料合格证明资料汇总表
	
	
	·
	·
	·
	

	
	脚手架搭设验收表
	
	
	·
	·
	
	

	
	落地式钢管扣件脚手架搭设验收表
	
	
	·
	·
	
	

	
	悬挑式脚手架安全验收表
	
	
	·
	·
	
	

	
	门式钢管脚手架安全验收表
	
	
	·
	·
	
	

	
	高处吊篮安全验收表
	
	
	·
	·
	
	

	
	附着式升降脚手架安全验收表
	
	
	·
	·
	·
	·

	
	碗扣式钢管脚手架安全验收表
	
	
	·
	·
	
	

	
	承插型盘扣式钢管脚手架安全验收表
	
	
	·
	·
	
	

	
	满堂脚手架安全验收表
	
	
	·
	·
	
	

	
	脚手架安装检查验收记录
	
	
	·
	·
	
	

	
	脚手架、安全防护设施临时拆除申请表
	
	
	·
	·
	
	

	
	现浇混凝土模板、支撑系统验收检查记录表
	
	
	·
	·
	
	

	
	工程项目安全防护资料

	
	基坑、桩基、边坡作业安全验收表
	
	
	·
	·
	
	

	
	临边、洞口安全防护验收表
	
	
	·
	·
	
	

	
	移动式操作平台验收表
	
	
	·
	·
	
	

	
	悬挑式钢平台检查验收表
	
	
	·
	·
	
	

	
	工程项目施工用电资料

	
	施工现场临时用电材料、设备合格证明资料汇总

	
	
	·
	·
	
	

	
	施工现场临时用电材料、设备入场验收记录表
	
	
	·
	·
	
	

	
	施工现场临时用电材料、设备入场验收记录表
	
	
	·
	·
	
	

	
	施工现场临时电气设备测试、调试记录表
	
	
	·
	·
	
	

	
	临时用电接地（绝缘）电阻测试记录表
	
	
	·
	·
	
	

	
	漏电保护器检测记录表

	
	
	·
	·
	
	

	
	施工现场临时用电设施安全验收记录表
	
	
	
	
	
	

	
	电工巡检维修记录表

	
	
	
	
	
	


续表  4.2.4
	编号
	施工现场安全管理资料名称
	资料表格
编号或
责任单位
	工作相关及资料保存单位

	
	
	
	建设
单位
	监理
单位
	施工
单位
	租赁
单位
	安装/
拆卸
单位

	
	工程项目大型垂直运输与提升设备安全资料

	
	塔式起重机平面布置图
	
	
	·
	·
	·
	·

	
	建筑起重机械备案申请表
	
	
	·
	·
	·
	·

	
	重庆市建筑起重机械安装（拆卸）告知书
	
	
	·
	·
	·
	·

	
	施工升降机安装验收表
	
	
	·
	·
	·
	·

	
	建筑起重机械使用登记申请表
	
	
	·
	·
	·
	·

	
	建筑起重机械检查验收表
	
	
	·
	·
	·
	·

	
	建筑起重机械日常运行与交接班记录
	
	
	·
	·
	·
	·

	
	建筑起重机械维修、保养记录
	
	
	·
	·
	·
	·

	
	工程项目施工机械安全资料

	
	工程项目使用机械设备（机具）一览表
	
	
	
	·
	
	

	
	施工机具检查验收表
	
	
	
	·
	
	

	
	施工机具检查维修保养记录
	
	
	
	·
	
	

	
	平刨机安全技术验收表
	
	
	
	·
	
	

	
	圆盘锯安全技术验收表
	
	
	
	·
	
	

	
	钢筋机械安全技术验收表
	
	
	
	·
	
	

	
	电焊机安全技术验收表
	
	
	
	
	
	

	
	搅拌机安全技术验收表
	
	
	
	
	
	

	
	其他施工机具安装验收记录
	
	
	
	
	
	

	
	工程项目消防资料

	
	消防设施、器材计划配置计划
	
	
	
	·
	
	

	
	施工现场各部位消防设施、器材配置情况
	
	
	
	·
	
	

	
	消防设备平面布置图
	
	
	·
	·
	
	

	
	项目消防组织机构
	
	
	·
	·
	
	

	
	临时用房消防验收记录表
	
	
	·
	·
	
	

	
	消防设施、器材检查维修记录
	
	
	·
	·
	
	


续表4.2.4
	编号
	施工现场安全管理资料名称
	资料表格
编号或
责任单位
	工作相关及资料保存单位

	
	
	
	建设
单位
	监理
单位
	施工
单位
	租赁
单位
	安装/
拆卸
单位

	
	动火许可
	
	
	·
	·
	
	

	
	其他资料

	
	施工企业负责人带班检查记录表
	
	
	
	·
	
	

	
	施工企业负责人带班检查项目指导清单
	
	
	
	·
	
	

	
	施工项目负责人带班生产记录表
	
	
	
	·
	
	

	
	施工企业负责人带班检查项目指导清单
	
	
	
	·
	
	

	
	安全施工日志
	
	
	
	·
	
	

	
	危险化学品清单

	
	
	·
	·
	
	

	
	  安全生产视频监控系统安装一览表
	
	
	
	·
	
	

	
	施工现场视频监控记录
	
	
	
	·
	
	


注：上表中“·”表示此表格相应的保存单位
附录A 建设单位施工现场安全安全资料用表
A.1建设工程施工安全监督报监书
为确保建设工程安全生产、文明施工，根据国务院《建设工程安全管理条例》393号令和住建部《〈关于印发《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程〉》（建质［2014］154号）规定，建设单位持有关手续和文件到安全管理（总）站，办理建设工程安全管理报监手续。
建设工程施工安全监督
报  监  书
安监管〔    〕   号
工程名称：
建设单位：（公章）
施工单位：
监督机构：
申报日期：年月日
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
填报说明
1．建设单位提交的申报资料应装订成册。
2．工程类型：新建、扩建和改建的房屋建筑工程和市政基础设施工程。
3．建设单位应如实、逐项填写本表，各方安全责任主体的单位名称应填写全称并对报送资料的真实性、有效性负责。
4．《建设工程施工安全监督报监书》一式两份，监督机构、建设单位各一份。
5．特别提醒：建设单位应当在取得施工许可证后，正式开工建设之前，及时书面告知监督机构。监督机构于五个工作日内组织有关单位召开施工安全监督告知会议后，开始进入施工现场实施安全监督。
A.1.1工程概况
为确保建设工程安全生产、文明施工，根据国务院《建设工程安全管理条例》和住建部《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质〔2014〕153号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》（建质〔2014〕154号）规定，建设单位持相关手续和资料到安全管理（总）站，办理安全管理报监手续。
工程概况
	工程名称
	

	工程地址
	

	建筑面积（ｍ2）
	
	结构、层数
	

	工程造价（万元）
	

	开工日期
	
	竣工日期
	

	建设单位
	
	资质等级
及证书号
	

	建设单位
法定代表人
	
	联系电话
	

	建设单位
现场代表
	
	联系电话
	

	监理单位
	
	资质等级
及证书号
	

	监理单位
法定代表人
	
	联系电话
	

	项目总监
及资格证书号
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	资质等级
及证书号
	

	施工单位
法定代表人
	
	联系电话
	

	项目经理
及资格证书编号
	
	联系电话
	

	安全员
及安全生产考核
合格证编号
	

	
	

	
	

	
	

	重庆市建设工程施工安全管理总站  监制



填表说明
1本表由建设单位负责填写并加盖法人章，本表反映工程基本情况，应列明建设工程项目名称、地点、规模、结构类型、计划开竣工日期以及建设各方主体名称和有关负责人姓名、联系电话等信息，便于安全监督机构了解工程概况和联系各方责任主体。
2本表为建设单位办理安全监督登记时必须提供资料，一式四份。
A.2建设项目地下管线现状资料交接表
《中华人民共和国建筑》第四十条要求：建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。
建设单位在施工准备阶段应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物与构筑物、地下工程有关资料，并保证资料真实、准确、可靠。
建设项目地下管线现状资料交接表
	项目名称
	
	提供单位
（建设单位）
	单位名称
	

	
	
	
	联系人
	

	项目地址
	
	
	
	

	
	
	
	联系电话
	

	施工范围
	
	接收单位
（勘察、设计、施工、监理）
	单位名称
	

	
	
	
	联系人
	

	
	
	
	联系电话
	

	施工范围
涉及的管线（打“√”）
	供水
	
	油气
	
	照明
	

	
	排水
	
	通信
	
	有线电视
	

	
	燃气
	
	电力
	
	其它
	

	提供
管线
资料
清单
	

	备注
	


注：1、施工范围涉及的地下管线中“其它”一栏应具体填写；
2、 本表格由建设单位提供，勘察、设计、施工、监理单位各一份。
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
建设工程开工前安全生产条件自查表
	审核项目

	资
料
部
分
	1、施工单位资质及安全生产许可证复印件
	现
场
部
分

	1、施工围挡及封闭情况

	
	2、监理单位资质及总监理工程师资格证复印件
	
	2、安全标志标牌设置

	
	3、安全生产机构的建立及安全生产责任书的签订文件
	
	3、生活区、办公区、作业区设置

	
	4、项目负责人及专职安全管理人员持证及配备
	
	4、大门、横断沟、沉沙井及冲洗设施设置

	
	5、施工组织设计中的安全措施及专项方案的编制（论证）及审批资料
	
	5、主要通道及材料加工场地设置

	
	6、施工扬尘控制方案及应急预案
	
	6、施工用电配置

	
	7、安全教育及安全检查制度
	
	7、视频监控配置

	
	8、安全文明施工措施费支付凭证及使用计划
	
	8、平安卡打卡机安装

	
	9、建设单位向施工单位提供的地下管线相关资料的交接证明
	
	9、其它

	施工单位自查情况：
负责人：
年   月   日
	监理单位审查意见：
负责人：
年   月   日
	建设单位审查意见：
负责人：
年   月   日


重庆市建设工程施工安全管理总站  

危险性较大的分部分项工程申报清单    
	工程
名称
	
	结构层次
	

	
	
	工程规模
	

	建设
单位
	
	施工许可证
	

	施工
单位
	
	项目经理
	

	监理
单位
	
	项目总监
	

	分部分项工程
	内      容
	部位、预计开工及结束时间

	一、基坑支护、降水工程
	□ 开挖深度超过3m（含3m）的基坑（基槽）、支护、降水工程
□ 虽未超过3米但地质条件和周围环境复杂的基坑（基槽）、支护、降水工程
	

	二、土方开挖工程
	□ 土方开挖深度超过3m（含3m）的基坑（基槽）的土方开挖工程
	

	三、模板工程及支撑体系
	□ 各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、大模、飞模工程
□ 混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN／m2及以上（板厚18cm以上）；集中线荷载15kN／m及以上（梁截面0.35㎡以上）；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程
□ 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系
	

	四、起重吊装及安装拆卸工程
	□ 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程
□ 采用起重机械进行安装的工程
□ 起重机械设备自身的安装、拆卸
	

	五、脚手架工程
	□ 搭设高度在24m及以上的落地式钢管脚手架工程
□ 附着整体和分片提升脚手架工程
□ 悬挑脚手架工程
□ 吊篮脚手架工程
□ 自制卸料平台、移动操作平台工程
□ 新型及异型脚手架工程
	

	六、拆除、爆破工程
	· 建筑物、构筑物拆除工程
· 采用爆破拆除工程
	

	七、其他危险性较大的工程
	□ 建筑幕墙安装工程
□ 钢结构、网架、索模结构安装工程
□ 人工挖孔桩工程
□ 地下暗挖、顶管及水下作业工程
□ 预应力工程
□ 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程
	

	安全管理措施（可另附页）:

	根据中华人民共和国住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质〔2009〕87号）第四条和《重庆市危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》第四条规定，对本单位所投资建设工程中所存在的危险性较大的分部分项工程清单（见上表）完整性和准确性负法律责任。

	项目经理（签字）：
施工单位（盖章）
 年  月  日
	总监理工程师（签字）：
监理单位（盖章）
年  月  日
	项目负责人（签字）：
建设单位（盖章）
年  月  日


注：
1、本项目所含的危险性较大的分部分项工程，应在以上栏目所列的相应分布分项工程前的“□”内打上“√”，没有的应在“□”内打“×”；
2、凡含有危险性较大的分部分项工程的应详细填写部位、预计开工及结束时间。
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程申报清单
	工程名称
	
	结构层次
	

	
	
	工程规模
	

	建设单位
	
	施工许可证
	

	施工单位
	
	项目监理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	分部分项工程
	内           容
	部位、预计开工及
结束时间
	评审方案
数量

	一、基坑支护、降水工程
	□ 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）、支护、降水工程
□ 开挖深度虽未超过5米但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程
	
	

	二、土方开挖工程
	□ 土方开挖深度超过5m（含5m）的基坑（基槽）的土方开挖工程
	
	

	三、模板工程及支撑体系
	□ 各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程
□ 混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；施工总荷载15kN／m2及以上（板厚30 cm以上）；集中线荷载20kN／m及以上（梁截面0.50㎡以上）
□承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7KN以上
	
	

	四、起重吊装安装拆卸工程
	□ 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程
□ 起重量300KN及以上的起重设备安装工程、安装高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程
	
	

	五、脚手架工程
	□ 搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程
□ 附着式整体和分片提升脚手架工程
□ 架体高度20m及以上悬挑脚手架工程
	
	

	6、 拆除、爆破
工程
	□ 采用爆破拆除工程
□ 码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物拆除工程
□ 可能影响行人、交通、电力设施，通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程
□ 文物保护建筑、优秀历史建筑历史文化风貌区控制范围的拆除工程
	
	

	六、其他
	□ 施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程
□ 跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索模结构安装工程
□ 开挖深度超过16 m的人工挖孔桩工程
□ 地下暗挖、顶管及水下作业工程
□ 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程
	
	

	安全管理措施（可另附页）:

	根据中华人民共和国住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质〔2009〕87号）第四条和《重庆市危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》第四条规定，对本单位所投资建设工程中所存在的危险性较大的分部分项工程清单（见上表）完整性和准确性负法律责任。

	施工单位（盖章）：
项目经理（签字）：
年  月  日
	监理单位（盖章）：
监理单位（签字）：
年  月  日
	建设单位（盖章）：
项目负责人（签字）：
年  月  日


     注：1.本项目所含的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，应在以上栏目所列的相应分布分项工程前的“□”内打上“√”，没有的应在“□”内打“×”。
2.凡含有超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应详细填写部位、预计开工及结束时间；施工前由施工单位组织专家论证。
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
A.5建设工程安全文明施工措施费
根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办【2005】89号）第七条建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措施项目总费用，以及费用预付计划、支付计划、使用要求、调整方式等条款。  
建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的 50 ％；合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的 30 ％，其余费用应当按照施工进度支付。  
实行工程总承包的，总承包单位依法将工程分包给其他单位的，总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由总承包单位统一管理。安全防护、文明施工措施由分包单位实施的，由分包单位提出专项安全防护措施及施工方案，经总承包单位批准后及时支付所需费用。
A.6建设工程安全文明施工措施费支付计划
为保证工程施工安全，履行建设单位安全责任，我公司承诺在工程建设过程中保证建设工程安全文明施工措施费(以下简称措施费)的拨付到位。具体承诺如下：
工程名称：；
工程总造价：元；
措施费金额： 元；[按编号为的《合同》第条约定计算];预付款（50％的安全文明施工费）：
具体支付计划如下：按照《关于印发〈重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定〉的通知》（渝建发〔2014〕25号）的规定]，建设单位在签订施工合同后至工程开工前，应将拨付给施工单位，余下安全文明施工费按施工进度支付。余款支付计划按合同约定（工程造价发生变更的依合同约定调整）。
建设工程安全文明施工措施费支付计划
	款项
	施工阶段
	支付比例
	划拨金额(元)

	
	合同工期
	≥一年
	＜一年
	

	预付款
	取得施工许可手续后15日内
	50%
	50%
	

	余款支付
(房建工程)
	结构完成50%
	   %
	   %
	

	
	结构封顶（检查合格）
	   %
	   %
	

	
	装饰施工完成30%（检查合格）
	   %
	   %
	

	
	竣工验收合格
	   %
	   %
	

	
	结算完成
	   %
	   %
	

	余款支付
(其他工程)
	完成工程量的10%（检查合格）
	   %
	   %
	

	
	完成工程量的40%（检查合格）
	   %
	   %
	

	
	完成工程量的70%（检查合格）
	   %
	   %
	

	
	竣工验收合格
	   %
	   %
	

	
	结算完成
	   %
	   %
	


本支付计划中的金钱支付均通过编号为的《合同》所指定的甲乙双方银行账号进行。（附费用支付凭据）。
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A.7其他需要报送的资料
（一）施工单位法人代表与该项目负责人签定的安全生产责任书；
（二）经监理单位、施工单位审定的该工程施工组织设计；（资料封面加盖单位公章）； 
（三）该工程施工企业项目负责人、专职安全生产管理人员的安全考核合格证（查验原件后电子押证）；
（四）施工单位为现场从事危险作业人员依法办理保险的凭证；
（五）建筑工程安全生产承诺书；
（六）建设工程安全文明施工措施费支付凭证；
（七）其他有关资料。
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A.8建设工程安全生产承诺书
建设工程安全生产承诺书
为切实做好安全生产工作，经建设、监理、施工单位集体研究，参建三方联合向（监督机构）郑重做出以下承诺：
一、认真贯彻落实国家和我市有关安全生产的方针政策和法律法规，建立健全各项管理制度，依法加强安全生产工作。
二、向安全监督机构报送的相关资料真实、有效、齐全，并对报送资料的真实性负法律责任。
    三、服从安全监督机构的监督与管理，对住房城乡建设行政主管部门及安全监督机构检查反馈的安全隐患和问题在规定的时间内完成整改并回复。
    四、组织制定事故应急救援预案，做好应急救援的充分准备。一旦发生事故，立即向主管部门和有关部门报告，做好事故救援、现场保护及善后工作，最大限度减少事故损失和影响。
    五、按照要求及时报告安全生产情况和工作信息。
    建设单位法定代表人（签章）：      项目负责人（签字）：
监理单位法定代表人（签章）：      项目总监（签字）：
    施工单位法定代表人（签章）：      项目经理（签字）：
                                     年   月   日
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A.9建设工程施工安全监督告知书
建设工程施工安全监督告知书
                              监督备案号：
（建设单位名称）：
你单位提供的《项目安全生产前提条件自查表》及有关资料符合要求，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》、住建部《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》（建质〔2014〕154号）和《重庆市建设工程施工安全管理办法》（市政府289号令）有关规定，同意办理安全报监手续。
请你单位在取得本告知书后及时办理施工许可手续，并将施工许可证原件提交我单位进行核验，届时我单位将依据国家有关法律、法规及技术标准，组织工程建设责任主体召开施工安全监督告知会议，并对施工过程中工程建设责任主体的安全生产行为、施工现场的安全生产状况和安全生产标准化开展情况进行随机抽查。
未取得施工许可前，不得擅自施工，如擅自施工，一切安全责任由建设单位自行承担。
欢迎对我单位的工作进行监督，监督电话：。
建设单位签收人：（监督机构公章）
年    月    日                                     年    月    日
注：本通知书一式二份，监督机构、建设单位各一份。
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A.10重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作计划
重庆市房屋建筑和市政基础设施
工程施工安全监督工作计划
工程名称：
         监督机构：
         编制时间：
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    本工程由（监督机构）进行安全监督，安全报监登记编号为。为保证安全监督工作的顺利实施，使监督工作有序开展，督促工程参建各方履行好企业主体安全生产责任，抓好施工过程安全管理，根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《重庆市建设工程安全生产管理办法》等法律法规及标准规范的规定，编制本工程施工安全监督工作计划。
一、工程概况
工程名称：
工程类别：
结构类型：
建筑面积/造价：
层数/跨度：
建设单位：
勘察单位：
设计单位：
监理单位：
施工单位：
二、监督组织
本工程的安全监管工作实行项目主监负责制。我站委派同志为本工程的项目主监（联系电话：）， 同志为本工程的项目辅监（联系电话：），并由以上2名同志组成监督组，开展本工程安全监督工作。
3、 安全监督
     （一）安全监督起止时间：监督组在本工程取得建设工程施工许可证后，应正式开始安全监督并严格按照监督工作计划开展有关工作；工程项目完工办理竣工验收前，建设单位应当向监督机构申请办理终止施工安全监督手续，并提交《建设工程终止施工安全监督申请书》，施工单位应当提交经建设、监理、施工单位审核的项目安全生产标准化自评材料。监督机构收到建设单位提交的资料后，经查验符合要求的，在5个工作日内向建设单位发放《建设工程终止施工安全监督告知书》，同时终止对工程项目的施工安全监督。
    （二）安全监督的方式：按监督计划和施工进度对本工程实施随机抽查、抽测现场实物，查阅施工合同、施工图纸、管理资料，询问有关人员安全生产职责履行情况，反馈抽查意见，提出整改要求并督促企业整改落实等。
（三）安全监督的内容：本工程建设责任主体的安全生产行为、施工现场的安全生产状况和安全生产标准化开展情况进行抽查。本工程项目危险性较大分部分项工程管理的行为资料和实体安全是重点抽查内容。
（四）安全监督的频次：监督人员在本工程施工过程中，根据工程特点、进度、部位、现场安全管理水平等多种因素，结合实际情况确定，按住建部《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》的要求，原则上本工程项目不少于3次，且每2个月不少于1次，对本工程实施一次安全监督抽查，
在含有超过一定规模的危险性较大分部分项工程施工期间将视施工现场安全生产状况和水平适当增加安全抽查频次。
    （五）建设责任主体履行安全生产责任的行为监督抽查主要内容
建设单位：
    1．建设单位是否向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
2．建设单位是否对勘察、设计、施工、监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，是否压缩合同工期。
3．建设单位是否要求降低建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
4．建设单位是否存在明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
5．建设单位是否按规定要求，按时支付安全生产、文明施工措施费用。
6．建设单位是否组织和督促监理、施工单位整改落实安全生产相关文件、会议要求及抽查中提出的问题。
监理单位：
7．监理规划中是否有安全监理专项内容，监理实施细则中是否有危险性较大分部分项工程的监理内容。
8．监理单位是否审查施工组织设计中的安全技术措施及危险性较大分部分项工程安全专项方案。
9．监理单位在监理巡视抽查过程中发现存在安全事故隐患的，是否按照有关规定及时下达书面指令要求施工单位进行整改或停止施工。
10．施工单位拒绝按照监理单位的要求进行整改或者停止施工的，监理单位是否及时将情况向当地建设主管部门书面报告。
11．监理单位是否依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理。
12．监理单位是否督促或组织施工单位进行安全检查和隐患整改；是否落实安全生产相关文件、会议等要求。
    施工单位：
    13．是否建立了与工程规模相适应的安全管理机构，项目经理、安全员等管理人员是否具有相应资格并持证上岗，特种作业人员是否持证上岗，生产工人是否经过三级安全教育，所有参建人员是否及时申报和使用平安卡。
14．是否建立健全以项目负责人为核心，分级负责的安全生产责任制，是否建立施工安全保证体系。
15．是否建立健全并落实执行各项安全生产制度（包括：领导带班制度、目标管理制度、安全技术交底制度、安全检查制度、安全教育制度、班前安全活动制度、消防管理制度、工伤事故报告处理制度等）。
    16．是否有按规定程序审批合格的施工组织设计中的安全技术措施或安全专项方案（专项方案按照建设部《危险性较大分部分项工程安全管理办法》和重庆市城乡建委《危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》中的规定执行）。
17．是否严格实施隐患排查制度，对于三级安全检查中发现的问题是否按安全生产“五定原则”即时落实整改和消项。
    18．防护用品和设施是否符合标准。
    19．是否执行安全文明施工措施费使用有关规定。
20．对地下管线和相邻建、构筑物是否有安全保护措施，文明施工方案是否编制。
21．分包单位及参建人员的资质、资格证件是否符合有关规定和要求。
22．根据工程实际情况，安全监督人员认为需要抽查的其他相关内容。
每次参建各方安全生产行为监督抽查应从上述22项中随机选取不少于4项进行重点抽查，并做好现场抽查记录。 
（六）工程实体安全监督抽查的主要部位及内容
对照有法律法规、安全技术规范、强制性标准和专项安全方案等对建设工程实体实施安全监督抽查的主要部位及内容如下：
1．高切坡（或深开挖）：重点抽查方案编审、现场临边防护、排水措施、坑边荷载、变形监测等。
2．基坑（或基槽）：重点抽查方案编审、现场支护、排水措施、坑边荷载、弃物堆码、变形监测等。
3．人工挖孔桩：重点抽查方案编审、护壁支护、周边防护、排水措施、弃物堆码、通风换气等。
4．大型吊装（安装）：重点抽查方案编审、起重机械相关手续、特种作业人员证件、吊点设置、现场警戒等。
5．脚手架：重点抽查方案编审、基础处理、架体搭设、与建筑物连接、脚手板铺设及其他防护措施等。
6．卸料平台：重点抽查方案编审、搭接端与主体锚固、钢丝绳连接及保护、前端与两侧防护、荷载堆码等。
7．模板支架：重点抽查方案编审、支撑体系搭设、模板及物料堆码、高处作业防护、验收手续等。
8．施工用电：重点抽查方案编审、特种作业人员证件、外电防护、接零保护、配电箱及线路、现场照明设置、验收手续等。
9．塔式起重机：重点抽查方案编审、特种作业人员证件、限位及保护装置、现场吊运、电气安全、多塔作业防护、日常维护及定期保养记录等。
10．施工升降机：重点抽查方案编审、特种作业人员证件、临边防护、架体稳定性、电气安全、安全装置、荷载控制、日常维护及定期保养记录等。
11．建筑施工非特种升降设备：重点抽查方案编审、特种作业人员证件、设备检测报告、电气安全、安全装置、日常维护及定期保养记录等。
12．小型机具：重点抽查有关合格证件、入场安装验收手续、电气安全、摆放间距、现场安全使用情况等。
13．临边及洞口防护：重点抽查现场搭设情况、防护措施是否严密或稳固、日常维护情况等。
14．防护用品：重点抽查有关合格证件、入场验收手续、现场使用情况等。
15．施工围挡：重点抽查方案编审、基础设置、墙体搭设、验收手续等。
16．施工场地及道路：重点抽查道路硬化处理、排水设施、冲洗设置等。
17．临时设施：重点抽查方案编制、现场搭设情况、验收手续等。  
18．消防保障：重点抽查消防实施入场验收、现场临设的布置和场地规划是否符合消防要求、消防器材的布置和管理、消防演练开展情况、在建主体内的消防工作等
19．根据工程实际情况，安全监督管理人员认为需要抽查的其他部位和内容。 
每次工程实体安全监督抽查应从上述19个选项中随机选取不少于3项进行重点抽查。抽查过程中，监督人员应做好现场抽查记录。
（六）根据本工程特点，现提出以下特殊安全监督要求：
1． 
2． 
3． 
建设、施工、监理可以约请监督机构进行检查。
（七）其它要求
1．本监督计划应在规定时限内向参建各方进行告知。每次安全抽查时应在监督记录本上做好相应的抽查记录；施工单位和监理单位现场有关负责人应在抽查记录上签字。
2．在抽查过程中发现工程项目施工现场存在安全生产隐患时，监督组应中止不安全的作业行为并责令立即整改；无法立即整改的，下达《限期整改通知书》，责令限期整改；安全生产隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，下达《停工整改通知书》，责令从危险区域内撤出作业人员。对抽查中发现的违反相关法律、法规规定的行为，依法实施行政处罚或移交有关部门处理。
3．在抽查过程中发现违反安全生产法律、法规施工的，监督组应依法进行查处。
4．在施工过程中发生建筑安全生产事故的，有关单位应按规定在2小时内上报安全监督管理部门，并保护好现场；对迟报、瞒报、破坏事故现场行为的，将按有关规定进行严处。
5．本计划一式三份，一份由安全监督主监留存，一份交建设单位保存，一份交施工单位保存，其他单位复印留存，建设单位应及时告知本工程所有参建单位。
本计划编制人签字：                                                        年   月   日
监督科室（组）负责人签字：                                                  年   月   日
单位技术负责人签字： 　                                                    年   月   日
建设单位签收人：                                                年   月   日
施工单位签收人：                                               年   月   日
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

A.11建设工程安全监督告知会议记录表
建设工程安全监督告知会议记录表
             监督备案号：　　　 　　　
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	交底主要内容：
    1．告知参建三方（建设、监理、施工）企业主体责任
    2．告知本项目安全监督基本程序
    3．明确竣工核验工作
    4．明确安全文明施工标准化评价工作
    5．明确争优创先工作
    6．明确农民工业余学校创建工作
    7．明确安装视频监控系统工作
    8．明确控制施工扬尘工作
    9．强调新技术推广应用工作
    10．强调生产安全事故报告的要求
    11．强调“平安卡”管理制度相关工作
    12．根据本工程特点，现提出以下特殊安全监督要求
 附：《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作计划》
监督人员：
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　                            
 年  　月  　日


	建设单位项目负责人
	
	设计单位项目负责人
	

	勘察单位项目负责人
	
	监理单位项目总监
	

	 项 目 经 理
	
	其它单位人员
	


注：本表一式六份，监督机构、建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位各一份。
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A.12建设工程安全隐患限期整改通知书
建设工程安全隐患限期整改通知书
编号：
                        ：
经抽查，你单位施工的                                项目，违反《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《重庆市建设工程安全生产管理办法》、《建筑施工安全检查标准》等法律法规和标准规范，存在如下安全隐患：
	存在的问题
	违反法律法规、规范标准、规范性
文件的名称条款

	
	


要求你单位对包括但不限于上述问题立即进行整改，举一反三，全数检查，整改完毕后，经施工企业自查合格，由监理单位组织验收，验收合格确认后形成安全隐患整改报告，经建设、施工、监理单位项目负责人签字并加盖公章，于       年     月     日前将上述整改报告书报送我监督机构。
监督员（签字）：





                                                                   年    月    日
施工单位（签字）：                              
监理单位（签字）：                              
建设单位（签字）：                              
注：本通知书一式4份，建设、施工、监理单位以及监督机构各1份。
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A.13建设工程安全隐患停工整改通知书
建设工程安全隐患停工整改通知书
编号：
：
经抽查，你单位施工的 项目，违反《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《重庆市建设工程安全生产管理办法》、《建筑施工安全检查标准》等法律法规和标准规范，存在如下安全隐患：
	存在的问题
	违反法律法规、规范标准、规范性
文件的名称条款

	
	


自年月日时起，立即停止施工，对包括但不限于上述问题立即进行整改，举一反三，全数检查，整改完毕后，经施工企业自查合格，由监理单位组织验收，验收合格确认后形成安全隐患整改报告，经建设、施工、监理单位项目负责人签字并加盖公章，将上述整改报告书报送我监督机构。
监督员（签字）：





年月日
施工单位（签字）：
监理单位（签字）：
建设单位（签字）：
注：本通知书一式4份，建设、施工、监理单位以及监督机构各1份。
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A.14 建设工程安全隐患整改完成报告书
建设工程安全隐患整改完成报告书
（监督机构）：
接你单位年月日签发的号《建设工程安全隐患限期整改通知书》□／《建设工程安全隐患停工整改通知书》□，我单位立即组织整改，已将工程存在施工安全隐患整改完毕（详见安全隐患整改验收合格报告），特此报告。
整改情况简述：
附：安全隐患整改验收合格报告（份）及有关资料份（张）
项目经理（签字）：                        施工单位（盖章）：
年   月   日
    监理单位意见： 
项目总监（签字）：                        监理单位（盖章）：
                                             年   月   日   
建设单位意见： 
    项目负责人（签字）：                      建设单位（盖章）：
                                      年   月   日
备注：1．整改情况简述：应针对提出的问题，逐条写出对应的整改措施并附整改前后对应影像资料。
        2．涉及安全生产行为内容的，由责任单位提供相关资料的原件复印件加盖法人公章。
        3．建设、监理单位应对施工单位的整改情况进行监督，并对整改结果进行盖章确认。
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

A.15建设工程恢复施工申请书
建设工程恢复施工申请书
（监督机构）：
根据你单位　  　年　  月　  日签发的　　  　   号《建设工程安全隐患停工整改通知书》要求，我单位立即组织进行了整改，现已将工程存在的安全隐患整改完毕（详情请见隐患整改完成报告）。
特此报告，申请复工。
项目经理（签字）：          施工单位（盖章）：
                             年   月   日
监理单位意见： 
项目负责人（签字）：        监理单位（盖章）：
                                     年   月   日   
建设单位意见： 
项目负责人（签字） ：      建设单位（盖章）：
年   月   日
备注：在递交此申请书的同时附《建设工程安全隐患停工整改通知书》。
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A.16建设工程恢复施工通知书
建设工程恢复施工通知书
（单位名称）：
你单位      年   月   日报送的工程《建设工程安全隐患整改完成报告书》及《建设工程恢复施工申请书》收悉。
经查验，针对我单位签发的《建设工程安全隐患停工整改通知书》（编号：          ）中提出的需要停工整改的相关部位已整改完毕，已达到继续施工条件，准予      年     月     日起恢复施工。
    （监督机构盖章）
 年    月    日
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

A.17重庆市房屋建筑和市政基础设施工程安全生产监督检查记录本
重庆市房屋建筑和市政基础设施工程
安全生产监督检查记录本
              工程名称：
              建设单位：
              勘察单位：
              设计单位：
              施工单位：
              监理单位：
              监督机构：
              主    监：                    辅    监： 
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

说   明
一、记录内容必须客观、真实、准确，不得随意涂改。
二、严格按经审批的监督计划实施监督工作，不得随意减少监督频次及监督检查内容。
三、严格对重大危险源及安全隐患的处置工作，形成闭合管理。检查时发现一般安全隐患，由监理单位督促整改落实；发现重大安全隐患的，监督员除做好监督记录外，还必须下达安全隐患整改通知书并跟踪督促整改落实情况，要求责任单位形成书面整改报告送交监督员存档。
四、监督检查严格执行国家和我市相关法律法规和标准的规定。
　
监督抽查主要抽查部位及相关内容
一、行为监督抽查的主要内容
建设单位：
1、建设单位是否向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
2、建设单位是否对勘察、设计、施工、监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，是否压缩合同工期。
3、建设单位是否要求降低建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
4、建设单位是否存在明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
5、建设单位是否按规定要求，按时支付安全生产、文明施工措施费用。
6、建设单位是否组织和督促监理、施工单位整改落实安全生产相关文件、会议要求及抽查中提出的问题。
监理单位：
7、监理规划中是否有安全监理专项内容，监理实施细则中是否有危险性较大分部分项工程的监理内容。
8、监理单位是否审查施工组织设计中的安全技术措施及危险性较大分部分项工程安全专项方案。
9、监理单位在监理巡视抽查过程中发现存在安全事故隐患的，是否按照有关规定及时下达书面指令要求施工单位进行整改或停止施工。
10、施工单位拒绝按照监理单位的要求进行整改或者停止施工的，监理单位是否及时将情况向当地建设主管部门书面报告。
11、监理单位是否依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理。
12、监理单位是否督促或组织施工单位进行安全检查和隐患整改；是否落实安全生产相关文件、会议等要求。
    施工单位：
13、是否建立了与工程规模相适应的安全管理机构，项目经理、安全员等管理人员是否具有相应资格并持证上岗，特种作业人员是否持证上岗，生产工人是否经过三级安全教育，所有参建人员是否及时申报和使用平安卡。
 14、是否建立健全以项目负责人为核心，分级负责的安全生产责任制，是否建立施工安全保证体系。
15、是否建立健全并落实执行各项安全生产制度（包括：领导带班制度、目标管理制度、安全技术交底制度、安全检查制度、安全教育制度、班前安全活动制度、消防管理制度、工伤事故报告处理制度等）。
16、是否有按规定程序审批合格的施工组织设计中的安全技术措施或安全专项方案（专项方案按照建设部《危险性较大分部分项工程安全管理办法》和重庆市城乡建委《危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》中的规定执行）。
17、是否严格实施隐患排查制度，对于三级安全检查中发现的问题是否按安全生产“五定原则”即时落实整改和消项。
18、防护用品和设施是否符合标准。
19、是否执行安全文明施工措施费使用有关规定。
 20、对地下管线和相邻建、构筑物是否有安全保护措施，文明施工方案是否编制。
21、分包单位及参建人员的资质、资格证件是否符合有关规定和要求。
22、根据工程实际情况，安全监督人员认为需要抽查的其他相关内容。
每次参建各方安全生产行为监督抽查应从上述22项中随机选取不少于4项进行重点抽查，并做好现场抽查记录。 
    二、工程实体安全监督抽查的主要部位及内容
对照有关法律法规、安全技术规范、强制性标准和专项安全方案等对建设工程实体实施安全监督抽查的主要部位及内容如下：
1、高切坡（或深开挖）：重点抽查方案编审、现场临边防护、排水措施、坑边荷载、变形监测等。
2、基坑（或基槽）：重点抽查方案编审、现场支护、排水措施、坑边荷载、弃物堆码、变形监测等。
3、人工挖孔桩：重点抽查方案编审、护壁支护、周边防护、排水措施、弃物堆码、通风换气等。
4、大型吊装（安装）：重点抽查方案编审、起重机械相关手续、特种作业人员证件、吊点设置、现场警戒等。
5、脚手架：重点抽查方案编审、基础处理、架体搭设、与建筑物连接、脚手板铺设及其他防护措施等。
6、卸料平台：重点抽查方案编审、搭接端与主体锚固、钢丝绳连接及保护、前端与两侧防护、荷载堆码等。
7、模板支架：重点抽查方案编审、支撑体系搭设、模板及物料堆码、高处作业防护、验收手续等。
8、施工用电：重点抽查方案编审、特种作业人员证件、外电防护、接零保护、配电箱及线路、现场照明设置、验收手续等。
9、塔式起重机：重点抽查方案编审、特种作业人员证件、限位及保护装置、现场吊运、电气安全、多塔
作业防护、日常维护及定期保养记录等。
10、施工升降机：重点抽查方案编审、特种作业人员证件、临边防护、架体稳定性、电气安全、安全装置、荷载控制、日常维护及定期保养记录等。
11、建筑施工非特种升降设备：重点抽查方案编审、特种作业人员证件、设备检测报告、电气安全、安全装置、日常维护及定期保养记录等。
12、小型机具：重点抽查有关合格证件、入场安装验收手续、电气安全、摆放间距、现场安全使用情况等。
13、临边及洞口防护：重点抽查现场搭设情况、防护措施是否严密或稳固、日常维护情况等。
14、防护用品：重点抽查有关合格证件、入场验收手续、现场使用情况等。
15、施工围挡：重点抽查方案编审、基础设置、墙体搭设、验收手续等。
16、施工场地及道路：重点抽查道路硬化处理、排水设施、冲洗设置等。
17、临时设施：重点抽查方案编制、现场搭设情况、验收手续等。  
18、消防保障：重点抽查消防实施入场验收、现场临设的布置和场地规划是否符合消防要求、消防器材的布置和管理、消防演练开展情况、在建主体内的消防工作等
19、根据工程实际情况，安全监督管理人员认为需要抽查的其他部位和内容。 
每次工程实体安全监督抽查应从上述19个选项中随机选取不少于3项进行重点抽查。
抽查过程中，监督人员应做好现场抽查记录。在今日重点抽查部位和内容中可只填写编号。
A.17.1工程概况及参建各方情况
工概况及参建各方情况
	施工许可证编号
	
	报监编号
	

	工程类别
	
	结构类型
	

	层/栋
	
	建筑面积
	

	工程造价
	
	开/竣工时间
	

	工程地址
	

	建设单位
	

	现场代表
	
	联系电话
	

	监理单位
	

	项目总监
	
	联系电话
	

	总承包单位
	

	项目经理
	
	联系电话
	

	工 程 分 包 情 况

	序号
	分包单位
	分包内容
	安全生产
许可证编号
	负责人
	联系
电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
A.17.2项目管理人员登记表
项目管理人员登记表
	姓  名
	职  务
	职  称
	单  位
	安全生产考核
合格编号/平安卡编号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：本表主要登记施工及分包单位项目负责人、技术负责人及专职安全管理人员情况。
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填表说明
A.17.2 本表填写的说明：
1管理人员应与项目招投标所提交的资料相符，如有变动，必须得到建设单位的同意并按规定办理变更手续。
2现场管理人人员包括的范围：项目负责人、项目技术负责人以及项目专职安全员、施工员、预算员、材料员、资料员等。
3如有分包单位的，其管理人员证书一并登记在内。项目管理人员证书复印件附登记表后。
A.17.3建筑起重机械设备备案使用登记表
 建筑起重机械设备备案使用登记表
使用单位：                                                联系人：                                          联系电话：
	序号
	建筑起重机械名称
	型号
	安装单位
	备案
编号
	安装告知
时间
	使用登记
时间
	使用登记证编号
	拆除时间
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A.17.4监督检查记录（第　 次）
监督检查记录（第　 次）
工程形象进度：                         
	上次检查整改
落实情况
	

	今日重点检查
部位及内容
	
	平安卡抽查情况
	

	检查发现的安全
隐患及问题

	

	扬尘
	

	消防
	

	处理意见
	

	施工单位
（签字）

	
	监理单位
（签字）
	
	建设单位
（签字）
	


主监 （签字）：                        辅监 （签字）：                        年   月   日
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
A.18建设工程中止施工申请书
建设工程中止施工申请书
（监督机构名称）：
因我单位建设的（工程名称）因（故）中止施工，计划复工时间：年月日。中止施工期间我单位将对该工程作业区域撤离作业人员实施封闭管理和相关防护措施，保证作业区域和作业环境安全稳固。
具体复工时段我单位将书面报告贵单位。
联系人：，联系电话：。
（建设单位盖章）
年月日
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
A.19建设工程中止施工安全监督告知书
建设工程中止施工安全监督告知书
（建设单位名称）：
因你单位建设的（工程名称）中止施工，自本告知书下发之日起，我单位中止对（工程名称）的施工安全监督。
请你单位在（工程名称）中止施工期间，加强施工现场安全管理。工程恢复施工前，要及时做好复工前提条件相关排查工作。工程达到复工条件后，应及时报告施工许可证发证机关，并向我单位办理恢复施工安全监督手续。
联系人：，联系电话：。
（监督机构公章）
年    月    日
建设单位签收人：
年    月    日                       
备注：本通知书一式二份，建设单位、监督机构各一份。
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
A.20建设工程中止后恢复施工申请书
建设工程中止后恢复施工申请书
（监督机构名称）：
因我单位建设的（工程名称）因故中止施工，已于年月日经建设、监理、施工三方现场查验符合复工条件，并于年月日恢复施工。
请贵单位及时对（工程名称）恢复安全监督管理工作。
联系人：，联系电话：。
附件：施工现场复工条件验收资料。
（建设单位盖章）
年月日
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

A.21建设工程恢复施工安全监督告知书
建设工程恢复施工安全监督告知书
（建设单位名称）：
因你单位建设的（工程名称）恢复施工的申请收悉，经查验符合复工条件，自本告知书下发之日起，同意该项目恢复施工。我监督机构同时恢复对该项目施工安全监督工作。
联系人：，联系电话：。
（监督机构盖章）
年月日
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

A.22建设工程终止施工安全监督申请书
建设工程终止施工安全监督申请书
（监督机构名称）：
我单位建设的（工程名称）的参建单位情况：
监理单位：;施工单位:。
该工程于年月日开工，已于年月日完成了与施工单位签订施工合同内所有分部分项工程，施工现场所有起重机具设备已拆离现场，施工项目无任何工伤（亡）事故（施工项目工伤（亡）事故已经处置完毕）。
恳请完善安全竣工相关手续。   
联系人：，联系电话：。
项目经理（签字）：                               施工单位（盖公章）：
     年   月   日
监理单位项目负责人（签字）：                     监理单位（盖公章）：
    年   月   日   
建设单位项目负责人（签字）：                    建设单位（盖公章）：
   年   月   日
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

A.23建设工程终止施工安全监督告知书
建设工程终止施工安全监督告知书
（建设单位名称）：
因你单位建设的（工程名称）终止施工，自本告知书下发之日起，我单位终止对（工程名称）的施工安全监督。
联系人：，联系电话：。
                                  （监督机构盖章）
年月日
建设单位签收人：
年月日           
备注：本通知书一式二份，建设单位、监督机构各一份。
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

A.24建设工程安全生产标准化考评结果告知书
建设工程安全生产标准化考评结果告知书
（施工单位）： 
你单位承建的项目，按照有关规定，结合日常安全监督情况，安全生产标准化考评结果为：优良□／合格□／不合格□，考评不合格的理由： 。
对考评结果有异议的，请在收到本告知书后5个工作日内向我单位提出复核申请，并提交相关资料。
考评单位盖章
                             日期：    年   月  日
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

A.25建筑施工安全生产标准化考评
A.25.1建筑施工项目安全生产标准化月评价表
建筑施工项目安全生产标准化月评价表
 工程项目名称：                                                                                              自评时间：    年   月   日
	类别
	单位
名称
	房屋建筑面积（㎡）或市政工程造价（万元）
	形象
进度
	总计得分（满分100分）
	项目名称及分值

	
	
	
	
	
	安全管理（满分10分）
	文明施工（满分15分）
	手脚架（满分10分）
	基坑工程（满分10分）
	模板支架（满分10分）
	高处作业（满分10分）
	施工用电（满分10分）
	物料提升机与施工升降机（满分10分）
	塔式起重机与起重吊装（满分10分）
	施工机具（满分5分）

	施工总承包单位
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	专业承包
（分包）
单位
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	自评机构评语：

	项目自评
机构负责人
	（签章） 
            年  月  日
	监理单位意见
	（负责人签章）
         年  月  日
	建设单位意见
	（负责人签字）
           年  月  日


备注：1．本表建设、施工、监理单位各一份；项目考评主体日常监督检查时应抽查此表，核实填写内容是否和现场一致并做好相关记录。
2．评分项目遇有缺项的，其评分的实得分应为可评分项目的实得分之和与可评分项目的应得分之和比值的百分数。
3.  此表由施工单位存档备查。

重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
A.25.2重庆市建筑施工项目安全生产标准化考评申报表
受理编号：                                                             受理时间：
重庆市建筑施工项目
安全生产标准化考评申报表
项目名称：
所属地区：
联 系 人：
联系电话：
申报日期：
重庆市城乡建设委员会制
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

填表说明
一、本表用于建筑施工项目安全生产标准化考评申报。
二、本表应使用计算机打印，不得涂改。
三、受理编号、受理时间由受理单位填写。
四、如需加页，一律使用A4纸。
五、本表填写一份，按建筑施工项目概况表、建筑施工项目安全管理奖惩情况表、建筑施工项目月评级汇总表、建筑施工项目安全生产标准化综合评价表顺序装订成册。
六、本表由申报单位报至负责工程安全监督的监督机构，所有内容须如实填写，同时提供word电子版。
A.25.2.1建筑施工项目工程概况表
建筑施工项目工程概况表
	工程名称
	

	工程地点
	
	施工许可证号
	

	建筑规模
	建筑面积（㎡）
	
	开工日期
	

	
	工程造价（万元）
	
	竣工日期
	

	建设单位
	单位名称
	

	
	法定代表人
	
	项目负责人
	

	监理单位
	单位名称
	

	
	法定代表人
	
	总监理工程师
	

	施工
总包单位
	单位名称
	

	
	法定代表人
	
	技术负责人
	

	
	项目负责人
	
	专职安全员
	

	
	安全生产
许可证编号
	
	合同造价
	万元

	专业承包
单位1
	单位名称
	

	
	法定代表人
	
	技术负责人
	

	
	项目负责人
	
	专职安全员
	

	
	安全生产
许可证编号
	
	合同造价
	万元

	专业承包
单位2
	单位名称
	

	
	法定代表人
	
	技术负责人
	

	
	项目负责人
	
	专职安全员
	

	
	安全生产
许可证编号
	
	合同造价
	万元

	专业承包
单位3
	单位名称
	

	
	法定代表人
	
	技术负责人
	

	
	项目负责人
	
	专职安全员
	

	
	安全生产
许可证编号
	
	合同造价
	万元


备注：如项目专业承包单位较多，可另页续。
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

A.25.2.2 建筑施工项目安全管理奖惩情况表
建筑施工项目安全管理奖惩情况表
工程项目名称：                                                自评时间：   年   月   日
	序号
	评价类别
	评价要素
	等次
	数量（条、次、起）

	1
	表彰
奖励
	表彰奖励或通报表扬
	国家级
	

	2
	
	
	市级
	

	3
	
	
	区县级
	

	4
	
	观摩工地
	市级
	

	5
	
	
	区县级
	

	6
	批评
处罚
	限期整改
	
	

	7
	
	停工整改
	
	

	8
	
	行政处罚
	经济处罚
	


	9
	
	
	暂扣或吊销证书
	

	10
	
	
	停止执业
	

	11
	
	通报批评
	国家级
	

	12
	
	
	市级
	

	13
	
	
	区县级
	

	14
	事故情况
	一般事故
	

	15
	
	较大事故
	

	16
	
	重特大事故
	

	项目自评
机构意见
	本建筑施工项目安全管理奖惩资料齐全、真实，计分准确。现申报对该项目安全生产标准化考评。
自评机构负责人意见：                                    （公章）
年   月   日                     

	监理单位
意见
	□项目安全管理奖惩资料齐全、真实，同意申报。
□项目安全管理奖惩不真实或资料不齐全，不同意申报。
总监理工程师：                                           （公章）

  年   月   日

	建设单位
意见
	□项目安全管理奖惩资料齐全、真实，同意申报。
□项目安全管理奖惩不真实或资料不齐全，不同意申报。
建设单位项目负责人：                                    （公章）

 年   月   日


注：奖惩情况需提供相关证明材料，复印件附表后，原件退回。
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

A.25.2.3建筑施工项目安全生产标准化月评价汇总表
建筑施工项目安全生产标准化月评价汇总表
  工程项目名称：                                            自评时间：   年   月   日
	序号
	时间
	评分
	序号
	时间
	评分

	1
	
	　
	13
	　
	　

	2
	　
	　
	14
	　
	　

	3
	　
	　
	15
	　
	　

	4
	　
	　
	16
	　
	　

	5
	　
	　
	17
	　
	　

	6
	　
	　
	18
	　
	　

	7
	　
	　
	19
	　
	　

	8
	　
	　
	20
	　
	　

	9
	　
	　
	21
	　
	　

	10
	　
	　
	22
	　
	　

	11
	　
	　
	23
	　
	　

	12
	　
	　
	24
	　
	　

	自评平均得分　
	
	注：行不够时可增加

	项目自评
机构意见
	本建筑施工项目安全生产标准化自评过程符合规范，自评结果客观真实，现申报对该项目安全生产标准化考评。
自评机构负责人意见：                                      （公章）
                                                   年   月   日                    

	监理单位
意见
	□自评价过程符合规范，同意自评结果。
□自评价过程不符合规范，不同意自评结果。
总监理工程师：                                            （公章）
                                                     年   月   日

	建设单位
意见
	□自评价过程符合规范，同意自评结果。
□自评价过程不符合规范，不同意自评结果。
建设单位项目负责人：                                       （公章）
                                                     年   月   日


重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
A.25.2.4建筑施工项目安全生产标准化综合评价表
建筑施工项目安全生产标准化综合评价表
工程项目名称：                                                自评时间：   年   月   日
	建设单位
	　
	项目负责人
	　

	施工总承包单位
	　
	项目经理
	　

	监理单位
	　
	项目总监
	　

	专业承包单位1
	
	项目负责人
	

	专业承包单位2
	
	项目负责人
	

	专业承包单位3
	
	项目负责人
	

	序号
	自评项目
	自评内容
	自评情况

	1
	依据JGJ59
开展检查
	每月依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等开展建筑施工项目自评工作
	平均得分
分

	2
	一票否决项目
	项目未按规定开展项目自评工作的
	□有  □无

	
	
	项目发生安全死亡责任事故的，发生野蛮施工破坏城市管线导致严重不良社会影响的，发生施工扬尘污染、噪声超标等环境问题造成严重不良社会影响的
	□有  □无

	
	
	项目因存在安全隐患在一年内受到市、区（县）建设行政主管部门2次及以上停工整改或罚款的
	□有  □无

	
	
	建筑施工项目安全生产行为诚信评价累计有2个周期评价结果低于70分的
	□有  □无

	
	
	在监项目的项目经理和专职安全管理人员实施指纹、人脸识别等考勤未达到85%的，或其余从业人员平安卡刷卡进出施工现场未达到85%的
	□有  □无

	
	
	对建设行政主管部门或建筑施工安全监督机构发出的整改通知，无正当理由，有一次及以上不予落实整改的
	□有  □无

	3
	评定为优良的项目
	该项目在施工期间受到市政府、住房和城乡建设部、区（县）建设行政主管部门通报表扬的
	□有  □无

	
	
	该项目作为市、区（县）现场会观摩项目的
	□有  □无

	
	
	该项目评为部级、市级文明工地的
	□有  □无

	施工
单位
考评
申请
	自评机构
人员签字
	单位
	姓名
	单位
	姓名

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	本企业所施工的工程项目已经完工，现提交项目安全生产标准化自评材料，自评结果符合现场实际情况，提交的有关资料真实、有效，复印件和原件内容一致。如有不实，愿意接受主管部门处罚，并承担由此引起的一切后果。自评结果如下：
□优良    □合格    □不合格
现申报对该项目安全生产标准化考评。
法定代表人（签名）：　　　　　                                    （公章）
年   月   日

	监理
单位
意见
	□自评价过程符合规范，且资料齐全，同意申报。
□自评价过程符合规范，资料不齐全，不同意申报。
□自评价过程不符合规范，不同意申报。
总监理工程师（签字）：                                                （公章）
                                                                 年   月   日

	建设
单位
意见
	□自评价过程符合规范，且资料齐全，同意申报。
□自评价过程符合规范，资料不齐全，不同意申报。
□自评价过程不符合规范，不同意申报。
建设单位项目负责人（签字）：                                         （公章）
                                                                 年   月   日

	考评
主体
受理
意见
	□ 项目自评价资料齐全，同意受理。
□ 项目自评价资料不齐全，不同意受理。
□ 项目自评价过程不规范，不同意受理。
受理人：                                                             （公章）
                                                                 年   月   日


重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
A.25.3重庆市建筑施工项目安全生产标准化考评结果告知书
重庆市建筑施工项目安全生产标准化考评结果告知书
                                                     编号：
：           
依据《重庆市建筑施工安全生产标准化考评实施细则（暂行）》，对你单位施工的项目（施工许可证号：）进行考评后，确认项目安全生产标准化月自评平均得分分，结合项目日常安全监督情况（表彰奖励、批评处罚、事故情况及其他安全文明施工管理情况等），考评等级为：□优良、□合格、□不合格。
如对考评结果有异议，请在收到告知书后5个工作日内向建筑施工项目所在地城乡建设主管部门所属建筑施工安全监督机构申请复核，逾期未提出申请的，视为放弃该权利。
考评结果为不合格的主要原因：
1．
2．
3．
附：建筑施工项目基本信息表
                          考评单位（公章）
年月日
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

A.25.4建筑施工项目基本信息表
建筑施工项目基本信息表
	工程名称
	

	所属地区
	
	施工许可证号
	

	建设单位
	单位名称
	

	
	法定代表人
	
	项目负责人
	

	监理单位
	单位名称
	

	
	法定代表人
	
	总监理工程师
	

	施工
总包单位
	单位名称
	
	安全生产
许可证编号
	

	
	法定代表人
	
	技术负责人
	

	
	项目负责人
	
	专职安全员
	

	专业承包
单位1
	单位名称
	
	安全生产
许可证编号
	

	
	法定代表人
	
	技术负责人
	

	
	项目负责人
	
	专职安全员
	

	专业承包
单位2
	单位名称
	
	安全生产
许可证编号
	

	
	法定代表人
	
	技术负责人
	

	
	项目负责人
	
	专职安全员
	

	专业承包
单位3
	单位名称
	
	安全生产
许可证编号
	

	
	法定代表人
	
	技术负责人
	

	
	项目负责人
	
	专职安全员
	

	专业承包
单位4
	单位名称
	
	安全生产
许可证编号
	

	
	法定代表人
	
	技术负责人
	

	
	项目负责人
	
	专职安全员
	


注：专业承包单位可根据实际情况自行添加。

重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

A.26 重庆市建筑工程排放噪声许可证申报表（夜间）
重庆市建筑工程排放噪声许可证申报表（夜间）
申报时间：                                                                  编号：
	申报单位(盖章)
	

	项目名称
	
	施工地点
	

	施工
单位
	名称
	
	建设单位
	名  称
	

	
	地址
	
	
	地  址
	

	
	法定
代表人
	
	
	法定
代表人
	

	
	报件人
及电话
	
	
	联系人
	

	
	现场
联系人
及电话
	
	
	联系
电话
	

	最近环境敏感点名称及距离
	
	申请施工排放噪声时段
	

	施工机具
种类及数量
	
	施工场界噪声排放最大值
	

	连续施工原因（应包含施工量、施工措施、施工时间的评估情况等）
	

	已采取的
隔声降噪措施
	

	有关行政主管部门（建设、市政等）意见
	

	重庆市建设工程施工安全管理总站  监制


A.27建设单位安全日志
建设单位安全日志
                                                                      编号：

	日期
	
	
	天气状况
	

	建设单位项目负人
	
	
	施工人数
	

	考勤
记录
	项目经理
	
	技术负责人
	
	专职
安全员
	

	
	总监
	
	专业监理
	

	当日施工主要内容
	
	1、工程进度、操作部位、形象进度情况；
2、当天协调问题，是否有结果；
3、工地会议简况；
4、各级检查情况。

	危大工程管控情况
	
	危大工程编制、审查、交底
危大工程实施情况
危大工程检查、验收情况
超过危大工程论证情况
危大工程监测情况

	工程监理履职情况
	
	

	监理报告和处理情况
	
	

	其它
	
	未处理完毕，待解决的问题


	重庆市建设工程施工安全管理总站  监制


A.28建设单位安全例会记录表
建设单位安全例会记录表
                                                                       编号：

	会议时间
	
	会议地点
	

	组织单位
	
	主持人
	

	参会单位
	

	参会人员
	

	会议议题
	

	会
议
主
要
内
容
及
要
求
	                                                                建设单位（章）
  年    月   日

	重庆市建设工程施工安全管理总站  监制


附录B 监理单位施工现场安全安全资料用表
B.1监理安全生产管理制度

（一）施工组织设计与专项施工方案审批制度
1、审核施工组织设计中安全技术措施的编写、审批；
①、安全技术措施应由施工企业工程技术人员编写；
②、安全技术措施应由施工企业技术、质量、安全、工会、设备等有关部门进行联合会审；
③、安全技术措施应由具有法人资格的施工企业技术负责人批准；
④、安全技术措施应由施工企业报建设单位审批认可；
⑤、安全技术措施变更或修改时，应按原程序由原编制审批人员批准；
⑥审核施工组织设计中安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
土方工程：
地上障碍物的防护措施是否齐全完整；
地下隐蔽物的保护措施是否齐全完整；
相邻建筑物的保护措施是否齐全完整；
场区的排水防洪措施是否齐全完整；
土方开挖时的施工组织及施工机械的安全生产措施是否齐全完整；
基坑的边坡的稳定支护措施和计算书是否齐全完整；
基坑四周的安全防护措施是否齐全完整；
脚手架：
脚手架设计方案(图)是否齐全完整可行；
脚手架设计验算书是否正确齐全完整；
脚手架施工方案及验收方案是否齐全完整；
脚手架使用安全措施是否齐全完整；
脚手架拆除方案是否齐全完整。
模板施工
模板结构设计计算书的荷载取值是否符合工程实际，计算方法是否正确；
模板设计应包括支撑系统自身及支撑模板的楼、地面承受能力的强度等；
模板设计图包括结构构件大样及支撑系统体系，连接件等的设计是否合理，图纸是否齐全；
模板设计中安全措施是否周全。
高处作业：
    临边作业的防护措施是否齐全完整；
洞口作业的防护措施是否齐全完整；
悬空作业的安全防护措施是否齐全完整。
交叉作业：
交叉作业时的安全防护措施是否齐全完整；
安全防护棚的设置是否满足安全要求；
安全防护棚的搭设方案是否完整齐全。
起重机机械：
地基与基础工程施工是否能满足使用安全和设计需要；
起重机械拆装的安全措施是否齐全完整；
起重机械使用过程中的检查维修方案是否齐全完整；
起重机械驾驶员的安全教育计划和班前检查制度是否齐全；
起重机械的安全使用制度是否健全；
临时用电：
电源的进线，总配电箱的装设位置和线路走向是否合理；
负荷计算是否正确完整；
选择的导线截面和电气设备的类型规格是否正确；
电气平面圈，接线系统图是否正确完整；
施工用电是否采用TN-S接零保护系统；
是否实行"-机一闸"制，是否满足分组分段漏电保护；
照明用电措施是否满足安全要求；
安全文明管理：
检查现场挂牌制度、封闭管理制度、现场圃挡措施、总平面布置、现场宿舍、生活设施、保健急救、垃圾污水、防火，宣传等安全文明施工措施是否符合安全文明施工的要求；
审核安全管理体系和安全专业管理人员资格；
审核新工艺、新技术、新材料、新结构的使用安全技术方案及安全措施；
审核安全设施和施工机械、设备的安全控制措施。 
2、专项施工方案的审批；
在审查施工单位编制的危险性较大的分部、分项工程专项施工方案时，着重审查其是否符合工程建设强制性标准要求，其次审查其是否紧密联系工程实际，具有针对性、可操作性，是否满足安全生产之需要。审查的主要项目及内容应该包括：
施工单位编制的地下管线保护方案是否符合强制性标准要求；

基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等分部分项工程的安全专项施工方案是否符合强制性标准要求；

施工现场临时用电施工组织设计或安全用电技术和电气防火措施是否符合强制性标准要求；

冬季、雨季等季节性施工方案的制定是否符合强制性标准要求；

施工总平面图布置是否符合安全生产，办公、宿舍、食堂、道路等临时设施及排水、防火措施是否符合强制性标准要求。

对《建设工程安全生产管理条例》中规定的安全风险较大的工程项目，要求施工单位必须编制安全专项施工方案。各专业监理工程师在专项施工方案审查过程中，应按专业的不同分别负责本专业范围内的审查工作，填写审核结论。
总监理工程师必须对专业监理工程师审查提交的专项施工方案进行认真复审，签署审查结论及姓名。

对《建设工程安全生产管理条例》中规定的危险性较大、专业性强的工程项目，必须经过专家组进行论述审查并给出审查意见。监理组根据专家论证审查意见制定完善的监理实施细则，并监督施工单位按专家论证审查意见编制和完善安全专项施工方案，并予以审查签字。

对未编制或虽编制但未经审查通过的专项施工方案不允许施工单位擅自开工。
（二）安全技术措施计划执行制度：
严格执行《建筑工程安全生产管理条例》，贯彻执行国家现行安全生产的法律、法规，建设行政主管部门的安全生产的规章制度和建设工程强制性标准；
督促施工单位对落实安全生产的组织保证体系，建立、健全安全生产责任制
督促施工单位对工人进行安全生产教育及分部、分项工程的安全技术交底；
审查施工方案及安全技术措施；
检查并督促施工单位，按照建筑施工安全技术标准和规范要求，落实分部、分项工程或各工序的安全防护措施；
监督检查施工现场的消防工作，冬季防寒，夏季防暑，文明施工、卫生防疫等各项工作；
进行质量安全综合检查，发现违章冒险作业的要责令其停止作业，发现安全隐患的应要求施工单位及时整改，情况严重的，应责令整改并及时报告建设单位；
施工单位拒不整改或不停止施工的，监理人员应及时报告建设行政主管部门。
（三）安全检查制度
     日常检查制度。监理人员日常现场跟踪监理，根据工序进展情况，对各工序安全情况进行跟踪监督、现场检查、验证施工人员是否按照安全技术防范措施和操作规程操作施工，及时发现安全隐患，及时下达整改通知，责令施工企业整改；
对主要结构、关键部位的安全状况，除日常跟踪检查外，视施工情况，必要时可做初检和检测工作；
专业性检查。针对特殊作业、特种容器、进行检查。如电焊、气焊、起重设备、运输车辆、锅炉压力容器、易燃易爆场所；
季节性检查。如台风季节防火、防爆，高温季节防暑、降温、防汛、防雷击、防触电；冬季防寒、防冻等；
节假日前后检查；
将安全检查的情况记录在监理日记上；
及时与建设行政主管部门取得沟通，汇报施工现场安全情况，必要时，以书面形式汇报，并做好汇报记录；
施工单位拒不整改或者不停止施工，及时向建设单位和建设行政主管部门报告。
（四）安全教育培训制度
项目监理部内部进行安全教育。使所有监理人员认识安全生产的重要性和必要性，使内部监理人员明确安全监理的任务和各项安全管理制度、检查的重点和处理的方法。
检查施工单位是否把安全知识、安全技能、设备性能、操作规程、安全法规等作为安全教育的主要内容；
检查施工单位是否建立经常性的安全教育考核制度，考核成绩是否记入员工档案；
电工、电焊工、架子工、机械工、起重工、机械司机等特殊工种工人除一般安全教育外，是否经过安全技能培训；
采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时也要进行安全教育，未安全教育培训的人员不得上岗作业。
（五）考核奖罚制度
经常对项目监理部进行安全监理工作考核，考核成绩记入个人档案，对项目机构内部成绩出色的人员进行奖励；
对施工单位的安全工作进行考核，作为工程款支付的依据之一；
对施工单位中安全工作表现突出的个人及班组进行表扬。
B.2监理安全管理资料
B.2.1总监理工程师任命书
总监理工程师任命书
工程名称：                                                                   编号：
	 致：（建设单位）
    兹任命（注册监理工程师注册号：），为我单位 项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同，主持项目监理机构工作。
工程监理单位（盖章）
                        法定代表人（签字）
年   月   日



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各执一份。
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

B.2.2 施工总包单位安全管理体系报审表
施工总包单位安全管理体系报审表
工程名称：                                                                编号：        
	  致：（项目监理机构）
    现将我单位对项目的安全生产规章制度、公司的资质、安全生产许可证以及项目经理、专职安全员、特种作业人员的资格证书等报上，请予以审查。
附件：
1.安全生产规章制度
2.公司的资质、安全生产许可证
3.项目经理的建造师证件、三类人员考核证 
4.专职安全员上岗证、三类人员考核证
5.特种作业人员证件
                                              施工项目经理部(盖章)
                                              项目经理签字
 年    月    日 

	审查意见：
                                              专业监理工程师(签字)
                                                                  年    月   日

	审核意见：
                                              监理机构(盖章)
                                              总监理工程师(签字)
                                                                 年   月    日


注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各执一份。

重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

B.2.3分包单位资格报审表
分包单位资格报审表
工程名称：                                                                    编号：        
	  致：（项目监理机构）
    经考察，我方认为拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的施工/安装资质和能力，可以保证本工程按施工合同 第条款的约定进行施工/安装。请予以审查。


	分包工程名称（部位）
	分包工程量
	分包工程合同额

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合计
	

	附： 
分包单位资质材料
分包单位业绩材料
分包单位专职管理人员和特种作业人员的资格证书
施工单位对分包单位的管理制度
                                                   施工项目经理部（盖章）
                                                    项目经理（签字）
                                                                 年    月    日 

	审查意见：
                                                  专业监理工程师（签字）
                                                                        年    月   日

	审核意见：
                                                  项目监理机构（盖章）
                                                  总监理工程师（签字）
                                                                       年    月    日


注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
B.2.4 监理安全专题会议记录表
监理安全专题会议记录表
工程名称：                                                                  编号：
	会议时间
	
	会议地点
	

	组织单位
	
	主持人
	

	参会单位及人员
	

	会议议题
	

	会
议
主
要
内
容
及
结
论
	项目监理机构（盖章）
 年    月   日


	重庆市建设工程施工安全管理总站  监制


B.2.5 安全专项施工方案报审表
表B.2.5.1《安全专项施工方案报审表》用于施工单位在编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案时，报送监理单位和建设单位审签的表格。其中附件《安全专项施工方案》为施工单位内部的涉及质量、安全管理部门，公司技术负责人对方案审批（其中对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项方案，规定进行专家论证并附意见）。
B.2.5.1安全专项施工方案报审表
安全专项施工方案报审表
工程名称：                                                                  编号： 
	  致：（项目监理机构）
    我方已完成工程安全专项施工方案的编制，并按规定已完成相关审批手续，请予以审查。
附件：专项施工方案 
                                                    施工项目经理部（盖章）
                                                    项目经理(签字) 
年月日   

	审查意见：
                                                    专业监理工程师（签字）
年月日

	审核意见：
                                             项目监理机构（盖章）                  
                                             总监理工程师（签字、加盖执业印章）：
年月日

	审批意见：（仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案）
                                                 建设单位（盖章）
                                                 建设单位代表（签字）
年月日


注：本表一式四份，项目监理机构、建设单位、施工单位及项目部各一份。
附件：《安全专项施工方案审批表》 

重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

B.2.5.2 安全专项施工方案审批表
安全专项施工方案审批表
工程名称：                                                                   编号： 
	  致：（施工单位）
    我项目经理部已完成工程安全专项施工方案的编制，请审批。
    附：《安全专项施工方案》份
           施工项目经理部（盖章）
                                                   项目经理(签字) 
年月日       

	审查意见：
                                                   施工技术部门负责人（签字）
年月日

	审查意见：
                                                    企业质量部门负责人（签字）
年月日

	审查意见：
    企业安全部门负责人（签字）
年月日

	审批结果：
  □ 通过
  □ 不通过，需要修改的内容如下：
                                                    施工单位（盖章）：
                                                    企业技术负责人（签字）：
年月日


注：本表一式四份，项目监理机构、建设单位、施工单位及施工项目经理部各一份。
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
B.2.6 起重机械安装/拆卸报审
表B.2.6.1  《起重机械安装/拆卸报审表》本表由施工总承包单位按附件要求，审查完善资料后，由施工总承包单位报监理单位审核后方可进行起重机械的安装或拆卸作业。
表B.2.6.2《起重机械验收核查表》起重机械安装完毕后，安装单位应当按照技术规范及说明书的有关要求对其中机械进行检验和调试。出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续。施工单位在使用其中机械前，应当组织有关单位进行验收。使用承租的起重机械，由施工单位、分包单位、出租单位和安装单位共同验收，起重机械验收前，应当出具有相应检测资质的检验检测机构检测合格。对验收合格的起重机械，施工总承包单位填写《起重机械验收核查表》。
B.2.6.1 起重机械安装/拆卸报审表
起重机械安装/拆卸报审表
工程名称：                                                                    编号： 
	  致：  （项目监理机构）
    拟于 年 月 日安装/拆卸本工程（部位）的 （机械名称），符合安装/拆卸条件，现将相关资料呈报如下，请审查。 
 附件：□安装/拆卸单位资质证书、安全生产许可证和特种作业人员操作资格证；
□安装/拆卸施工方案及应急预案；
□质量证明文件：
    ⑴合格证；
    ⑵上年度有资质的检测单位出具的检测合格报告；
    ⑶辅助特种机械合格证；
    ⑷其它文件；
□起重机械基础验收文件；
□起重机械自检合格证明；
                                                  施工项目经理部（盖章）
                                                  项目经理（签字）
年 月 日

	审核意见：
□同意安装/拆卸该工程机械
□不同意，具体问题如下：
                                                 项目监理机构（盖章）
                                                 总/专业监理工程师（签字）
年 月 日

	审核意见：
                                                      建设单位（盖章）
                                                     建设单位代表（签字）
年月日


注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
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B.2.6.2 起重机械验收核查表
起重机械验收核查表
工程名称：                                                                   编号： 
	  致：  （项目监理机构）
    本工程（部位）的 （机械名称）符合使用条件，现将相关资料呈报如下，请审查。 
 附件：□安装验收合格文件；
       □有资质的检测单位提供的检测合格报告；
       □起重机械安全管理规定及使用过程中应急预案；
       □特种作业人员资格证书；
       □塔吊涉及多塔作业编制的塔机防碰撞措施。
                                                       施工项目经理部（盖章）
                                                       项目经理（签字）
年 月 日

	审核意见：
□同意使用
□不同意，具体问题如下：
                                                    项目监理机构（盖章）
                                                     总/专业监理工程师（签字）
年 月 日

	

	审核意见：
                                                   建设单位（盖章）
                                                   建设单位代表（签字）
年月日


注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
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B.2.7 安全文明施工措施费支付审核表
表B.2.7《安全文明施工措施费支付审核表》根据批准的安全文明施工措施费及劳保费支付计划书要求，分期支付措施费。 
安全文明施工措施费支付审核表
工程名称：                                                                编号： 
	  致：（项目监理机构）
    根据施工合同约定，现申请支付安全文明措施费，总价款（小写）￥
（大写：）
附：安全文明措施费使用情况文件
                                                   施工项目经理部（盖章）：
                                                   项目经理（签字）：
年   月    日

	审查意见：
1.施工单位应得款为：
2.本期应扣款为：
3.本期应付款为：
4.附件：相应支持性材料
                                                  专业监理工程师（签字）
                                                                       年   月   日            

	审核意见：
                                                项目监理机构（盖章）
                                                总监理工程师（签字、加盖执业印章）
 年   月   日        

	审批意见：
                                                建设单位（盖章）
                                                建设单位代表（签字）
                                                           年  月   日


注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
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B.2.8 监理通知回复
     表B.2.8 《监理通知回复》施工单位按照监理机构的监理通知对照整改合格后应填写监理通知回复
监理通知回复
工程名称：                                                                  编号：
	  致：  （项目监理机构）  
    我方接到编号为 的监理通知单后，已按要求完成相关工作，请予以复查。
附：需要说明的情况
                                                  施工项目监理部（盖章）
                                                  项目经理（签字）
年 月 日

	审核意见：
                                             项目监理机构（盖章）
                                            总/专业监理工程师（签字）
年 月 日


注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
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B.2.9 监理报告
表B.2.9 《监理报告》项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。
监理报告
工程名称：                                                                  编号：
	  致：（主管部门和建设单位）
    由（施工单位）施工的（工程部位），存在安全事故隐患。我方已于年月日发出编号为：的《监理通知单》或《工程暂停令》，施工单位拒不整改或不停工。
 特此报告
 附件： □监理通知单
        □工程暂停令
        □其他：
                                               项目监理机构（盖章）
                                               总监理工程师(签字、加盖执业印章) 
年月日 


注：1.本表一式四份，主管部门、项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
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B.2.10 工程暂停令
表B.2.10《工程暂停令》总监理工程师签发工程暂停令应征得建设单位同意，在紧急情况下未能事先报告的，应在事后及时向建设单位作出书面报告。
工程暂停令
工程名称：                                                                   编号：
	  致：（施工项目经理部）
    由于原因，现通知你方于年月日时起，暂停部位（工序）施工，并按下述要求做好后续工作。
  要求：
                                                    项目监理机构（盖章）
                                                 总监理工程师(签字、加盖执业印章)
年月日


注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
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B.2.11监理通知单
表B.2.11 《监理通知单》 项目监理机构应巡视检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况。发现末按专项施工方案实施时，应签发监理通知单，要求施工单位按专项施工方案实施。项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；
监理通知单
工程名称：                                                                   编号：
	  致：（施工项目经理部）
  事由：
  内容：
                                            项目监理机构（盖章）
                                            总/专业监理工程师(签字) 
年月日


注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

B.2.12工程复工令
表B.2.12 《工程复工令》当暂停施工原因消失、具备复工条件时，施工单位提出复工申请的，项目监理机构应审查施工单位报送的复工报审表及有关材料，符合要求后，总监理工程师应及时签署审查意见，并应报建设单位批准后签发工程复工令；施工单位未提出复工申请的，总监理工程师应根据工程实际情况指令施工单位恢复施工。
工程复工令
工程名称：                                                                  编号： 
	   致：（施工项目经理部）     
    我方发出的编号为《工程暂停令》，要求暂停部位（工序）施工，经查已具备复工条件。经建设单位同意，现通知你方于年月日时起恢复施工。
  附件：复工报审表
                                            项目监理机构（盖章）
                                            总监理工程师(签字、加盖执业印章) 
年月日        


注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
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B.2.13安全监理日志
表B.2.13《安全监理日志》监理工程师在一天中执行安全管理工作情况的记录，它包括监理人员自身的工作情况，监理工程师和承包人、业主的有关工作。
安全监理日志
编号：      
	日期
	年  月  日
	星期
	
	气候
	
	气温
	
	记录人
	

	施工
情况
	1.施工部位、内容：

	监理工作及处理情况
	1.安全生产方面巡视检查记录：
1）人员方面：
2）设施（脚手架、临边洞口防护等）
3）设备及安全施工用电：
4）其它：


	
	2.存在的问题及复查情况：

	
	3.验收情况：
	4.见证及送检情况：

	
	5.旁站情况：
	6.审核、审批情况：

	来往
函件
	

	其它
	


监理工程师签字：              总监理工程师签字：                          年   月   日
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附录C 施工单位施工现场安全安全资料用表
C.1 工程项目安全管理资料
工程名称：
施工单位：

       日期：
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C.1.1工程概况表
工程概况表
	工程名称
	

	工程地址
	
	层数
	

	工程造价（万元）
	
	结构类型
	

	建筑面积（㎡）
	
	开、竣工时间
	

	建设单位
	

	施工单位
	
	资质证书编号
	
	等级
	

	
	
	安全生产许可证
编号
	

	监理单位
	
	资质证书编号
	
	等级
	

	勘察单位
	
	资质证书编号
	
	等级
	

	设计单位
	
	资质证书编号
	
	等级
	

	工程安全管理目标
	
	文明施工
创建目标
	

	安全监督
备案号
	
	监督备
案日期
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C.1.2项目部组建文件及人员资格证明
附项目部组建文件及人员的执业资格证书复印件。
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C.1.3项目部安全管理组织机构图
粘贴在此空白
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填表说明

1项目部应建立安全生产管理组织，形成安全生产管理网络。安全生产管理组织有：安全生产领导小组；安全生产周检小组；消防和治安管理小组；应急救援小组等。项目负责人负责本项目部安全管理组织的组建。安全生产领导小组由项目负责人担任组长，安全生产领导小组的名单应上墙。各种安全管理组织有作业班组负责人参加。
2项目部应明确各种安全生产管理组织成员的分工及相应的职责。
C.1.4安全生产责任
填表说明
1项目部应根据企业安全生产责任制体系，结合施工现场实际情况，建立健全项目部安全生产责任制，包括项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员及各管理人员（含作业班组长、工人）的安全生产责任制，按照“纵向到底、横向到边”的原则，安全生产责任制的对象应覆盖到全都管理人员和作业班组，责任制的内容应涵盖全都施工过程。
2项目部安全生产责任制由项目负责人组织制定，并应形成文本，主要岗位的安全生产责任制应上墙。
3施工企业与项目部之间应签订项目安全生产责任书。项目安全生产责任书由企业负责人与项目负人签字。
4工程有专业分包时，总包单位与专业分包单位之间应签订安全生产责任书；总包单位项目部将建筑起重机械委托有资质的单位安装时，双方应签订安全生产责任书。
5项目部应根据企业与项目部签订的安全生产责任书内容，结合企业的总体目标、施工承包合同和工程实际情况，制度建设工程项目安全生产管理目标。项目安全生产管理目标包括：安全生产文明施工达标创优目标，生产安全事故控制目标、安全生产隐患整治目标、平安工地管理目标。项目安全生产管理目标由项目技术负责人编制，有项目负责人审核批准。
6项目部应根据安全生产责任制、安全管理目标，将责任按部门、专业分解落实到人，并与其签订目标责任书。目标责任书由项目负责人与职能人员签订。
7项目部应将安全生产责任制和安全管理目标分解落实至作业班组，结合用工协议与各班组签订安全目标责任书。
8项目部应对目标责任书的落实情况进行检查和考核，检查考核结果应有书面记录。
C.1.4.1安全生产责任书
C.1.4.1.1 项目经理   （岗位）安全生产责任书
项目经理 （岗位）安全生产责任书
	姓名
	
	岗位证书编号
	

	工程名称
	

	具
体
职
责
	

	单位法人：
（盖章）
年    月   日
	责任人：
（签字）
年    月   日
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C.1.4.1.2（岗位）安全生产责任书
（岗位）安全生产责任书
	姓名
	
	岗位证书编号
	

	工程名称
	

	具
体
职
责
	

	项目经理：
 （盖章）
年    月   日
	责任人：
   （签字）
年    月   日
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C.1.4.2安全生产责任制考核
编制说明：安全生产责任制考核表按月填报。项目经理由公司安全管理部门考核，其他管理人员由项目经理进行考核。考评分为合格、不合格和优良三个等级，80-89分为合格，90分以上为优良，80分以下为不合格。 
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C.1.4.2.1安全生产责任制考核表
（岗位）安全生产责任制考核表
工程名称：                                               考核日期：    年    月     日
	序号
	考核
内容
	扣  分  标  准
	应得
分数
	扣减
分数
	实得
分数

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	考核等级
	
	合计
	
	
	

	被考核人：
	考核人：


  备注：考评分为合格、不合格和优良三个等级，80-89分为合格，90分以上为优良，80分以下为不合格。
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C.1.5企业项目部安全生产管理制度汇总表及附件
企业项目部安全生产管理制度汇总表及附件
 工程名称：                                                        填表人：                                        填表日期： 
	序号
	文件名称
	编号
	发文单位
	施行日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注：请列出本企业安全生产规章制度，相关资料附后备查。
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填表说明
1建筑施工企业应按照相关的法律、法规和规范性文件的要求，结合企业的事情情况，制定各项安全生产管理制度。项目部应配备企业安全生产规章制定；项目部应根据施工现场的实际情况补充制定与建筑施工内容相关的安全生产制定。上述制度应在清单内登记并有专人保管，以供现场随时查阅使用。
2企业安全生产管理制度一般可分为五类：一是岗位管理制度。主要包括：企业负责人和项目负责人带班制度、安全生产责任制度、安全教育培训制度、企业资质、机构及人员管理制度、总分包安全管理制度、安全生产考核和奖惩制度等；二是技术措施管理制度。主要包括：施工组织设计编制制度、危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案（措施）的编制制度、安全技术交底制度等；三是安全生产费用投入和物资管理制度。主要包括：安全文明资金保障制度、设施和防护用品制度、安全检查测试工具配置管理制度、安全标志管理制度等；四是日常管理制度。主要包括：设备安全管理制度、安全生产应急救援制度等；五是文明（绿色）施工管理制度。主要包括：治安保卫工作制度、消防管理和动火审批制度、施工区（生活区）场容场貌及卫生管理制度等。安全生产规章制度应形成书面资料在台账终存档。
 3企业安全生产管理制度在企业生产经营状况、管理体制、有关法律法规、各级地方建设行政主管部门有新规定出台时，应适时更新、修订完善。
C.1.6 适用法律法规和其他要求清单
适用法律法规和其他要求清单
工程名称：                                     填写人：                                                           填表日期:                                
	序号
	名称
	编号
	发文单位
	施行日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注：请列出本工程适用的法律、法规、规章和规范性文件、相关资料现场备查，收集上级主管部门下发的相关文件或通知。
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C.1.7危险源辨识及评价记录
编制说明：
项目部应当针对已识别的危险源，按照“作业条件危险性评价法”，根据实际情况，针对不同的类别确定科学合理的标准，对危险源进行定量分析评分。
“作业条件危险性评价法”，是用来评价人们在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法，是用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的，这三种因素：  
L——发生事故的可能性大小。  
E——人体暴露在这种危险因素中的频繁程度。
C——如果一旦发生事故会造成的损失后果。
D——评价危险性大小：D=L*E*C
D 值越大，说明危险性越大，需要增加安全措施。
L的取值依据如下：
表1 发生事故的可能性大小（L）
	分数值
	事故发生的可能性（L）

	10
	完全可以预料

	6
	相当可能

	3
	可能但不经常

	1
	可能性小，完全意外

	0.5
	很不可能、可以设想

	0.2
	极不可能

	0.1
	实际不可能
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E的取值依据如下：
表2 人体暴露在危险环境中的频繁程度（E）
	分数值
	暴露在危险环境中的频繁程度（E）

	10
	连续暴露

	6
	每天工作时间暴露

	3
	每周一次

	2
	每月一次

	1
	每年一次或几次

	0.5
	非常罕见的


C的取值依据如下：
表3 一旦发生事故会造成的损失后果（C）
	分数值
	发生事故会造成的损失后果（C）

	100
	大灾难，许多人死亡

	40
	灾难，数人死亡

	15
	非常严重，一人死亡

	7
	严重，重伤

	3
	重大、致残

	1
	引人注目，需要救护
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风险评价的最终危害性分值（D）依据下表确定：
表4 风险评价的最终危害性分值（D）
	分数值
	危险程度（D）

	D≧320
	极其危险，不能继续作业

	160≦D<320
	高度危险，要立即整改

	70≦D<160
	显著危险，需要整改

	20≦D<70
	一般危险，需要注意

	D<20
	稍有危险，可以接受


D——评价危险性大小：D=L*E*C
项目部根据以上表格中打分数值要求对已识别出的危险源进行打分，记录到《危险源汇总及评价表》中。
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C.1.7.1 危险源辨识及评价记录表
危险源辨识及评价记录表
工程名称：                                                                                                            日期：               
	序号
	危险源
	活动点/工序/部位
	可能导致的事故
	作业条件危险性评价
	等级划分

	
	
	
	
	L
	E
	C
	D
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填表说明
1施工现场应建立危险源识别与风险评价制度，开展危险源辨识与风险评价工作。
2  危险源识别与风险评价方法：施工现场可依据本单位《职业健康安全管理体系手册》和《程序文件》的要求，通过风险评价确定本工程的重大危险源。
C.1.7.2 危险性较大的分部分项工程申报清单
危险性较大的分部分项工程申报清单   
	工程名称
	
	结构层次
	

	
	
	工程规模
	

	建设单位
	
	施工许可证
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	分部分项工程
	内      容
	部位、预计开工及结束时间

	一、基坑支护、降水工程
	□ 开挖深度超过3m（含3m）的基坑（基槽）、支护、降水工程
□ 虽未超过3米但地质条件和周围环境复杂的基坑（基槽）、支护、降水工程
	

	二、土方开挖工程
	□ 土方开挖深度超过3m（含3m）的基坑（基槽）的土方开挖工程
	

	三、模板工程及支撑体系
	□ 各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、大模、飞模工程
□ 混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN／㎡及以上（板厚18cm以上）；集中线荷载15kN／m及以上（梁截面0.35㎡以上）；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程
□ 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系
	

	四、起重吊装及安装拆卸工程
	□ 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程
□ 采用起重机械进行安装的工程
□ 起重机械设备自身的安装、拆卸
	

	五、脚手架工程
	□ 搭设高度在24m及以上的落地式钢管脚手架工程
□ 附着整体和分片提升脚手架工程
□ 悬挑脚手架工程
□ 吊篮脚手架工程
□ 自制卸料平台、移动操作平台工程
□ 新型及异型脚手架工程
	

	六、拆除、爆破工程
	· 建筑物、构筑物拆除工程
· 采用爆破拆除工程
	

	七、其他危险性较大的工程
	□ 建筑幕墙安装工程
□ 钢结构、网架、索模结构安装工程
□ 人工挖孔桩工程
□ 地下暗挖、顶管及水下作业工程
□ 预应力工程
□ 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程
	

	安全管理措施（可另附页）:

	根据中华人民共和国住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质〔2009〕87号）第四条和《重庆市危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》第四条规定，对本单位所投资建设工程中所存在的危险性较大的分部分项工程清单（见上表）完整性和准确性负法律责任。

	项目经理（签字）：
施工单位（盖章）
 年  月  日
	总监理工程师（签字）：
监理单位（盖章）
年  月  日
	项目负责人（签字）：
建设单位（盖章）
年  月  日


注：1、本项目所含的危险性较大的分部分项工程，应在以上栏目所列的相应分布分项工程前的“□”内打上“√”，没有的应在“□”内打“×”；
2、凡含有危险性较大的分部分项工程的应详细填写部位、预计开工及结束时间。
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C.1.7.3 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程申报清单
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程申报清单
	工程名称
	
	结构层次
	

	
	
	工程规模
	

	建设单位
	
	施工许可证
	

	施工单位
	
	项目监理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	分部分项工程
	内           容
	部位、预计开工
及结束时间
	评审方案
数量

	一、基坑支护、降水工程
	□ 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）、支护、降水工程
□ 开挖深度虽未超过5米但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程
	
	

	二、土方开挖工程
	□ 土方开挖深度超过5m（含5m）的基坑（基槽）的土方开挖工程
	
	

	三、模板工程及支撑体系
	□ 各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程
□ 混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；施工总荷载15kN／㎡及以上（板厚30 cm以上）；集中线荷载20kN／m及以上（梁截面0.50㎡以上）
□承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7KN以上
	
	

	四、起重吊装安装拆卸工程
	□ 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程
□ 起重量300KN及以上的起重设备安装工程、安装高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程
	
	

	五、脚手架工程
	□ 搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程
□ 附着式整体和分片提升脚手架工程
□ 架体高度20m及以上悬挑脚手架工程
	
	

	六、拆除、爆破工程
	□ 采用爆破拆除工程
□ 码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物拆除工程
□ 可能影响行人、交通、电力设施，通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程
□ 文物保护建筑、优秀历史建筑历史文化风貌区控制范围的拆除工程
	
	

	六、其他
	□ 施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程
□ 跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索模结构安装工程
□ 开挖深度超过16 m的人工挖孔桩工程
□ 地下暗挖、顶管及水下作业工程
□ 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程
	
	

	安全管理措施（可另附页）:

	根据中华人民共和国住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质〔2009〕87号）第四条和《重庆市危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》第四条规定，对本单位所投资建设工程中所存在的危险性较大的分部分项工程清单（见上表）完整性和准确性负法律责任。

	项目经理（签字）：
施工单位（盖章）
年  月  日
	总监理工程师（签字）：
监理单位（盖章）
 年  月  日
	项目负责人（签字）：
建设单位（盖章）
年  月  日


注：1.本项目所含的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，应在以上栏目所列的相应分布分                      项工程前的“□”内打上“√”，没有的应在“□”内打“×”。
    2.凡含有超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应详细填写部位、预计开工及结束时间； 施工前由施工单位组织专家论证。
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C.1.8 施工组织设计、安全专项方案汇总表
施工组织设计、安全专项方案汇总表
项目名称：
	序号
	方案名称
	分部分项工程部位
	论证情况
	审批日期

	1
	施工组织设计
	施工组织设计
	
	

	2
	安全专项方案
	
	
	□是  □否
	

	3
	
	
	
	□是  □否
	

	4
	
	
	
	□是  □否
	

	5
	
	
	
	□是  □否
	

	6
	
	
	
	□是  □否
	

	7
	
	
	
	□是  □否
	

	8
	
	
	
	□是  □否
	

	9
	
	
	
	□是  □否
	

	10
	
	
	
	□是  □否
	

	11
	
	
	
	□是  □否
	

	12
	
	
	
	□是  □否
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C.1.9安全检查
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填表说明
1 安全检查是对施工安全进行过程工作、保证安全生产的重要手段，通过检查可及时发现不安全状态，制止不安全行为，消除起因物和制害物，实现施工安全的目的。

 2根据《建设工程安全生产管理条例》以及有关规定的要求，施工单位应对所承担的建设工程进行安全生产检查，并做好安全检查记录。监理单位应对建设工程安全生产所承担监理责任。行业主管部门履行安全监督检查职责。各级组织的安全检查记录应收集汇总和保存。
3施工单位及其工程项目部应当建立安全检查制度，并在施工过程中进行安全检查。
4安全检查应按照有关法律法规和《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011进行，并应符合行业主管部门有关安全生产的规定，符合本工程安全专项施工方案（安全措施）的要求。各种安全检查应形成书面检查记录，检查记录应真实反映各项检查后发现的安全问题和事故隐患；对不符合规定要求或有事故隐患的，检查单位（人）应签发整改通知单，被检查单位（人）应按定人、定时、定措施的“三定”要求落实整改，及时消除安全生产隐患。
5工程项目部在完成了检查单位签发的整改通知单的整改事项后应进行自查，重大整改事项应经过工程项目部的上级组织复查，并将整改结果反馈给检查单位。
C.1.9.1安全隐患整改通知单及回复
安全隐患整改通知单及回复
	    隐 患 整 改 通 知 单                 （     ）   安   字第        号
经检查了解，你单位存在以下问题：


	接收
	单位签章（签字或盖章）：
	发出
	检查员签章（签字或盖章）：
	

	单位 
	
	单位
	
	

	                          年     月     日  
	 年     月     日  

	复查情况：
复查人：
日期：


第一联：存     根
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	    隐 患 整 改 通 知 单                 （     ）   安   字第        号  
经检查了解，你单位存在以下问题：
以上问题必须采取相应措施，于      月      日前改正或解决。
          签章（签字或盖章）：              eq \o(\s\up 11(发出),\s\do 4(单位))检查员：       签章（签字或盖章）
                         年     月     日                  年    月     日


第二联：交接收通知书单位或个人
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	    隐 患 整 改 回 复 单                 （     ）   安   字第        号  
：你们签发的隐患整改通知书（   ）   字第     号，
         指出           条隐患，现将整改结果报告如下：
被通知                                   被通知
单  位领导签章（签字或盖章）             个  人签章（签字或盖章） ：     发出单位签             
                         年     月     日                  年    月     日


第三联：送被通知单位或个人，必须按规定限期内整改，填好整改结果，送回发出单位。
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C.1.9.2安全检查记录表
安全检查记录表
	项目名称
	
	检查事由
	

	检查单位
	
	检查日期
	

	工程类别
	
	开工日期
	

	形象进度
	
	天气及气温
	

	工程简况
	

	参加人员
	

	序号
	检查项目
	检查记录
	符合性
评价

	
	
	
	


检查人员签字：
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C.1.9.3 安全检查项目指导清单
安全检查项目指导清单
	类别
	序号
	检查项目
	基本要求

	脚手架
	1
	立杆基础（落地式）
	基础平整、底座或垫木齐全、扫地杆件齐全、排水措施到位

	
	2
	悬挑梁及架体稳定（悬挑式）
	悬挑梁安装规范牢固、杆件固定及连接良好

	
	3
	架体基础及稳定性（门型）
	基础平整、垫木齐全、扫地杆齐全

	
	4
	附着支撑设置（附着升降式）
	附着点稳固、主框架与附着点连接牢固

	
	5
	升降装置（附着升降式）
	装置齐全有效

	
	6
	防坠落、导向防倾斜装置（附着升降式）
	装置齐全有效

	
	7
	安全装置（吊蓝式）
	装置齐全有效

	
	8
	吊蓝架体稳定性（吊蓝式）
	按照规定采取固定措施

	
	9
	架体与建筑结构拉接
	按照规定与建筑结构设置拉接且拉接牢固

	
	10
	杆件间距及搭接情况
	立杆及大、小横杆间距符合规定且相互之间搭接满足规范要求

	
	11
	脚手板与防护栏杆
	脚手板满铺且搭接牢固、按照要求设置防护栏杆及挡脚板

	
	12
	剪刀撑设置
	是否按照规范搭设、有无缺失等

	
	13
	架体内防护情况
	不超过10m设置水平防护网

	
	14
	卸料平台
	自身体系牢固、不得与脚手架等连接、防护到位

	
	15
	通道设置
	按照规定设置通道且牢固

	
	16
	荷载
	架体荷载不得超过规定、严禁不均匀堆放

	
	17
	作业人员操作情况
	无违章操作、按规定使用安全带及安全帽

	
	18
	其他
	符合施工现场有关安全要求

	基坑
支护
	1
	临边防护
	防护措施到位且稳固

	
	2
	坑壁支护
	按照规定放坡、支护做法符合设计方案、无变形

	
	3
	排水措施
	已按方案设置排水措施、排水畅通

	
	4
	坑边荷载
	物料堆放距离坑边间距符合要求

	
	5
	通道设置
	上下通道符合安全要求

	
	6
	作业环境
	确保足够作业面、满足现场施工需要

	
	7
	土石方开挖
	作业人员及机械无违章操作

	
	8
	其他
	符合施工现场安全要求

	模板
工程
	1
	立杆稳定性
	材质符合要求、基础平整、垫板或底座齐全、间距符合规定

	模板
工程
	2
	纵横向水平杆件设置
	按照规定设置纵横向水平杆

	
	3
	剪刀撑设置
	按照规定设置、无缺失

	
	4
	模板存放
	大模板存放应有防倾倒措施、不得超高堆放

	
	5
	施工荷载
	严禁超载、不均匀施加较大荷载

	
	6
	作业环境
	安全防护措施到位、满足实际施工需要

	
	7
	作业工人操作情况
	无违章操作现象

	
	8
	其他
	符合施工现场有关安全要求

	“三宝”“四口”临边防护
	1
	安全帽
	按照规定佩戴

	
	2
	安全网
	证件齐全、按照规定设置

	
	3
	安全带
	按照规定佩戴

	
	4
	楼梯口、电梯进口防护
	防护措施到位且牢固

	
	5
	预留洞口及坑井防护
	防护措施到位、防护效果严密

	
	6
	通道口防护
	已按规定设置防护棚

	
	7
	阳台、楼板、屋面等临边防护
	防护措施到位且牢固

	
	8
	其他特殊部位
	符合施工现场有关安全要求

	施工
用电
	1
	外电防护
	已按要求设置防护措施

	
	2
	接地与接零保护系统
	采取TN—S系统，工作接地及保护接零符合有关要求

	
	3
	配电箱及开关箱
	满足“三级配电两级保护”要求、箱内各装置灵敏有效、设置环境及高度满足要求

	
	4
	现场照明
	设置高度和照明亮度符合要求、潮湿环境已采取低压照明

	
	5
	配电线路设置
	无严重老化、破皮、架设或埋地符合安全要求、按照规定使用五芯电缆

	
	6
	电器装置
	参数与设备匹配、安装满足有关规定要求

	
	7
	变配电装置
	符合有关用电要求

	
	8
	其他
	符合施工现场有关安全要求

	施工升 降机(人货两用电梯)
	1
	安全装置
	安全装置齐全且有效

	
	2
	安全防护情况7
	地面出入口防护措施到位、楼层出入口防护门封闭

	
	3
	荷载
	严禁超载、无明显偏载

	
	4
	架体稳定
	垂直度满足要求、架体与建筑结构连接牢固

	
	5
	电气装置安全
	装置齐全、灵敏有效

	
	6
	避雷
	已按规定设置且符合安全要求

	
	7
	其他
	符合施工现场有关安全要求

	塔吊
	1
	力矩限制器
	设置齐全且灵敏有效

	
	2
	限位器
	设置齐全且灵敏有效

	
	3
	保险装置
	设置齐全且灵敏有效

	
	4
	附墙装置与轨道夹
	按照规定设置附墙装置和轨道夹

	
	5
	基础
	无积水、无覆盖情况、周边环境符合安全要求

	
	6
	电气装置安全
	设置齐全且灵敏有效

	
	7
	现场吊装操作
	无违章操作情况、符合现场要求

	
	8
	多塔作业
	防碰撞措施到位、现场运转符合要

	
	9
	其他
	符合施工现场有关安全要求

	施工
机具
	1
	搅拌机
	验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作

	
	2
	圆盘锯
	验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作

	
	3
	钢筋机械
	验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作

	
	4
	电焊机
	验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作

	
	5
	手持电动工具
	验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作

	
	6
	气瓶
	验收手续齐全、摆放距离和环境满足安全要求、安全装置齐全

	
	7
	打桩机械
	验收手续齐全、防超高装置灵敏有效、设置平稳、无违章操作

	
	8
	潜水泵
	保护装置齐全灵敏、无违章操作

	
	9
	其他
	符合施工现场有关安全要求

	文明
施工
	1
	现场围挡
	高度符合规定、基础坚固、围挡设置稳定、整洁

	
	2
	封闭管理
	现场四周采取封闭措施、设置进出大门

	
	3
	场内道路及场地
	已按规定进行硬化、排水设施完善、道路通畅

	
	4
	冲洗设置
	已按规定设置、有专人负责冲洗

	
	5
	材料堆放
	按照总平面图堆放材料、分类堆放、挂牌使用、完工区域做到工完场清

	
	6
	标示标牌
	已按规定设置“五牌二图”、安全警示标示标语齐全

	
	7
	消防设置
	警示标志齐全、灭火器材设置齐全、消防通道畅通

	
	8
	临时设施
	按照“三区分离”要求设置、符合安全要求和卫生、防火要求等

	
	9
	保健急救
	有专门的机构和人员、药品齐全

	
	10
	其他
	符合标准规范其他安全要求

	其他
	1
	高切坡（或深开挖）
	临边防护到位、排水通畅、坑边荷载符合要求、变形监测到位

	
	2
	大型吊装（或安装）
	起重机械手续齐全、特种作业人员证件齐全、吊点设置合理、现场警戒到位

	说明：此表为项目安全检查项目指导清单。检查人员应对照表格所列内容对施工现场实体部分进行逐一检查，并将检查情况及整改结果填写在1.9.2安全检查记录表内。凡是未能及时整改的安全隐患，应及时上报项目部，按照“五定”原则落实整改到位，并记入重大安全隐患整治档案，确保销号。


重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
C.1.10 安全文明施工
C.1.10.1 安全文明施工费使用计划表
安全文明施工费使用计划表
	工程名称：
	                                                 编制日期：  年  月  日

	工程阶段：
	□开工
	□基础
	□主体
	□装饰
	□收尾阶段

	合同金额：    （万元）；提取比例：    %；计提金额：    （万元）；

	开工至今累计支出费用：      （万元）

	项目
	序号
	安全施工费用 项目
	金额（元）

	安
全
施
工
费
用
	1
	完善、改造和维护安全防护设施设备费用（不含安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，即“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统（施工安全用电的三级配电箱、两级保护装置、外电保护措施）、洞口（楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口）、临边（阳台边、楼板边、屋面周边、槽坑周边、卸料平台两侧）、机械设备（起重机、塔吊、施工升降机等机械设备的安全防护及现场施工机具操作区安全保护设施）、高处及交叉作业防护（建筑物垂直封闭、垂直防护架、水平防护架、安全防护通道措施）、防火、防爆、防尘、防毒、防雷等设施设备费用。
	

	
	2
	配备、维护、保养应急救援器材、设备费用和应急演练费用。
	

	
	3
	配备和更新安全帽、安全绳等现场作业人员安全防护用品及用具费用。
	

	
	4
	安全施工专项方案及安全资料的编制费用。
	

	
	5
	建筑工地安全设施及起重机械等设备的特种检测检验费用。
	

	
	6
	开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改及远程监控设施安装、使用及设施摊销等费用。
	

	
	7
	安全生产检查、评价、咨询和标准化建设费用。
	

	
	8
	安全生产培训、教育、宣传费用。
	

	
	9
	安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用费用。
	

	
	10
	治安秩序管理费用。
	

	
	11
	其他安全生产费用。
	

	文
明
施
工
费
	1
	安全文明施工标志及标牌的购置、安装费用。
	

	
	2
	临时围挡墙面的美化（内外抹灰、刷白、标语、彩绘等）、维护、保洁费用。
	

	
	3
	现场临时办公及生活设施包括办公、宿舍、食堂、厕所、淋浴房、盥洗处、医疗保健室、学习娱乐活动室等墙地面贴砖、地面硬化等装饰装修费用，以及符合安全、卫生、通风、采光、防火要求的设施费用。
	

	
	4
	现场出入口、施工操作场地、现场临时道路硬化、拆除、清运及弃渣费用。
	

	
	5
	车辆冲洗设施及冲洗保洁费用、现场卫生保洁费用。
	

	
	6
	现场临时绿化费用。
	

	
	7
	控制扬尘、噪声、废气费用。
	

	
	8
	临时设施的保温隔热措施费用。
	

	
	9
	临时占道施工协助交通管理费用。
	

	
	10
	施工围挡封闭施工费用。
	

	
	11
	建筑施工垃圾清运及弃渣费用。
	

	
	12
	易洒漏物质密闭运输费用。
	

	
	13
	现场临时医疗、救援及保健物品的配置费用。
	

	
	14
	生产工人防暑降温费、防寒保暖费用。
	

	
	15
	其他文明施工费用。
	

	环境
保护费
	1
	施工现场为达到环保等有关部门要求所需要的各项费用。
	

	临时
设施费
	2
	包括临时办公、宿舍、食堂、厕所、淋浴房、盥洗处、医疗保健室、学习娱乐活动室、材料仓库、加工厂、施工围墙、人行便道、构筑物以及施工现场范围内建筑物（构筑物）沿外边起50m以内的供（排）水管道（沟）、供电管线等设施的搭设、维修、拆除、清理和摊销等费用。
	

	
	
	合   计
	


批准：                                 审核：                                编制：
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
C.1.10.2安全文明施工费月度使用台账
安全文明施工费月度使用台账
	工程名称：                                                     填写日期：   年  月   日

	合同金额：     （万元）；提取比例：     %；计提金额：   （万元）； 

	开工至今累计支出费用：      （万元）

	项目
	序号
	安全施工费用 项目
	金额（元）

	安
全
施
工
费
用
	1
	完善、改造和维护安全防护设施设备费用（不含安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，即“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统（施工安全用电的三级配电箱、两级保护装置、外电保护措施）、洞口（楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口）、临边（阳台边、楼板边、屋面周边、槽坑周边、卸料平台两侧）、机械设备（起重机、塔吊、施工升降机等机械设备的安全防护及现场施工机具操作区安全保护设施）、高处及交叉作业防护（建筑物垂直封闭、垂直防护架、水平防护架、安全防护通道措施）、防火、防爆、防尘、防毒、防雷等设施设备费用。
	

	
	2
	配备、维护、保养应急救援器材、设备费用和应急演练费用。
	

	
	3
	配备和更新安全帽、安全绳等现场作业人员安全防护用品及用具费用。
	

	
	4
	安全施工专项方案及安全资料的编制费用。
	

	
	5
	建筑工地安全设施及起重机械等设备的特种检测检验费用。
	

	
	6
	开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改及远程监控设施安装、使用及设施摊销等费用。
	

	
	7
	安全生产检查、评价、咨询和标准化建设费用。
	

	
	8
	安全生产培训、教育、宣传费用。
	

	
	9
	安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用费用。
	

	
	10
	治安秩序管理费用。
	

	
	11
	其他安全生产费用。
	

	文
明
施
工
费
	1
	安全文明施工标志及标牌的购置、安装费用。
	

	
	2
	临时围挡墙面的美化（内外抹灰、刷白、标语、彩绘等）、维护、保洁费用。
	

	
	3
	现场临时办公及生活设施包括办公、宿舍、食堂、厕所、淋浴房、盥洗处、医疗保健室、学习娱乐活动室等墙地面贴砖、地面硬化等装饰装修费用，以及符合安全、卫生、通风、采光、防火要求的设施费用。
	

	
	4
	现场出入口、施工操作场地、现场临时道路硬化、拆除、清运及弃渣费用。
	

	
	5
	车辆冲洗设施及冲洗保洁费用、现场卫生保洁费用。
	

	
	6
	现场临时绿化费用。
	

	
	7
	控制扬尘、噪声、废气费用。
	

	
	8
	临时设施的保温隔热措施费用。
	

	
	9
	临时占道施工协助交通管理费用。
	

	
	10
	施工围挡封闭施工费用。
	

	
	11
	建筑施工垃圾清运及弃渣费用。
	

	
	12
	易洒漏物质密闭运输费用。
	

	
	13
	现场临时医疗、救援及保健物品的配置费用。
	

	
	14
	生产工人防暑降温费、防寒保暖费用。
	

	
	15
	其他文明施工费用。
	

	环境
保护费
	1
	施工现场为达到环保等有关部门要求所需要的各项费用。
	

	临时
设施费
	2
	包括临时办公、宿舍、食堂、厕所、淋浴房、盥洗处、医疗保健室、学习娱乐活动室、材料仓库、加工厂、施工围墙、人行便道、构筑物以及施工现场范围内建筑物（构筑物）沿外边起50m以内的供（排）水管道（沟）、供电管线等设施的搭设、维修、拆除、清理和摊销等费用。
	　

	
	
	合   计
	


批准：                                        审核：                               编制：
注：附票据复印件
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
C.1.11安全防护
C.1.11.1 安全防护设备、材料、用品需用计划表
安全防护设备、材料、用品需用计划表
单位名称：                                                                   编号：
	工程名称
	
	结构/层数
	

	合同工期
	年  月  日至   年  月  日
	实际开工日期
	年  月  日

	项目负责人
	
	项目安全负责人
	

	序号
	设备、材料、用品名称
	用   途
	数   量
	计划进场
时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	负责人
	
	审核人
	
	制表人
	
	填表日期
	  年  月  日


 重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
C.1.11.2安全防护材料用品进场验收记录
安全防护材料用品进场验收记录
 单位名称：                                                                编号：
	工程名称
	
	生产厂家
	

	产品名称
	
	供应商
	

	规格、型号
	
	进场数量
	
	检验数量
	

	检测工具名称
	
	检验日期
	

	验
收
记
录
	质量证明文件检查情况
	


	
	备（附）件
检查情况
	

	
	安全防护装置检查情况
	

	
	包装外观
完整情况
	

	
	其  他
	

	安全性能检验（复核）结果
	检验（复核）项目
	检验（复核）意见

	
	1
	规格型号符合标准规定
	

	
	2
	技术性能满足要求
	

	
	3
	控制、操作系统灵敏
	

	
	4
	电气绝缘与接地装置可靠
	

	
	5
	安全防护装置完整、可靠
	

	验收结论
	验收人：                       年   月   日

	供方意见
	签名：
	施
工
单
位
	物资管理员
	

	
	
	
	安全员
	

	
	
	
	项目经理
	


重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

C.1.11.3安全防护材料用品出厂合格证粘贴表
安全防护材料用品出厂合格证粘贴表
单位名称：                                                                    编号：
	工程名称
	
	材料、用品
类别
	

	合格证粘贴处
      说明：将非规格（小于A4的小型张及卡类）的材料合格证，按工程专业、材料种类粘贴于本表中



 重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
C.1.11.4 安全防护用品发放（领用）记录
安全防护用品发放（领用）记录
工程名称：                                                                           施工单位：
	序号
	防护用品名称
	型号
	数量
	接收人
	接收日期
	退还数量
	退还人
	退还日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
填表说明
1为了加强建筑施工人员劳动保护用品管理，住建部颁发了《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理规定》（建质【2007】255号），此规定按“谁用工，谁负责”的原则，明确了对劳动保护用品的发放和管理的责任。
2 项目部应加强对劳动保护用品发放和使用管理，凡应使用劳动保护用品的作业，施工项目部应当为作业人员发放安全防护用品。凡发放的用品应进行登记并建立台账。
3本表用于记录安全防护用品的实际发放情况。本表说列的安全防护用品是指作业人员个人使用的用品，包括安全帽、安全带、绝缘鞋，保护面罩以及劳动保护用具等。作业人员领用防护用品后应当在记录表中签字，在施工作业时应当佩戴。
C.1.12 分包管理
C.1.12.1分包单位安全资质审查表
分包单位安全资质审查表
	工程名称
	
	建设单位
	

	监理单位
	
	总承包单位
	

	分包单位
	单位名称
	
	安全生产许可证号
	

	
	企业负责人
	
	许可证有效期
	

	
	项目负责人
	
	资格证书编号
	

	
	项目安全员
	
	资格证书编号
	


	
	
	
	资格证书编号
	

	
	
	
	资格证书编号
	

	
	
	
	资格证书编号
	

	总承包单位审查意见：
项目负责人：     
年  月  日
	监理单位审查意见：
项目总监：    
年  月  日
	建设单位审查意见：
项目负责人：    
年  月  日


说明：本表中相关人员发生变更时，相关单位应及时书面更新此表内容备案。
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

C.1.12.2分包合同及安全管理协议书
说明：各企业根据自身情况收集
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

C.1.12.3 安全管理交底记录
安全管理交底记录
	工程名称
	
	分包单位
	

	施工范围
	
	交底日期
	

	交底内容：
第   页，共   页

	交底人
	安全员
	专业负责人
	接受交底方负责人
	接受人数

	
	
	
	
	

	接受交底人签名栏
	（可附页）



重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

C.1.12.4安全防护设施移交记录
安全防护设施移交记录
	工程名称
	
	建设单位
	

	设施移交单位
	
	设施接受单位
	

	移交内容
	

	移交单位意见：
移交人：
日  期：
	接受单位意见：
接受人： 
日  期：

	监理单位意见：
负责人：
日  期：
	建设单位意见：
负责人：
日  期：

	备注：
1、施工中甲单位的安全防护设施设备由乙单位使用或乙单位委托甲单位搭设安全防护设施及提供设备时，必须办理交接验收记录。
2、移交单位的安全防护设施和设备必须符合规定要求。乙单位在施工中必须保持安全设施或设备的完好并进行有效管理。

	重庆市建设工程施工安全管理总站  监制


C.1.13 应急救援预案演练记录
应急救援预案演练记录
	预案名称
	

	组织部门
	
	记录人
	

	演练时间
	
	演练地点
	

	参加人员
	

	演练过程描述：（可详见附件）

	演练存在问题及整改措施：

	对预案的实效性、可操作性评价：



注：演练应分工明确，有记录、有照片、有方案。
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

C.1.14 安全事故
C.1.14.1 工程建设施工生产安全事故快报表
工程建设施工生产安全事故快报表
	□施工安全□质量安全 

	填报单位：（盖章）
	报告日期：

	
	
	事故发生时间
	

	天气气候
	
	事故发生地点
	

	发生地域类型
	
	发生区域类型
	

	事故发生部位
	
	事 故 类 型
	

	事故简要经过
原因初步分析

	工 程 概 况

	工程名称
	

	工程类别
	
	工程专业
	

	工程规模
（平方米/延米）
	
	工程造价
(万元)
	

	结构类型
	
	形象进度
	

	工程性质
	
	投资主体
	

	 本工程第几次
 事       故
	
	承包形式
	

	开工日期
	
	计划竣工日期
	

	基本建设程序
履行概况
	 □立项
□用地许可证
□规划许可证
□施工许可证
□招标投标
□施工图审查
□质量监督
□安全监督

	负责该工程安全生产监管单位
	

	建设单位
	
	资质证书编号
	
	资质等级
	

	勘察单位
	
	资质证书编号
	
	资质等级
	


	设计单位
	
	资质证书编号
	
	资质等级
	

	监理单位
	
	资质证书编号
	
	资质等级
	

	监理总监姓名
	
	注册证书编号
	
	资质等级
	

	施工总承包单位

	名 称
	
	资质等级
	
	企业性质
	

	资质证书编号
	
	安全生产许可证编号
	
	

	法定代表人
	
	安全考核合格证编号
	
	

	项目经理姓名
	
	安全考核合格证编号
	
	

	专职安全人员
	
	安全考核合格证编号
	
	

	本年度第几次
事       故
	
	企业注册地
	

	专业施工分包单位

	名 称
	
	资质等级
	
	企业性质
	

	资质证书编号
	
	安全生产许可证编号
	
	

	法定代表人
	
	安全考核合格证编号
	
	

	项目经理姓名
	
	安全考核合格证编号
	
	

	专职安全人员
	
	安全考核合格证编号
	
	

	本年度第几次
事       故
	
	企业注册地
	
	
	

	劳务承包

	名 称
	
	资质等级
	
	企业性质
	

	资质证书编号
	
	安全生产许可证编号
	
	

	法定代表人
	
	安全考核合格证编号
	
	

	项目经理姓名
	
	安全考核合格证编号
	
	

	专职安全人员
	
	安全考核合格证编号
	
	

	本年度第几次
事       故
	
	企业注册地
	

	事故伤亡人员情况

	死亡人员数量(人)
	重伤人员数量(人)

	总人数
	职工人数
	非职工人数
	总人数
	职工人数
	非职工人数

	
	
	
	
	
	

	填报人签章：
	单位负责人签章：

	施工伤亡人员情况

	姓名
	性别
	年龄
	工种
	用工形式
	文化程度
	从业时间
	承包形式
	伤亡情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	填报人签章：
	单位负责人签章：


重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
填表说明
1施工单位和项目部应制定工伤事故报告制度，建立工伤事故台账。
2伤亡事故发生后，施工现场有关人员在抢险的同时，项目负责人应当立即向施工单位负责人报告，施工单位负责人接到报告后，应当立即启动事故应急救援预案，保护事发现场，组织人员抢救，防止事态扩大，并于1小时内向事发所在地县级以上人民政府建设行政主管部门报告。
3伤亡事故发生后项目部应当填写安全事故快报表，事故快报表应当及时、准确、完整反映事故的情况，并通过企业上报、不得漏报、谎报、瞒报。
4情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府建设行政主管部门和有关部门报告。
5实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。
C.1.14.2伤亡事故台帐
伤亡事故台帐
工程名称：                                                                                                                    年    月    日
	序号
	姓  名
	性别
	年龄
	
	事故发生时间
	事故发生地点
	事故类别
	伤害部位
	伤害程度
	直接经济损失

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□轻□重□亡
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□轻□重□亡
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□轻□重□亡
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□轻□重□亡
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□轻□重□亡
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□轻□重□亡
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□轻□重□亡
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□轻□重□亡
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□轻□重□亡
	


审核：                                                                                                                     编制：   
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
重庆市建设工程施工现场安全管理台账实施指南之二
C.2安全教育及安全技术交底
工程名称：
       施工单位：
       编制日期：
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

C.2.1作业人员安全教育培训登记表
作业人员安全教育培训登记表
	序号
	姓 名
	性别
	年龄
	工种
	文 化
程 度
	家 庭 住 址
	身份证号码
	平安卡编号
	入场
时间
	离场
时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


项目负责：                                                                                                      填表人:
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
C.2.2 项目管理人员资格证书及安全教育培训登记表
项目管理人员资格证书及安全教育培训登记表
项目部（盖章）： 
	序号
	姓名
	职务
	入司（场）   时间
	职称证书
	岗位资格证书
	安全考核合格证书
	201  年度安全教育培训

	
	
	
	
	职称 
	证书
编号
	证书名称
	证书
编号
	发证
时间
	证书
有效期
	证书名称及编号
	发证时间
	证书有效期
	培训时间
	培训
学时
	证据

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


负责人：                                                   制表：                                             登记日期：
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
C.2.3特种作业人员登记
特种作业人员登记
项目部（盖章）：                                                                                                      填表时间：
	序号
	姓名
	身份证号码/
（平安卡编号）
	性别
	文化
	专业工龄
	工种
	证书（件）编号
	有效期
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


项目负责人：                                                                                                        填表人：
注：附资格证复印件
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

	C.2.4新入厂（场）工人入场安全教育记录
新入厂（场）工人入场安全教育记录

	审核：                                                                        制表：

	单位工程
名称
	

	劳务单位
	
	劳务班组
	

	授课人
	
	时间
	年   月   日

	安全教育内容摘要：


	受教育
人姓名
	年
龄
	文
化
	工
种
	本人
签字
	受教育
人姓名
	年
龄
	文
化
	工
种
	本人
签字

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                        重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
C.2.5新入厂（场）工人三级安全教育记录卡（是否还要增加“三级”安全教育记录卡和待岗复工、转岗、换岗人员教育）
新入厂（场）工人三级安全教育记录卡
新入厂（场）工人□   待岗复工人员□    转岗人员□   换岗人员□     其他□ 
姓    名：
家庭住址：
文化程度：
进场日期：
所在班组：
技术工种：
	三 级 教 育 内 容
	教育人
	受教育人

	公司教育
	进行安全基本知识、法规、法制教育，主要内容：
1、国家的安全生产方针、政策；
2、安全生产法规、标准和法制观念；
3、本单位施工生产过程及安全生产规章制度、安全纪律；
4、本单位安全生产形式及历史上发生的重大事故及吸取的教训
5、发生事故后如何抢救伤员、排险、保护现场和及时报告；
	签　名：
	签　名：

	
	
	培训学时：    学时

	项目部教育
	进行现场规章制度和遵章守纪教育主要内容；
１、现场的施工特点及施工安全基本知识；
２、现场安全生产制度、规定及安全注意事项；
３、本工种的安全技术操作规程；
４、机械设备、电气安全及高处作业安全基本知识；
５、防毒、防尘、防火、防爆知识，紧急情况安全处理和安全疏散知识；
６、防护用品发放标准，防护用具、用品的使用知识；
	签　名：
	签　名：

	
	
	培训学时：    学时

	班组 教育
	进行本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪律教育：
１、本班组作业特点及操作规程；
２、班组安全活动及纪律；
３、爱护和正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品；
４、本岗未易发生事故的不安全因素；
５、本岗位作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求；
	签　名：
	签　名：

	
	
	培训学时：    学时

	培训情况
	从   年  月  日至   年    月    日期间已完成三级安全教育学习，并考核合格

	工作情况
	


                                                  重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
填表说明
1三级安全教育是指项目部对进入施工现场的新工人进行的首次安全生产教育，“三级”一般指公司（分公司）级、工地（项目部）级、班组级。三级安全教育一般由企业安全、劳动、技术等部门共同组织。上岗作业前的新工人必须接受三级安全教育，项目部应利用“民工学校”开展三级安全教育，三级安全教育接受时间：公司级不少于15学时，项目部级不少于15学时，班组级不少于20学时。受教育必须经过考核合格后方可进入生产操作岗位。
2项目部对每一个受教育者建立新入厂（场）工人三级安全教育记录卡，被教育者在接受教育后应在卡内签字。该卡由项目部劳务用工单位负责填写，安全员复核。
3项目部保安员、炊事员、卫生保洁等勤杂人员也应建立新入厂（场）工人三级安全教育记录卡。
C.2.6安全教育培训记录
安全教育培训记录
教育类别：                      教育课时：                      日期：    年    月    日
	单位名称
	
	主讲单位
（部门）
	
	主讲人
	

	工程名称
	
	受教育单位
（部门）
	
	人数
	

	教育内容：


	参加对象签名： 



 记录人：
注：教育类别分：管理人员年度安全教育培训、作业人员年度安全教育培训、“四新”技术教育培训、变换工种等。
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
C.2.7班前安全教育培训记录
班前安全教育培训记录
工程名称：                       班组：                             日期：   年   月   日
	当天
作业
部位
	
	作业
人数
	防护设施及环境
	个人防护
（数量）

	
	
	
	符合规范：√
不符合规范：×
	

	当天
作业
内容

	
	
	作业环境
	防护设施
	作业面
	安全帽
	安全带
	其他
防护
用品

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	昨日
作业
中发
现的
隐患

	

	整改
要求
	

	今日
安全
活动
内容
	班 长：

	参加
活动
作业
人员
名单
	


注：1、班组（或分包队）每天在上班前或分配工作前应进行安全教育，并将教育内容记本表中。
2、 参加活动作业人员名单记录人填写，班组班前活动记录单独组卷，每本填写后交资料员存档。
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C.2.8安全技术交底
安全技术交底
工程名称：                                                                 编号：
	施工单位
	
	交底班组
	

	分部分项工程名称
	
	施工部位
	

	交底人
	
	安全员
	
	交底时间
	年月 日

	接受交底班组或员工签名（可附页）：

	

	安全技术交底内容：

	补充作业指导内容：



重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
填表说明
1安全技术交底是项目安全管理中一项重要的工作，项目部应认真履行安全技术交底制度，切实做好安全技术交底工作。安全技术交底包括总分包之间的交底、分项工程或安全专项方案技术交底、采用“四新”安全交底、上岗前交底、季节性交底及一些特殊工作的交底等。
2安全技术交底记录表应有项目技术负责人和项目安全员编写，项目技术负责人负责安全技术方面交底内容，项目专职安全员负责日常安全常识、安全规章制度等方面教育内容，安全员还赋有监督安全技术交底智能。安全技术交底必须在分部分项工程作业前进行，交底时不但要口头讲解，同时应有书面文字材料（或影像资料），“交底内容”栏怒够填写的可附有关材料。交底应交至每个作业人员。交底双飞履行签字手续。安全技术交底表一式二份，交底人、被交底班组各一份。
3安全技术交底内容包括：分部分项工程的作业特点、工艺技术和危险源、针对危险源的预防措施，应注意的安全事项，相应的安全操作规程和标准，发生事故后采取的避难和急救措施等。
4危险性较大的分部分项工程施工前和新技术、新工艺、新设备和新材料应用前，项目技术负责人及专职安全生产管理人员应向施工操作人员进行安全专项施工方案和安全技术措施交底。
5部分安全技术交底的周期可视作业场所和施工对象而定，作业场所和施工对象固定的可定期交底，其它应按每一项工程进行交底。
6季节性施工、特殊作业环境下作业，施工前应进行针对性的安全技术交底。
7总包项目部应对分包单位负责人办理安全交底手续，涉及安全防护设施移交的双方应进行移交验收。分包单位技术负责人和专职安全员应履行所属作业人员安全技术交底的职责。
C.2.9各工种安全技术操作规程
说明：
1、模板工安全技术操作规程
2、架子工安全技术操作规程
3、砖工安全技术操作规程
4、石工安全技术操作规程
5、抹灰工安全技术操作规程
6、木工安全技术操作规程
7、钢筋工安全技术操作规程
8、混凝土工安全技术操作规程
9、油漆玻璃工安全技术操作规程
10、防水工安全技术操作规程
11、普通工安全技术操作规程
12、电工安全技术操作规程
13、管工安全技术操作规程
14、电焊工安全技术操作规程
15、汽焊工安全技术操作规程
16、塔吊操作工安全技术操作规程
17、起重工安全技术操作规程
18、机械维修工安全技术操作规程
19、动力机械操作工安全技术操作规程
20、混凝土泵机安全技术操作规程
21、混凝土、灰浆搅拌机安全技术操作规程
22、园盘锯安全技术操作规程
23、施工升降机安全技术操作规程
24、中小机械操作工安全技术操作规程
25、登高作业安全操作规程
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
重庆市建设工程施工现场安全管理台账实施指南之三
C.3工程项目生活区资料
工程名称：
       施工单位：
       编制日期：
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

C.3.1管理制度
C.3.1.1办公室卫生管理制度
为创造 一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立本项目部良好形象，特别制定本项目部办公室卫生管理制度。
一、本制度适用于项目部办公的公共区域及个人区域
1.公共区域：包括办公室走道、办公场所、会议室、卫生间、仓库等。
2.个人区域：包括个人办公桌及办公区域。
二、公共区域环境卫生应做到以下几点：
1.保持公共区域地面干净、清洁、无脏物。
2.保持门窗干净无尘土，玻璃清洁、透明。
3.保持挂件、画框及其他装饰表面干净整洁。
4.保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁。
5.办公室垃圾筐摆放到位，超过半桶当天必须倒掉，不可有溢满现象。
三、个人区域环境卫生做到以下4点：
1.办公桌面只能摆放个人办公必须物品，其他物品应放在个人抽屉里面。
2.办公室公用物品如尺子、图纸等应摆放整齐并放在固定区域。
3.电脑键盘要保持干净，下班或离开公司前电脑和显示屏要关闭。
4.饮水机、灯具、打印机等摆放要整齐，保持表面干净整洁、无灰尘和废纸屑。
4.3.1.2生活区卫生管理制度
1、生活用品应摆放在固定位置且整齐。
2、对生活区职工宿舍、厕所、洗澡室、办公室以及周围的排水沟、道路等环境卫生，指定专人清扫，并负责监督检查，随时保持清洁。
3、生活垃圾每天清理按指定地点，集中出运处理。
4、对职工宿舍、厕所、洗澡室，由各岗位责任人定期进行消毒， 
5、坚持每周大扫除制度的自检制度，除平时每天坚持打扫外，周末对室内外卫生都要进行一次大扫除，经常保持卫生整洁。
6、生活区禁止养狗和鸡、鸭等家禽。
4.3.1.3食堂卫生管理制度
1、不收、不用、不做不新鲜或已腐烂变质的原料，不提供任何腐烂变质的食品。
2、洗涤整理原料时，污物杂质和废料必须清除干净。
3、各种干、鲜原料应按其性质不同有秩序地在贮藏室或冰箱内存放，不随地乱放，以免弄脏污染。
4、原料的取用、发放，应本着先进先出先用的原则，以防止日久变质。
5、存放在冰箱内的食物或半成品，要生熟分开，有腥味的与没有腥味的也应分开存放。
   6、冰箱应经常冲洗，保持清洁干净，随开随关，防止热气侵入。
 7、熟食品、卤菜等应妥善保管，经常检查，以免变质。冬天放在外面，应用洁净白布盖住，夏天放在冰箱里。
8、剩饭菜应保管在通风冰爽的地方，隔餐隔夜的饭菜要回锅烧透后才能食用。
9、直接入口食品不得手直接拿取，包装纸的食品，应使用各种工具拿取。
10、调料器具应加盖，防沾染灰尘。酱油、醋过滤后，再倒入瓶内或调料器具内使用，并要保持洁净。
11、发现饭菜不新鲜时，应妥善处理，不准分发腐烂变质的菜点，以防食物中毒。
12、菜盆、汤盆、盆具、汤碗等用餐后，先将里面的残存物清理干净，加洗洁精洗涤，然后再用清水冲洗，再放入消毒柜内进行消毒，消毒后取出放在餐车上并保持干净，用白布盖好，以防灰尘。
13、餐具柜应经常用洗洁精洗涤干净，餐具摆放整齐，关紧柜门。
14、周围环境应打扫干净，阴沟要常疏通，泔水桶加盖，废物袋扎口。
15、积极贯彻除四害要求，消灭苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂等害虫，在食堂周围早晚打灭蝇药水，晚上要将食品盖好以防虫咬。
16、餐厅和各操作间地面保持干净，四壁无尘，窗明地净。
17、不乱倒垃圾，不乱倒污水。
18、食堂门窗应有防蝇设施，室内经常保持通风。
19、食堂员工常洗澡、理发、刮胡须、剪指甲。
20、食堂员工上班前应整容，穿工作服、戴工作帽，做到仪容整洁，不得佩戴首饰上班。
21、食堂员工上厕所应脱下工作服，出厕应洗手。
22、食堂员工应定期检查身体状况，如患有传染性疾病，不应接触食品。
C.3.2 健康管理
C.3.2.1食堂炊事人员登记表
食堂炊事人员登记表
 工程名称：                                             施工单位：
	序号
	姓名
	性别
	身份证号
	健康证编号
	健康证有效期
	备注
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C.3.2.2食堂炊事人员身份证复印件
身份证复印件粘贴在此空白处
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
C.3.2.3 健康证复印件
健康证复印件粘贴在此空白处
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

C.3.2.4应急药品、器材采购记录
应急药品、器材采购记录
   工程名称：                                                     施工单位：
	序号
	应急药品、
器材名称
	数量
	采购
时间
	有效期
	验收情况
及验收人员
	存放
地点
	保管责任人
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
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C.3.2.5应急药品、器材使用记录
应急药品、器材使用记录
工程名称：                                                                                             施工单位：
	序号
	应急药品、器材名称
	使用者姓名
	使用时间
	使用原因
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
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重庆市建设工程施工现场安全管理台账实施指南之四
C.4 工程项目现场资料
 工程名称：
       施工单位：
       编制日期：
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

C.4.1 外来人员来访登记表
外来人员来访登记表
工程名称：                                                                                          施工单位：
	序号
	姓名
	来访单位
	来访
事由
	被访人姓名（部门）
	身份证号
	相关事项提醒或教育
 情况
	来访时间
	值班人
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	入
	出
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
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C.4.2 施工管理
C.4.2.1文明施工管理组织机构图
组织机构图粘贴在此空白处
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

C.4.2.2 文明施工管理组织机构职责划分表
文明施工管理组织机构职责划分表
工程名称：                                                 施工单位：
	序号
	组织机构
	职     责
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C.4.3 文明施工
C.4.3.1 文明施工现场规划平面布置图
粘贴处
 重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
C.4.3.2施工现场各施工阶段场地硬化及材料堆放平面图
粘贴处
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
C.4.3.3施工现场场地硬化和出入口冲洗设施验收表
施工现场场地硬化和出入口冲洗设施验收表
	工程名称
	
	施工单位
	

	序号
	验收项目
	验收要求
	验收结果

	1
	场地硬化
	施工现场主要道路及材料加工区地面应进行硬化
	□符合    □不符合

	
	
	混凝土厚度、标号是否达到施工组织设计或安全文明施工方案的要求
	□符合    □不符合

	
	
	道路应畅通，路面应平整坚实，能满足载重汽车通行要求
	□符合    □不符合

	
	
	场地周边应设置排水设施且排水畅通无积水
	□符合    □不符合

	2
	冲洗设施
	施工现场进出口是否按施工组织设计或安全文明施工方案设置洗车池、冲洗槽、沉砂井和排水沟等车辆冲洗设施，配置高压水枪。
	□符合    □不符合

	
	
	洗车池、排水沟应集中清除淤泥，污水不得外溢场内、场外
	□符合    □不符合

	
	
	施工现场应配置专职保洁员负责场内保洁和“门前三包”。
	□符合    □不符合

	验收结论
	□验收合格，准予投入使用。
□验收不合格，应进行整改，待整改后重新进行验收。


	验
收
意
见
	建设单位（盖章）
验收人员：
               年  月  日

	施工单位（盖章）
验收人员：
               年  月  日

	监理单位（盖章）
验收人员：
               年  月  日
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C.4.4安全标志
C.4.4.1施工现场安全标志台帐
施工现场安全标志台帐
工程名称：                                          施工单位：
	序号
	标牌标志名称
	数量
	使用地点
	维护责任人
	备注
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C.4.4.2施工现场安全标志平面布置图
粘贴处
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
重庆市建设工程施工现场安全管理台账实施指南之五
C.5 工程项目环境、卫生监控资料
工程名称：
       施工单位：
       编制日期：
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
C.5.1环境卫生
C.5.1.1项目环境因素汇总及评价表
项目环境因素汇总及评价表
项目名称：                                                                                                   日期：    年    月    日 
	发生地/
活动、作业/
分项工程
	序号
	环 境 因 素
	评 价 项 目
	环境因素评价结果

	
	
	
	m1
	m2
	m3
	m4
	d
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C.5.1.2 重要环境因素清单
重要环境因素清单
项目名称：                                                                                                   日期：    年    月    日
	序号
	环境因素评价结果
	环境影响
	评  价
	时 态
	状 态
	控制管理方式

	
	
	
	是否符合法律法规要求
	评价因素
分值（d）
	
	
	管理方案
	运行控制
	应急控制

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：表中“控制管理方式”依据实施操作方法采取打“√”的方式。
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C.5.1.3环境与职业健康管理方案
环境与职业健康管理方案
项目名称：                                                        日期：   年   月   日
	环境职业健康安全管理目标：

	环境职业健康安全管理指标：


	主管部门
	
	项目负责人
	

	相关部门
	
	项目费用预算
	

	管理方案：


	批准人
	
	审核人
	
	拟定人
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	C.5.2 施工现场噪声值监测记录
施工现场噪声值监测记录

	工程名称
	
	检查日期
	年   月   日

	项目负责人
	
	测试单位
	

	检查时段
	□基础工程  □主体结构工程  □装饰装修工程  □限制期施工  □其他

	仪器型号
	
	气候条件
	

	测量时间
	
	测量人
	

	测  量  记  录

	序号
	测量点
	噪声值（dB）
	序号
	测量点
	噪声值（dB）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	施工现场区域及测量点位置图


	测量结果：
测试负责人签名：
                                                                         年   月   日
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C.5.3施工现场污染排放检查记录表
施工现场污染排放检查记录表
	工程名称
	
	检查日期
	年  月  日

	项目负责人
	
	安全责任人
	

	检查时段
	□基础工程   □主体结构工程   □装饰装修工程   □其他

	检查单位
	
	检查负责人
	

	序
号
	检查项目
	检查记录
	检查结果

	1
	施工噪声控制
	
	

	2
	污水排放控制
	
	

	3
	施工废气物、建筑垃圾控制
	
	

	4
	粉尘、烟尘控制
	
	

	5
	有毒有害气体、物体控制
	
	

	6
	其他
	
	

	整改措施：


	整改检查结果：
检查负责人：
                                年   月   日
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重庆市建设工程施工现场安全管理台账实施指南之六
C.6工程项目脚手架(含支撑体系和卸料平台)资料
                         工程名称：
                         施工单位：
                         编制日期：
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

C.6.1周转材料入场验收记录表
周转材料入场验收记录表
工程名称：                                                                       
	序号
	材料名称
	规格
型号
	数量
	使用部位
	生产厂家
	产品
合格证
	产品质量检验报告
	外观质量
	供货单位
	检查、验收人员

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	验收结论
	

	验 收 意 见
	施工单位验收结论：
项目负责人（签字）
年     月    日
	监理单位验收结论：
监理工程师（签字）：
                                           年    月    日
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C.6.2周转材料合格证明资料汇总表
周转材料合格证明资料汇总表
工程名称：                                                                                                  填表人（签字）：
	序号
	材料名称
	规格
	数量
	生产厂家
	产品合格证编号
	检测报告
	外观质量
	验收人
	备注
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C.6.3脚手架搭设验收表
C.6.3.1扣件式钢管脚手架搭设安全验收表
扣件式钢管脚手架搭设安全验收表
	工程名称
	
	施工单位
	

	验收部位
	
	搭设高度
	

	项次
	项目
	技术
要求
	允许偏差
（mm）
	实际情况（mm）
	符合性

	1
	地基基础
	表面
	坚实
平整
	—
	
	□符合    □不符合

	
	
	排水
	不积水
	
	
	□符合    □不符合

	
	
	垫板
	不晃动
	
	
	□符合    □不符合

	
	
	底座
	不滑动
	
	
	□符合    □不符合

	
	
	
	不沉降
	-10
	
	□符合    □不符合

	2
	单、双排与满堂脚手架立杆垂直度
	最后验收立杆垂直度（20-
50）m
	—
	±100
	
	□符合    □不符合

	
	
	下列脚手架允许水平偏差（mm）
	

	
	
	搭设中检查
偏差的高度
（m）
	总高度
	

	
	
	
	50m
	40m
	20m
	实际偏差（mm）
	

	
	
	H=2
H=10
H=20
H=30
H=40
H=50
	±7

±20

±40

±60

±80

±100
	±7

±25

±50

±75

±100
	±7

±50

±100
	
	□符合    □不符合
□符合    □不符合
□符合    □不符合
□符合    □不符合
□符合    □不符合
□符合    □不符合

	
	
	中间档次用插入法
	


续表C.6.3.1

	项次
	项目
	技术
要求
	允许
偏差
（mm）
	实际偏差（mm）
	符合性

	3
	满堂支撑架立杆垂直度
	最后验收垂直度30m
	—
	±90
	
	□符合  □不符合

	
	
	下列满堂支撑架允许水平偏差（mm）
	□符合   □不符合
□符合   □不符合
□符合   □不符合
□符合   □不符合

	
	
	搭设中检查偏差的高度（m）
	总高度
	实际偏差（mm）
	

	
	
	
	30m
	
	

	
	
	H=2
H=10
H=20
H=30
	±7
±30
±60
±90
	
	

	
	
	中间档次用插入法
	

	4
	单双排、满堂脚手架间距
	步距
纵距
横向
	—
—
—
	±20
±50
±20
	
	□符合  □不符合
□符合   □不符合
□符合   □不符合

	5
	满堂支撑架间距
	步距
立杆
间距
	—
—
	±20
±30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□符合   □不符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□符合  □不符合

	6
	纵向水平杆高差
	一根杆的两端
	—
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□符合   □不符合

	
	
	同跨内两根纵向水平杆高差
	—
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□符合   □不符合


续表C.6.3.1
	项次
	项目
	技术要求
	允许
偏差
（mm）
	实际情况
	符合性

	7
	剪刀撑斜杆与地面的倾角
	45°~60°
	—
	
	□符合  □不符合

	8
	脚手板外伸长度
	对接
	a=（130-150）
mm l≤300mm
	—
	
	□符合  □不符合

	
	
	搭接
	a≥100mm
L≥200mm
	—
	
	□符合  □不符合

	9
	扣件
	主节点处各扣件中心店相互距离
	a≤150mm
	—
	
	□符合  □不符合

	
	
	同步立杆上两个相隔对接扣件的高差
	a≥500
	—
	
	□符合  □不符合

	
	
	立杆上的对接扣件至主节点的距离
	a≤h/3
	—
	
	□符合  □不符合

	
	
	纵向水平杆上的对接扣件至主节点的距离
	a≤la/3

	—
	
	□符合 □不符合

	
	
	扣件螺栓拧紧扭力矩
	（40-60）N.m
	—
	
	□符合  □不符合

	验收结论
	

	验
收
意
见
	监理单位（盖章）
验收人员：
年   月   日
	施工总承包单位（盖章）
验收人员：
年   月  日
	分包单位（盖章）
验收人员：
年  月  日


重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
填表说明
1脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收：基础完工后及脚手架搭设前；作业层上施加荷载前；每搭设完6m~8m高度后；达到设计高度后；遇到有六级强风及以上风或大雨后，冻结地区解冻后；停用超过一个月。
2脚手架使用中，应定期检查下列要求内容：杆件的设置和连接，连墙件、支撑、门洞桁架等的构造应符合本规范和专项施工方案的要求；地基应无积水，底座应无松动，立杆应无悬空；扣件螺栓应无松动；高度在24m以上的双排、满堂脚手架，其立杆的沉降与垂直度的偏差应符合本规范的8.2.4项次1、2的规定；高度在20m以上的满堂支撑架，其立杆的沉降与垂直度的偏差应符合本规范表8.2.4项次1、3的规定；
3脚手架验收应由项目技术负责人组织分包单位、监理单位相关负责人共同进行。
C.6.3.2 门式脚手架安全验收表
门式脚手架安全验收表
	工程名称
	
	施工单位
	

	验收部位
	
	搭设高度
	

	项次
	项目
	技术要求
	允许偏差
(mm)
	实际情况
(mm)
	符合性

	1
	隐蔽工程
	地基承载力
	符合本规范5.6.1条、5.6.3的规定
	—
	
	

	
	
	预埋件
	符合设计要求
	—
	
	

	2
	地基与基础
	表面
	坚实平整
	—
	
	

	
	
	排水
	不积水
	
	
	

	
	
	垫板
	稳固
	
	
	

	
	
	底座
	不晃动
	
	
	

	
	
	
	无沉降
	—
	
	

	
	
	
	调节螺杆高度符合本规范的高度
	≤200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	纵向轴线位置
	—
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	横向轴线位置
	—
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	架体构造
	符合本规范及专项施工方案的要求
	—
	
	

	4
	门架安装
	门架立杆与底座轴线偏差
	—
	≤2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	上下榀门架立杆轴线偏差
	—
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	垂直度
	每步架
	—
	H/500、±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	整体
	—
	H/500、±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	水平度
	一跨距内两榀门架高度差
	—
	±5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	整体
	—
	±1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	连墙件
	与架体、建筑结构连接
	牢固
	—
	
	

	
	
	纵、横向间距
	—
	±300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	与门架横杆距离
	—
	≤200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	剪刀撑
	间距
	按设计要求设置
	±300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	与地面的倾角
	45°~60°
	—
	
	

	9
	水平加固杆
	按设计设置
	—
	
	

	10
	脚手板
	铺设严密、牢固
	空洞≤25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	悬挑支撑结构
	型钢规格
	符合设计要求
	—
	
	

	
	
	安装位置
	
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	施工层防护栏杆、挡脚板
	按设计要求设置
	—
	
	

	13
	安全网
	按规定设置
	—
	
	

	14
	扣件拧紧力矩
	40N.m~65N.m
	—
	
	

	验收结论
	

	验收意见
	监理单位（盖章）
验收人员：
年  月  日
	施工总承包单位（盖章）
验收人员：
年   月   日
	分包单位（盖章）
验收人员： 
年  月  日
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	C.6.3.3 高处作业吊篮使用验收表
高处作业吊篮使用验收表

	工程名称
	
	结构形式
	

	建筑面积
	
	机位布置情况
	

	总包单位
	
	项目经理
	

	租赁单位
	
	项目经理
	

	安拆单位
	
	项目经理
	

	序号
	检查项目
	标准
	检查结果

	1
	保
证
项
目

	悬挑机构
	悬挑机构的连接销轴规格与安装孔相符并应用锁定销可靠锁定
	

	
	
	
	悬挑机构稳定，前支架受力点平整，结构强度满足要求
	

	
	
	
	悬挑机构抗倾覆系数大于等于2，配重铁足量稳妥安放，锚固点结构强度满足要求
	

	2
	
	吊篮平台
	吊篮平台组装符合产品说明书要求
	

	
	
	
	吊篮平台无明显变形和严重锈蚀及大量附着物
	

	
	
	
	连接螺栓无遗漏并拧紧
	

	3
	
	操控系统
	供电系统符合施工现场临时用电安全技术规范要求
	

	
	
	
	电器控制柜各种安全保护装置齐全、可靠，控制器件灵敏可靠
	

	
	
	
	电缆无破损裸露，收放自如
	

	4
	
	安全装置
	安全锁灵敏可靠，在标定有效期内，离心触发式制动距离小于等于200mm，摆臂防倾3°-8°锁绳
	

	
	
	
	独立设置锦纶安全绳,锦纶绳直径不小于16mm，锁绳器符合要求，安全绳与结构固定点连接可靠
	

	
	
	
	行程限位装置是否正确稳固，灵敏可靠
	

	
	
	
	超高限位器止档安装在距顶端80cm处固定
	

	5
	
	钢丝绳
	动力钢丝绳、安全钢丝绳及锁具的规格型号符合产品说明书要求
	

	
	
	
	钢丝绳无断丝、断股、松散、硬弯、无油污和附着物
	

	
	
	
	钢丝绳的安装稳妥可靠
	

	6
	一
般
项
目
	技术资料
	吊篮安装和施工组织方案
	

	
	
	
	安装、操作人员的资格证书
	

	
	
	
	防护架钢结构构件产品合格书
	

	
	
	
	产品标牌内容完整（产品名称、主要技术性能、制造日期、出厂编号、制造厂名称）
	

	7
	
	防护
	施工现场安全防护措施落实，划定安全区，设置安全警示标识。

	验收结论
	

	验
收
意
见
	总包单位（盖章）
验收人员：
        年  月  日
	分包单位（盖章）
验收人员：
        年  月  日
	租赁公司（盖章）
验收人员：
       年  月  日
	安拆单位（盖章）
验收人员：
        年  月  日

	符合要求，同意使用（  ）
不符合要求，不同意使用（  ）
总监理工程师（签字）                                            年    月    日


注：本表由施工单位填报，监理单位、施工单位、租赁单位、安拆单位各存一份。
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C.6.3.4附着式升降脚手架首次安装完毕及使用前检查验收表
附着式升降脚手架首次安装完毕及使用前检查验收表
	工程名称
	
	结构形式
	

	建筑面积
	
	机位布置情况
	

	总包单位
	
	项目经理
	

	租赁单位
	
	项目经理
	

	安拆单位
	
	项目经理
	

	序号
	检查项目
	标准
	结论

	1
	保证
项目
	竖向主框架
	各杆件的轴线应汇交于节点处，并应采用螺栓或焊接连接，如不汇交于一点，应进行附加弯矩计算
	

	2
	
	
	各节点应焊接或螺栓连接
	

	3
	
	
	相邻竖向主框架的高差≤30mm
	

	4
	
	水平支撑桁架
	桁架上、下弦应采用正跟通长杆件，或设置刚性接头;腹杆上、下弦连接采用焊接或螺栓链接
	

	5
	
	
	桁架各杆件的轴线应相交于节点上，并宜采用节点板连接构造连接，节点板的厚度不得小于6mm
	

	6
	
	架体构造
	空间几何不可变体系的稳定结构
	

	7
	
	立杆支撑位置
	架体构架的立杆底端应放置在上弦节点个轴线的交汇处
	

	8
	
	立杆间距
	应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130中小于等于1.5m的要求
	

	9
	
	纵向水平杆的步距
	应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130中小于等于1.8m的要求
	

	10
	
	剪刀撑设置
	水平夹角应满足45°—60°
	

	11
	
	脚手架设置
	架体底部铺设严密，与墙体无间隙，操作层脚手板应铺满、铺牢，孔洞直径小于25mm
	

	12
	
	扣件拧紧力矩
	40N.m—65N.m
	

	13
	
	附墙
支架
	每个竖向主框架所覆盖的每一层楼处应设置一道附墙支架
	

	14
	
	
	使用工况，应将竖向主框架固定于附墙支座上
	

	15
	
	
	升降情况，附墙支座上应设有防倾、导向的结构装置
	

	16
	
	
	附墙支座应采用锚固螺栓与建筑物连接，受拉螺栓的螺母不得少于两个或采用单螺母加弹簧垫圈
	

	17
	
	
	附墙支座支撑在建筑物上连接处混凝土的强度应按设计要求确定，但不要求小于C10
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	续表C.6.3.4

	序号
	检查项目
	标准
	检查结果

	18
	保证
项目
	架体构造尺寸
	架高≤5倍层高
	

	19
	
	
	架宽≤1.2m
	

	20
	
	
	架体全高×支撑跨度≤110㎡
	

	21
	
	
	支撑跨度直线型≤7m
	

	22
	
	
	支撑跨度折线或曲线形架体，相邻两主框架支撑点处的架体外侧距离≤5.4m
	

	23
	
	
	水平悬挑长度不大于2m，且不大于跨度的1/2
	

	24
	
	
	升降工况上端悬臂高度不大于2/5架体高度且不大于6m
	

	25
	
	
	水平悬挑端以竖向主框架为中心对称斜拉杆水平夹角≥45°
	

	26
	
	防坠落装置
	防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上
	

	27
	
	
	每一升降点不得少于一个，在使用和升降工况下都能起作用
	

	28
	
	
	防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上
	

	29
	
	
	应具有防尘防污染的措施，并应灵敏可靠和运转自如
	

	30
	
	
	钢吊杆式防坠落装置，钢吊杆规格应由计算确定，且不应小于￠25mm
	

	31
	
	
	防倾覆装置中应包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向件
	


重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

	续表C.6.3.4

	序号
	检查项目
	标准
	检查结果

	32
	保证
项目
	防倾覆设置情况
	在防倾导向件的范围内应设置防倾覆导轨，且应与竖向主框架可靠连接
	

	33
	
	
	在升降和使用两种工况下，最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于2.8m或架体高度的1/4
	

	34
	
	
	应具有防止竖向主框架倾斜的功能
	

	35
	
	
	应用螺栓与附墙支座连接，其装置与导轨之间的间隙应小于5mm
	

	36
	
	同步装置设置情况
	连续式水平支撑桁架，应采用限制荷载自控系统
	

	37
	
	
	简支静定水平支撑桁架，应采用水平高差同步自控系统，若设备受限时可选择限制荷载自控系统
	

	38
	一般
项目
	防护设施
	密目式安全立网规格型号≥2000 
目/100cm²，≥3KG/张
	

	39
	
	
	防护栏杆高度为1.2m
	

	40
	
	
	档脚板高度为180mm
	

	41
	
	
	架体底层脚手板铺设严密，与墙体无间隙
	

	验收结论
	

	验
收
意
见
	总包单位（盖章）
验收人员
        年  月  日
	分包单位（盖章）
验收人员
        年  月  日
	租赁单位（盖章）
验收人员
        年  月  日
	安拆单位（盖章）
验收人员
        年  月  日

	符合要求，同意使用（  ）
不符合要求，不同意使用（  ）
总监理工程师（签字）                                                   年    月     日


注：本表由施工单位填报，监理单位、施工单位、租赁单位、安拆单位各存一份。
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C.6.3.5附着式升降脚手架提升、下降作业前应检查验收表
附着式升降脚手架提升、下降作业前应检查验收表
	工程名称
	
	结构形式
	

	建筑面积
	
	机位布置情况
	

	总包单位
	
	项目经理
	

	租赁单位
	
	项目经理
	

	安拆单位
	
	项目经理
	

	序号
	检查项目
	标准
	结论

	1
	保证
项目
	支撑结构与工程结构连接处混凝土强度
	达到专项方案设计值，且≥C10
	

	2
	
	附墙支座设置情况
	每个竖向主框架所覆盖的每一楼层处应设置一道附墙支架
	

	3
	
	
	附墙支座上应设有完整的防坠、防倾、导向装置
	

	4
	
	升降装置设置情况
	单跨升降式可采用手动葫芦；整体升降式应采用电动葫芦或液压设备；应启动灵敏，运转可靠，旋转方向正确；控制柜工作正常，功能齐全
	

	5
	
	防坠落装置设置情况
	防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上
	

	6
	
	
	每一升降点不得小于一个，在使用和升降工况下都能起作用
	

	7
	
	
	防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上
	

	8
	
	
	应具有防尘防污染的措施，并应灵敏可靠和运转自如
	

	9
	
	
	设置方法及部位正确，灵敏可靠，不应人为失效和减少
	

	10
	
	
	钢吊杆式防坠落装置，钢吊杆规格应由计算规定，且不应小于￠25mm
	

	11
	
	防倾覆装置设置情况
	防倾覆装置中应包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向件
	

	12
	
	
	在防倾导向件的范围内应设置防倾覆导轨，且应与竖向主框架可靠连接
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续表C.6.3.5

	序号
	检查项目
	标准
	检查结果

	13
	保证
项目
	防倾覆设置情况
	在升降和使用两种工况下，最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于2.8m或架体高度的1/4
	

	14
	
	建筑物的障碍物清除情况
	无障碍物阻碍外架的正常滑升
	

	15
	
	架体构架上的连墙件
	应全部拆除
	

	16
	
	塔吊或施工电梯附墙装置
	符合专项施工方案规定
	

	17
	
	专项施工方案
	符合专项施工方案规定
	

	18
	一般
项目
	操作
人员
	经过安全技术交底并持证上岗
	

	19
	
	运行指挥人员、通讯设备
	人员已到位，设备正常工作
	

	20
	
	监督检查人员
	总包单位和监理单位人员已到场
	

	21
	
	电缆线路、开关箱
	符合现行行业标准《施工现场临时安全技术安全规范》JGJ中的对线路负荷的计算要求；设置专用的开关箱
	

	验收结论
	

	验
收
人
员
	总包单位（盖章）
验收人员：
        年  月  日
	分包单位（盖章）
验收人员：
        年  月  日
	租赁单位（盖章）
验收人员
年  月  日
	安拆单位（盖章）
验收人员
年  月  日

	符合要求，同意使用（  ）
不符合要求，不同意使用（  ）
总监理工程师（签字）                                           年    月     日


注：本表由施工单位填报，监理单位、施工单位、租赁单位、安拆单位各存一份。
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
C.6.3.6碗扣式钢管脚手架安全验收表
碗扣式钢管脚手架安全验收表
	工程名称
	
	施工单位
	

	验收部位
	
	搭设验收高度
	                          m

	序号
	验收项目
	验  收  要  求
	验收结果

	1
	施工方案
	碗扣式脚手架专项施工方案的编制、审核、审批手续齐全。高度50m及以上的脚手架工程的专项方案应组织专家论证。方案实施前必须进行安全技术交底。
	

	2
	架体基础
	架体基础应夯实、平整，按方案执行，立杆底部设置垫板和底座；架体纵横向扫地杆距立杆底端高度不应大于350mm。
	

	3
	架体稳定
	架体竖向沿高度方向连续设置专用斜杆或八字撑，专用斜杆亮度固定在纵横向水平杆的碗口节点处，角度符合规范要求；架体与建筑结构拉结应符合规范要求，并应从架体底面第一步纵向水平杆处开始设置连墙件，连墙件应呈水平设置，当不能呈水平设置时，与脚手架的一端应下斜连接；每层连墙件应在同一平面上，其位置通过计算确定，且水平间距不大于4.5m,连墙件设置在有横向杆的碗口节点处，当采用钢管扣件做连墙件时，连墙件与立杆连接，连接点距碗口节点距离不应大于150mm；架体高度大于24m时，顶部24m以下的所有连墙件层必须设置水平斜杆；连墙件应采用刚性杆件，连接牢固、可靠。脚手架高度小于或等于24m时，每隔5跨设置一组竖向通高斜杆，当脚手架高度大于24m时，每隔3跨设置一组竖向通道高斜杆，斜杆应对称设置，斜杆的两端应固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处。
	

	4
	杆件设置
	脚手板的材质、规格应符合规范要求；门式脚手架操作层应连续满铺与架配套的的挂扣式脚手板，并应有防止脚手板松动或脱落的措施。
	

	5
	脚手板
	脚手板的材质、规格应符合规范要求；门式脚手架操作层应连续满铺与架配套的的挂扣式脚手板，并应有防止脚手板松动或脱落的措施。
	

	6
	架体防护
	架体层外侧应采用密目式安全网进行封闭，网间连接严密，作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板。作业层脚手板下应采用安全平网兜底。
	

	7
	杆件连接
	立杆及剪刀撑的接长及位置应符合规范要求。
	

	8
	构配件
	架体的配件规格、型号、材质应符合规范要求
	

	9
	通道
	架体应设置供人员上下的专用通道，通道设置应满足规范要求。
	

	验收结论
	

	验
收
意
见
	监理单位（盖章）
验收人员：
        年    月    日
	施工总承包单位（盖章）
验收人员：
           年    月    日
	分包单位（盖章）
验收人员：
          年    月    日
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C.6.3.7承插型盘扣式双排外脚手架施工验收记录表
承插型盘扣式双排外脚手架施工验收记录表
	工程名称
	
	施工单位
	

	搭设部位
	
	高度
	
	跨度
	最大荷 载
	

	搭设班组
	
	班组长
	

	操作人员
持证人数
	
	证书符合性
	

	专项方案编审程序符合性
	
	技术交底情况

	
	安全交底
情况
	

	钢管支架
	进场前质量验收情况
	

	
	材质、规格与方案的符合性
	

	
	使用前质量检测情况
	

	
	外观质量检查情况
	

	检查内容
	允许
偏差（mm）
	方案
要求
（mm）
	实际情况（mm）
	符合性

	立杆垂直度≤L/500且±50
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水平杆水平度
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	可调底座
	垂直度
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	插入立杆深度≥150
	-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	立杆组合对
角线长度
	±6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	立杆
	纵向间距
	
	
	

	
	横向间距
	
	
	

	
	竖向接长位置
	
	
	

	
	基础承载力
	
	
	

	水平杆
	纵、横向水平杆设置
	
	
	

	
	纵向步距
	
	
	

	
	横向步距
	
	
	

	
	插销销紧情况
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续表C.6.3.7

	检查内容
	允许偏差（mm）
	方案要求（mm）
	实际情况（mm）
	符合性

	竖向斜竿
	拐角处设置
情况
	
	
	

	
	其他部位
	
	
	

	
	垂直纵、横向设置
	
	
	

	连墙件设置
	
	
	

	扫地杆设置
	
	
	

	护栏设置
	
	
	

	脚手板设置
	
	
	

	挡脚板设置
	
	
	

	人行梯架设置
	
	
	

	其他
	
	
	

	验收结论
	

	验收意见
	施工单位（盖章）
检查人员：
项目技术负责人：
项目经理：
                            年  月   日
	监理单位（盖章）
专业监理工程师：
总监理工程师：
               年  月   日


重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

C.6.3.8 施工设施安装验收表（通用表格）
施工设施安装验收表
（通用表格）
	工程名称
	
	工程部位
	

	使用单位
	
	施工单位
	

	施工日期
	201     年    月    日至201   年   月    日
	验收日期
	201     年     月     日

	检查验收情况

	序
	检查项目
	检查内容
	检查结论

	1
	基础或         承载体质量
	地基的质量符合方案要求，基础或承载体的型式、质量及沉降符合方案要求，基础周边设置的排水设施符合标准/方案要求。
	

	2
	构配件质量
	使用的构配件应有产品合格证、生产许可证、检测报告。品种、规格、表面观感、重量、壁厚等物理指标进行抽检合格。
	

	3
	安装质量
	立杆（柱）、横杆（梁）、剪刀撑（连系梁）、连墙件的材料数量、品种、规格符合方案要求，各种材料安装位置、间距、尺寸、连接、锚固等符合标准/方案的要求，架体的尺寸、垂直度、水平度符合标准/方案要求。
	

	4
	预压试验    结果
	当有预压时，预压试验方法符合规范要求；基础和支撑架的弹性变形、非弹性变形已有结果，预压观测到的异常情况已进行了调整或处理，预压结果满足要求。
	

	5
	安全防护       设施
	架体不受边坡、河水等因素的影响。上下通道、脚手板、护栏、挡脚板、安全网、避雷设施、警示标志、警戒线、限高限宽设施等符合标准/方案的要求。
	

	6
	监测监控点
设置
	监测监控的对象、工况、监测项目、监测点、监测方法与频率和报警值符合标准/方案要求。
	

	7
	其他
	
	

	验收结论
	

	验
收
意
见
	施工单位（盖章）
验收人员：
年  月  日
	监理单位（盖章）
验收人员:
年  月  日
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C.6.3.9脚手架、安全防护设施临时拆除申请表
脚手架、安全防护设施临时拆除申请表
	工程名称
	
	申请日期
	

	需拆除安全设施脚手
架杆件名称、部位
	
	拆除时间
	

	拆除原因：
拆除班组 ；                                                               申请人：

	加固补救措施：
施工负责人：

	加固补救
措施验收意见
	

	拆除审批意见：
项目部技术负责人：                                        年    月    日
监理工程师                                                年    月    日                                                                                       
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C.6.4 模板支撑架验收记录表格
C.6.4.1 模板支撑架分阶段质量检查与验收记录
模板支撑架分阶段质量检查与验收记录
	工程名称
	
	工程部位
	

	方案编制单位
	
	施工单位
	

	施工日期
	年  月  日至  年 月  日
	检查验
收日期
	年  月   日

	检测项目及检查结论

	序号
	检查项目
	检查过程记录
	检查结论

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	注：检查项目根据本《规范》，检查内容按《安全专项施工方案》及本《规范》确定。

	验收结论
	

	验
收
意
见
	施工单位（盖章）：
验收人员：
年  月  日
	监理单位（盖章）：
验收人员：
年  月  日
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C.6.4.2 模板支撑架总体安装检查与验收记录
模板支撑架总体安装检查与验收记录
                                                          验收编号：
	工程名称
	
	工程部位
	

	使用单位
	
	施工单位
	

	施工日期
	年  月  日至 年 月  日
	检查验
收日期
	年  月   日

	检查与验收情况

	序号
	检查项目
	检查过程记录
	检查结论

	1
	基础或承载体质量
	地基的质量符合方案要求，基础或承载体的型式、质量及沉降符合方案要求，基础周边设置的排水设置符合标准/方案要求
	

	2
	构配件质量
	使用的构配件应有产品合格证、生产许可证、监测报告。品种、规格、表面观感、重量、壁厚等物理指标进行抽检合格。
	

	3
	立杆（柱）、水平杆（梁）安装质量
	立杆（柱）、水平杆（梁）的品种、规格符合方案要求，安装位置、间距、尺寸、连接等符合标准/方案的要求，架体的尺寸、垂直度、水平度符合标准/方案的要求。
	

	4
	剪刀撑、连墙件安装质量
	水平及竖向剪刀撑、连墙件品种、规格符合方案要求，安装位置、角度、间距、连接、锚固等符合标准/方案的要求
	

	5
	预压试验结果
	当有预压时，预压试验方法符合规范要求；基础和支撑架的弹性变形、非弹性变形已有结果，预压观测结果满足要求。
	

	6
	安全防护设置
	架体不收边坡、河水等因素的影响。上下通道、脚手板、护栏、挡脚板、安全网、避雷设施、警示标志、警戒线、限高限宽设施等符合标准/方案的要求。
	

	7
	监测监控点设置
	检测监控的对象、工况、监测项目、监测点、监测方法与频率和报警值符合要求/方案要求。
	

	验收结论
	

	验
收
意
见
	施工单位（盖章）
验收人员：
年  月  日 
	监理单位（盖章）
验收人员：
年  月  日
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重庆市建设工程施工现场安全管理台账实施指南之七
C.7工程项目安全防护资料
工程名称：
       施工单位：
       编制日期：
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

C.7.1基坑、桩基、边坡作业安全验收表
基坑、桩基、边坡作业安全验收表
（验收意见明确参考前面的表格，建议将挖孔桩单独编制表格，论证要求，气体监测要求，防物体打击要求，人员上下要求，洞口材料堆放要求）
	工程名称
	
	施工单位
	

	验收部位
	
	结构类型
	

	开挖深度
	（m）
	验收日期
	

	序号
	验收项目
	验  收  要  求
	验收结果

	1
	施工方案
	基础施工方案要有针对性，支护方案和基坑深度大于5m的专项支护设计必须经专家论证。
	

	2
	坑壁支护与荷载
	基坑、桩基开挖设置的安全边坡要符合施工设计方案。积土、机具设备、临时设施等荷载与坑边、边坡距离要大于设计规定。
	

	3
	降排水措施
	基坑、桩基施工要设置有效的降排水措施，需要降水时要有防止临近建筑物等沉降的措施，坑边要有护壁措施。
	

	4
	基坑、桩基支护监测
	基坑、桩基支护应进行变形监测并做好记录，对临近建筑和重要管线、道路也应进行沉降观测。
	

	5
	临边防护
	超过2m深的基坑、桩基四周要有二道防护栏杆，并自上而下用安全立网封闭或设置严密的高度不小于18 cm的挡脚板或40 cm的挡脚板，作业人员上下基坑、桩基应搭设专用通道。
	

	6
	作业环境
	基坑、桩基内作业人员应有安全立足点，坑内作业有防中毒、防火等措施，垂直作业有上下隔离防护措施，有足够的照明。
	

	7
	其他
	
	

	验收结论
	
	

	验
收
意
见
	监理单位
验收人员：
              年  月  日
	施工总承包单位
验收人员：
                 年  月  日
	分包单位
验收人员：
              年  月  日


注：1．基坑支护深度超过5m由项目负责人、项目技术负责人、分包单位技术负责人和监理单位相关人员进行验收。
2．基坑支护工程验收应根据施工方案要求进行分段验收。
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C.7.2临边、洞口安全防护验收表
临边、洞口安全防护验收表
	工程名称
	
	项目负责人
	

	施工单位
	
	验收部位
	

	序号
	项目
	验  收  要  求
	验收结果

	1
	楼梯口
	楼梯临边设上下两道横杆和栏杆柱，上杆离地1.2 m，下杆离地0.5～0.6 m。
	

	
	
	楼梯平台应采取防护措施。
	

	2
	电梯井口
	井口须安装无法任意开启且高度不低于150 cm的定型防护门，并悬挂醒目警示标志。
	

	
	
	电梯井内水平防护采用井内搭设防护平台，上面满铺竹跳板或悬挂水平安全网进行防护。采用竹跳板等硬质防护时，应每层设置；采用水平安全网防护时每隔两层或不大于10 m设一道安全平网。
	

	3
	通道口
	建筑物出入口必须搭设防护棚。防护棚出入通道长度大于坠落半径（建筑物高度小于等于15 m，通道长度不小于3 m，建筑物高度大于15m，通道长度不小于5m）。防护棚顶应满铺不小于5 cm的厚木板或相当于其强度的其他材料。
	

	
	
	当使用竹笆等强度较低的材料时，应采用防护间距为60cm的双层防护棚。棚顶四周边沿设50 cm高反边。
	

	
	
	当建筑物高度超过24 m，存在交叉作业时，应设置成顶部能防止穿透的双层防护棚，材料为厚度不小于500 mm的木板，间距不小于600 mm。
	

	
	
	通道两侧设防护栏杆防护。
	

	4
	预留洞口
	短边尺寸50cm以下的洞口加定型化盖板，固定牢固。
	

	
	
	短边尺寸50cm到150cm洞口设置贯穿钢筋网格，网格间距不大于20cm；或设置以钢管扣件组合而成的钢管网格，网格间距不大于25cm。
	

	
	
	150cm以上的洞口四周设两道防护栏杆并用密目网围挡，洞口应用安全平网或竹笆、脚手板封闭。
	

	5
	阳台、楼面、屋面等临边防护
	基坑周边、阳台边、框架楼层周边等临边应设三道符合规范要求的防护栏杆，并采用密目式安全网封闭，防护应严密可靠。
	

	验收结论
	

	验
收
意
见

	施工单位（盖章）
安全负责人：
项目技术负责人：
年  月  日
	监理单位(盖章)
监理工程师：
年  月  日
	分包单位（盖章）
搭设班组负责人：
年  月  日


重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

C.7.3移动式操作平台验收表
移动式操作平台验收表
	单位名称
	
	验收日期
	

	工程名称
	
	平台面积
	

	搭设高度
	
	容许载荷
	KG/M2
	平台编号
	

	序号
	验  收  内  容
	验  收  结  果

	1
	施工组织单独设计、平面布置计算资料审批手续齐全
	

	2
	底部坚实平整、符合施工组织设计、有排水措施
	

	3
	立杆垂直、间距符合规定、大小横杆纵横平稳
	

	4
	剪刀撑搭设、间距、角度、设置符合规定
	

	5
	拉结、支撑设置的间距、方式符合规定
	

	6
	架体横平竖直、整体稳定牢固、材质符合规定
	

	7
	架体的立杆材质、连接部位的方式符合规定
	

	8
	操作、施工作业面四周防护严密、牢靠、安全
	

	9
	操作平台面铺设材料符合规定、不留孔隙
	

	10
	登高扶梯防护措施齐全
	

	11
	进入作业面的通道铺设牢固、平整、无明显高低
	

	12
	设置操作平台的限载标志牌(内外)
	

	13
	移动式操作平台，轮子与平台连接牢固，立柱离地不大于80mm使用时有可靠的固定措施
	

	验收结论：
	

	验
收
意
见
	施工单位（盖章）
安全负责人：
项目技术负责人：
              年  月  日
	监理单位(盖章)
监理工程师：
              年  月  日
	分包单位（盖章）
搭设班组负责人：
年  月  日


注：移动式操作平台面积不应超过10平方米，高度不超过5米、平台面积应小于底部面积。
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

C.7.4悬挑式钢平台检查验收表（这里的钢平台是否就是卸料平台，建议做统一表述）
悬挑式钢平台检查验收表
	工程名称
	
	验收日期
	
	载重量（kg）
	

	施工单位
	
	安装部位
	
	平台编号
	

	序号
	项目
	验收要求
	验收结果

	1
	方案
	有专项施工方案，方案能正确指导施工。
	

	2


	承重与
支撑
	搁置点与上部拉结点，必须位于建筑物上, 符合设计要求，不得设置在脚手架等施工设施或设备上。
	

	
	
	斜拉杆或钢丝绳，构造上两边各设前后两道，两道中的每道均应作单道受力计算。
	

	
	
	设置4个经过验算的吊环，用甲类3号沸腾钢制作，连接部位应使用卡环，非制作件需有质保书。
	

	
	
	安装平台采用钢丝绳绳卡固定时绳卡数不得少于4个，间距10～12 cm，并设安全弯。
	

	
	
	建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物，平台外口应略高于内口，左右不得晃动。
	

	
	
	平台梁与建筑物可靠连接。预埋件位置准确有验收记录。
	

	3
	防护
	操作平台面铺设材料符合规定，不留孔隙。
	

	
	
	平台操作位置设置上中下三道横杆和栏杆柱，上杆离地1.5 m，下杆离地0.5 m，栏杆柱间距0.9 m，栏杆设置警示色，内侧多层板封闭。
	

	4
	通道
	进入作业面的通道铺设牢固、平整，无明显高低。
	

	5
	限载标志
	操作平台内、外两侧均设置限载标志牌。
	

	6
	其他
	
	

	验收结论
	

	验
收
意
见

	监理单位
监理工程师：
            年  月  日
	施工单位
项目负责人：
                 年  月  日
	搭设班组（分包单位）
分包负责人：
                年  月  日


注：l、悬挑式钢平台，每移位一次须重新验收。
2． 悬挑式卸料平台由项目总监组织项目经理、项目技术负责人、搭设班组长验收。
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
重庆市建设工程施工现场安全管理台账实施指南之八
C.8 工程项目施工用电资料
 工程名称：
       施工单位：
       编制日期：
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

C.8.1 施工现场临时用电材料、设备合格证明资料汇总
施工现场临时用电材料、设备合格证明资料汇总
	序号
	材料（设备）名称
	型号、
（规格）
	进场日期
	合格证明资料（粘贴）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

C.8.2施工现场临时用电材料、设备入场验收记录表
施工现场临时用电材料、设备入场验收记录表
	序
号
	材料（设备）
名称
	型号
（规格）
	数量
	检查项目
	进场日期
	验收
结论

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


验收人：
注：检查项目按制造生产标准、需求计划、送货清单(或装箱清单)确定。
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

C.8.3 施工现场临时电气设备测试、调试记录表
施工现场临时电气设备测试、调试记录表
工程名称：                                                     调试日期：
	设备
名称
	
	设备型号
	
	安装
地点
	

	测试调试过程及内容：
       电工（签字）：


	结论及处理意见：
机械管理员（签字）：                        专职安全员（签字）：


重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

C.8.4临时用电接地（绝缘）电阻测试记录表
临时用电接地（绝缘）电阻测试记录表
工程名称：
	检测仪器型号
	接地位置
（绝缘设备或回路）
	规定电阻值（Ω）
	实测电阻值（Ω）
	检测结果
	整改措施及意见
	检测人
	检测日期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：接地电阻值由建筑电工测试，每月复测一次。
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

C.8.5漏电保护器检测记录表
漏电保护器检测记录表
	序号
	名称
	检验、调试记录
	允许值
	结论

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	检验人员（签名）：


	重庆市建设工程施工安全管理总站  监制


C.8.6 施工现场临时用电设施安全验收记录表
施工现场临时用电设施安全验收记录表
工程名称：
	序号
	检查项目
	检查内容及标准
	验收
结论
	备注

	1
	保      证      项     目
	外电防护
	外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离符合规范要求，且采取防护措施，防护设施设置明显的警示标志。
	
	

	2
	
	接地与接零保护系统
	施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统采用TN-S接零保护系统， 配电系统采用同一保护系统， 保护零线引出位置符合规范要求，电气设备接保护零线，保护零线不得装设开关、熔断器或通过工作电流，保护零线材质、规格及颜色标记符合规范要求，工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料符合规范要求，工作接地电阻不得大于4Ω，重复接地电阻不得大于10Ω，施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架防雷措施符合规范要求，做防雷接地机械上的电气设备，保护零线必须做重复接地。
	
	

	3
	
	配电线路
	线路及接头能保证机械强度和绝缘强度，线路必须设短路、过载保护，线路截面能满足负荷电流，线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离符合规范要求，电缆不得沿地面明设、沿脚手架、树木等敷设，线路敷设的电缆必须符合规范要求， 室内明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。
	
	

	4
	
	配电箱与开关箱
	配电系统采用三级配电、二级漏电保护系统，用电设备有各自专用的开关箱， 箱体结构、箱内电器设置符合规范要求， 配电箱零线端子板的设置、连接符合规范要求， 漏电保护器参数匹配且检测灵敏，配电箱与开关箱电器不得损坏或进出线混乱，箱体设置系统接线图和分路标记，箱体设门、锁，采取防雨措施，箱体安装位置、高度及周边通道符合规范要求，分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离符合规范要求。
	
	

	5
	一      般      项     目
	配电室与配电装置
	配电室建筑耐火等级达到三级，配置适用于电气火灾的灭火器材，配电室、配电装置布设符合规范要求，配电装置中的仪表、电气元件设置符合规范要求且仪表、电气元件未损坏，备用发电机组与外电线路进行连锁，配电室采取防雨雪和小动物侵入的措施，配电室设警示标志、工地供电平面图和系统图。
	
	

	6
	
	现场照明
	照明用电不得与动力用电混用，特殊场所使用 36V 及以下安全电压，手持照明灯使用 36V 以下电源供电，照明变压器使用双绕组安全隔离变压器，灯具金属外壳接保护零线，灯具与地面、易燃物之间不得小于安全距离，照明线路和安全电压线路的架设符合规范要求，施工现场按规范要求配备应急照明。
	
	

	7
	
	用电档案
	总包单位与分包单位订立临时用电管理协议，制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案且设计、方案有针对性，专项用电施工组织设计、外电防护专项方案履行了审批程序， 实施后相关部门已组织验收，接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录必须如实填写， 安全技术交底、设备设施验收记录必须如实填写， 定期巡视检查、隐患整改记录必须如实填写，档案资料齐全，设专人管理。
	
	

	验收结论
	

	验收
意见
	施工单位（盖章）
验收人员：
年  月  日
	监理单位（盖章）
验收人员:
年  月  日


重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

C.8.7 电工巡检维修记录表
电工巡检维修记录表
	检查日期
	

	巡检维修记录： 

	巡检维修人员：



注：此表作为项目专业电工用于每日巡检填表使用。
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

重庆市建设工程施工现场安全管理台账实施指南之九
C.9工程项目大型垂直运输与提升设备安全资料
工程名称：
       施工单位：
       编制日期：
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

C.9.1 塔式起重机平面布置图
粘贴处

重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

C.9.2建筑起重机械备案申请表
	建筑起重机械备案申请表

	受理编号
	
	             受理时间
	

	起重机械类型
	
	　
	　

	申请单位（盖章）
	
	申报时间
	

	单位地址
	
	邮    编
	

	企业负责人
	
	营业执照编号
	

	联  系  人
	
	联系电话
	

	起重机械名称
	
	制造厂家
	

	制造许可证编号
	
	出厂编号
	

	规格型号
	
	主要参数
	

	出厂时间
	
	制造监督检验证明编号
	

	备案编号
	
	备案有效期限至
	

	备案登记部门意见
	

	
	 经办人：
	

	
	

	
	 负责人：
	

	填表说明：
	
	
	

	    1、受理编号、受理时间、备案编号、备案有效期限、备案登记部门意见由备案登记部门填  写，其余由申请单位填写。

	    2、主要参数应含最大独立起升高度和附着最大起升高度。

	重庆市建设工程施工安全管理总站  监制


C.9.3重庆市建筑起重机械安装（拆卸）告知书
	重庆市建筑起重机械安装告知书

	受理编号
	
	受理时间
	

	    我单位拟于     年    月    日在                                    工程进行建筑起重机械安装作业，特此告知。

	                       安装单位
	

	                                                       年     月     日

	告知书类型
	安装

	工程名称
	
	独立高度（m）
	

	工程地址
	
	最大附着高度（m）
	

	产权单位
	
	生产单位
	

	使用单位
	
	使用单位设备    管理人员
	

	设备名称
	
	备案登记编号
	

	规格型号
	

	安装单位资质
	
	资质证书编号
	

	项目安装负责人
	
	技术职称
	
	电话
	

	安装单位联系人
	
	电话
	

	安装作业人员姓名、资格证书及编号
	姓名
	证件编号
	姓名
	证件编号
	姓名
	证件编号

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	设备基础      验收情况
	
	设备安装前自检情况
	

	使用单位意见（盖章）
	
	监理单位意见
（盖章）
	

	监管机构意见
	

	
	经办人：                                                        
	

	填表说明：
	

	    1、本表一式三份，一份由接受告知的部门留存，一份由安装（拆卸）单位自留，一份交使用单位办理使用登记时备查。

	    2、受理编号、受理时间、监管机构意见由接受告知的部门填写。

	    3、安装（拆卸）作业人员姓名、资格证书编号的内容根据实际情况增减。

	4、安装（拆卸）根据实际情况填写，如为安装，即删除（拆除）。
 重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

	重庆市建筑起重机械拆卸告知书

	受理编号                                    
	
	受理时间
	

	    我单位拟于     年    月    日在                                    工程进行建筑起重机械安装（拆卸）作业，特此告知。

	                       拆卸单位
	

	                                                       年     月     日

	告知书类型
	拆卸

	工程名称
	
	独立高度（m）
	

	工程地址
	
	最大附着高度（m）
	

	产权单位
	
	生产单位
	

	使用单位
	
	使用单位设备    管理人员
	

	设备名称
	
	备案登记编号
	

	拆卸单位资质
	
	资质证书编号
	

	规格型号
	

	项目拆卸负责人
	
	技术职称
	
	电话
	

	拆卸单位联系人
	
	电话
	

	拆卸作业人员姓名、资格证书及编号
	姓名
	证件编号
	姓名
	证件编号
	姓名
	证件编号

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	设备基础      验收情况
	
	设备安装前自检情况
	

	使用单位意见（盖章）
	
	监理单位意见（盖章）
	

	监管机构意见
	

	
	经办人：
	

	填表说明：
	

	    1、本表一式三份，一份由接受告知的部门留存，一份由安装（拆卸）单位自留，一份交使用单位办理使用登记时备查。

	    2、受理编号、受理时间、监管机构意见由接受告知的部门填写。

	    3、安装（拆卸）作业人员姓名、资格证书编号的内容根据实际情况增减。

	    4、安装（拆卸）根据实际情况填写，如为安装，即删除（拆除）。

	                                                  重庆市建设工程施工安全管理总站  监制


C.9.4 施工升降机安装验收表
施工升降机安装验收表
	工程名称
	
	工程地址
	

	设备型号
	
	备案录登记
	

	设备生产厂
	
	出厂编号
	

	出厂日期
	
	安装高度
	

	安装负责人
	
	安装日期
	

	检查结果
代号说明
	√=合格    〇=整改后合格    ×=不合格    无=无此项

	检查项目
	序号
	内容和要求
	检查结果
	备注

	主要部件
	1
	导轨架、附墙架连接安装齐全、牢固，位置正确
	
	

	
	2
	螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开
	
	

	
	3
	导轨架安装垂直度满足要求
	
	

	
	4
	结构件无变形、开焊、裂纹
	
	

	
	5
	对重导轨符合使用说明书要求
	
	

	传动系统
	6
	钢丝绳规格正确，未达到报废标准
	
	

	
	7
	钢丝绳固定和编结符合标准要求
	
	

	
	8
	各部位滑轮转动灵活、可靠，无卡阻现象
	
	

	
	9
	齿条、齿轮、曳引轮符合标准要求，保险装置可靠
	
	

	
	10
	各机构转动平稳，无异常响声
	
	

	
	11
	各润滑点润滑良好，润滑油牌号正确
	
	

	
	12
	制动器、离合器动作灵活可靠
	
	

	电气系统
	13
	供电系统正常，额定电压值偏差≤5%
	
	

	
	14
	接触器、继电器接触良好
	
	

	
	15
	仪表、照明、报警系统完好可靠
	
	

	
	16
	控制、操作装置动作灵活、可靠
	
	

	
	17
	各种电器安全保护装置齐全、可靠
	
	

	
	18
	电气系统对导轨架的绝缘电阻应≥0.5M欧姆
	
	

	
	19
	接地电阻应≤4欧姆
	
	

	安全系统
	20
	防坠安全器在有效标定期限内
	
	

	
	21
	防坠安全器灵敏可靠
	
	

	
	22
	超载保护装置灵敏可靠
	
	

	
	23
	上、下限位开关灵敏可靠
	
	

	
	24
	上、下极限开关灵敏可靠
	
	

	
	25
	急停开关灵敏可靠
	
	

	
	26
	安全钩完好
	
	

	
	27
	额定载重量标牌牢固清晰
	
	

	
	28
	地面防护围栏门、吊笼门机电联锁灵敏可靠
	
	

	试运行
	29
	空载
	双吊笼施工升降机应分别对两个吊笼进行试运行。试运行中吊笼应启动、制动正常，运行平稳，无异常现象
	
	

	
	30
	额定载重量
	
	
	

	
	31
	125%额定载重量
	
	
	

	坠落实验
	32
	吊笼制动后结构及连接件应无任何损坏或永久变形，且制动距离应符合要求
	
	

	验收结论：
安装单位（盖章）：                                              
验收日期：    年   月   日

	总承包单位
	
	参加人员签字
	

	使用单位
	
	参加人员签字
	

	安装单位
	
	参加人员签字
	

	监理单位
	
	参加人员签字
	

	租赁单位
	
	参加人员签字
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C.9.5 塔式起重机安装验收表
塔式起重机安装验收表
	工程名称
	
	工程地址
	

	塔式
起重机
	型号
	
	设备编号
	
	起升高度
	

	
	幅度
	
	起重力矩
	
	最大起重量
	
	塔高
	

	与建筑物水平附着距离
	/
	各道附着间距
	/ m
	附着道数
	/

	验收部位
	验       收       要       求
	结  果

	塔式起重机结构
	部件、附件、连接件安装齐全，位置正确
	

	
	螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开
	

	
	结构无变形、开焊、疲劳裂纹
	

	
	压重、配重的重量与位置符合使用说明书要求
	

	基础与轨道
	地基坚实、平整，地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确
	

	
	基础周围有排水措施
	

	
	路基箱或枕木铺设符合要求，夹板、道钉使用正确
	

	
	钢轨顶面纵、横方向上的倾斜度不大于1/1000
	

	
	塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 
	

	
	止挡装置距钢轨两端距离≧1m
	

	
	行走限位装置距止挡装置距离≧1m
	

	
	轨接头间距不大于4mm，接头高低差不大于2mm
	

	机构及零部件
	钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好
	

	
	钢丝绳规格正确，断丝和磨损未达到报废标准
	

	
	钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准
	

	
	各部位滑轮转动灵活、可靠，无卡塞现象
	

	
	吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠
	

	
	各机构转动平稳、无异常响声
	

	
	各润滑点润滑良好、润滑油牌号正确
	

	
	制动器动作灵活可靠，联轴节连接良好，无异常
	

	附着锚固
	锚固框架安装位置符合规定要求
	

	
	塔身与锚固框架固定牢靠
	

	
	附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠
	

	
	垫铁、锲块等零部件齐全可靠
	

	
	最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000
	

	
	独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于4/1000
	

	
	附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定要求
	

	电气系统
	供电系统电压稳定、正常工作、电压（380±10%）V
	

	
	仪表、照明、报警系统完好、可靠
	

	
	控制、操纵装置动作灵活、可靠
	

	
	电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护，切断总电源的紧急开关符合要求
	

	
	电气系统对地的绝缘电阻不大于0.5MΩ
	

	安全限位与保险装置
	起重量限制器灵敏可靠，其综合误差不大于额定值的±5%
	

	
	力矩限制器灵敏可靠，其综合误差不大于额定值的±5%
	

	
	回转限位器灵敏可靠
	

	
	行走限位器灵敏可靠
	

	
	变幅限位器灵敏可靠
	

	
	超高限位器灵敏可靠
	

	
	顶升横梁防脱装置完好可靠
	

	
	吊钩上的钢丝绳防脱钩装置完好可靠
	

	
	滑轮、卷筒上的钢丝绳防脱装置完好可靠
	

	
	小车断绳保护装置灵敏可靠
	

	
	小车断轴保护装置灵敏可靠
	

	环境
	布设位置合理，符合施工组织设计要求
	

	
	与架空线最小距离符合规定
	

	
	塔式起重机的尾部与周围建（构）筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于0.6m
	

	其他
	对检测单位意见复查
	

	出租单位验收意见：
签章：              日期：

	安装单位验收意见：
签章：              日期：


	使用单位验收意见：
签章：              日期：
	监理单位验收意见：
签章：              日期：

	总承包单位验收意见： 
                                                       签章：                日期：
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C.9.6建筑起重机械使用登记申请表
	建筑起重机械使用登记申请表

	受理编号                             
	
	   受理时间
	

	工程名称
	
	工程地址
	

	安装单位
	
	联系人
	
	电  话
	

	使用单位
	
	联系人
	
	电  话
	

	设备名称
	
	备案编号
	

	检测单位
	
	检测结果及报告编号
	

	使用单位操作指挥人员姓名、证件编号
	姓名
	证件编号
	姓名
	证件编号
	姓名
	证件编号

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	维保单位
	
	维保人员
	

	监理单位
意见
	

	监管意见
	

	
	                                        经办人：
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C.9.7建筑起重机械检查表
施工升降机检查表
       工程名称                                      年   月    日                编号：
	项目
	检 查 内 容 及 要 求
	检查结果

	结构
	标准节及齿条、吊笼立柱和上下承载梁、附着装置等主要承载结构件应无严重变形、裂纹等缺陷；紧固件应充分紧固并牢固锁定。架体与建筑结构附着应符合规定要求。
导轨架高度，导轨架轴心线对底座水平基础面的垂直度公差值应符合说明书的规定。
	□ 合  格
□ 不合格

	机构
及零
部件
	电机及传动系统应该安装牢固，连接可靠;传动齿轮、防坠安全器的齿轮与齿条的装配精度符合规定；对重导向滑轮应转动灵活，天轮装置导向滑轮转动灵活并保证钢丝绳不脱槽。
钢丝绳型式、规格、质量及端部固定符合标准要求，制动器无异常，吊笼及对重导向装置正常可靠。
	□ 合  格
□ 不合格

	电气
	主电路和控制电路的接线及电气元件的质量和安装、电气保护等均应符合电气标准要求。
电气线路对地绝缘电阻≥1MΩ
接地电阻≤4Ω
	□ 合  格
□ 不合格

	安全
装置
	吊笼门联锁装置、围栏门机电联锁装置、松（断）绳保护装置、上下限位和极限、急停等电气安全开关。安装稳固工作齐全正常，缓冲器位置正确，功能正常，防坠安全器在有限标准期限内使用，并应按规定进行防坠落试验。安全防坠限速器是否定期检查润滑，是否有裂纹和异响。
	□ 合  格
□ 不合格

	其他
	地面吊笼出入口防护棚、楼层卸料口防护门及卸料台口的装置应符合安全防护要求。应有荷载控制措施。
司机应持证上岗，基础应有排水措施。
	□ 合  格
□ 不合格

	试验
	操作灵活可靠。
吊笼升降运行正常。
上下限位和极限、急停等电气安全开关动作准确灵敏。
制动器正常工作。
	□ 合  格
□ 不合格

	不合格内容：

	整改情况：
□整改完毕，整改合格         □整改不合格
复查人：                日期：


     安全员：      检查人员：      操作工：       施工单位（章）：       监理单位（章）：
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塔式起重机检查表
工程名称：                           年    月    日               塔机编号：
	序号
	检查内容
	

        检查内容和部位
	结论

	1
	基础
	基础是否积水，是否存在大量杂物
	□合格  □不合格

	2
	吊钩
	吊钩表面应无裂纹，并设置保险装置
小吊钩及连接小吊钩的钢丝绳是否达到使用要求
	□合格  □不合格

	3
	钢结构
	钢结构无严重锈蚀、变形及无裂纹
	□合格  □不合格

	4
	卷筒及滑轮
	卷筒及滑轮应无裂纹及磨损状况
	□合格  □不合格

	5
	制动器
	制动器应制动良好、磨损量应在规定范围内
	□合格  □不合格

	6
	传动机构
	壳体无裂纹、无漏油，壳体连接螺栓不得松动，传动应稳、无异响
	□合格  □不合格

	7
	标准节连接螺栓
	标准节应无变形及裂纹，连接螺栓是否松动
	□合格  □不合格

	8
	小车
	轮缘及轮幅不得出现裂纹，吊篮是否锈蚀严重，连接应可靠
	□合格  □不合格

	9
	限制器
	限制器应齐全，并且灵敏可靠
	□合格  □不合格

	10
	开口销
	臂架拉杆、塔身连接、连接轴的开口销是否缺省或变形
	□合格  □不合格

	11
	钢丝绳
	钢丝绳是否达到报废标准，绳端固定应符合要求
	□合格  □不合格

	12
	外露电器
	应有避雨防护罩
	□合格  □不合格

	13
	附墙装置
	附着方框应连接可靠，焊接件无裂纹，销轴及开口销符合要求、预埋件应安全可靠
	□合格  □不合格

	14
	操作工安全操作
	操作工操作时是否违章操作，日常维护记录是否齐全，应设置专人指挥
	□合格  □不合格

	15
	交接班记录
	交接记录是否齐全完备
	□合格  □不合格

	不合格内容：
	整改情况：
□整改完毕，整改合格        □整改不合格
复查人：                 日期：


     安全员：        检查人员：       操作工：       施工单位（章）：         监理单位（章）：
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C.9.8 建筑起重机械日常运行与交接班记录
建筑起重机械日常运行与交接班记录
      设备名称：                                                               年   月   日
	点检项目
	1
	设备基础、销轴连接是否符合
要求
	5
	各安全保护装置，制动装置是否安全可靠
	按检验点项目的内容当班点检的情况记录点检序号内良好打√不好打×如遇故障立即联系维修人员操作人员应当如实
填写好记录

	
	2
	钢丝绳有无松股断股现象
	6
	电气系统是否良好，电机无异响，电缆无破损
	

	
	3
	整机有无变形开焊裂纹等现象
	7
	各限位开关是否灵敏
有效
	

	
	4
	整机有无变形开焊裂纹等现象
	8
	各润滑点，油质油量是否符合要求，润滑良好
	

	日期
	班次
	点检项目序号
	交接班记事录
	运转台
	交班人
	接班人

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：要求操作工每日开机前和停机时检查设备保装置、各运转部位、刹车等是否工作正常，正常的填写正常，不正常的在维修、保养一栏中填写具体内容。审核由现场设备管理员负责，每月一次。交接检查填写正常、不正常填写内容。
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

C.9.9建筑起重机械维修、保养记录
建筑起重机械维修、保养记录
	设备名称
	
	设备编号
	

	维修保养部位
	
	设备操作人员
	

	维修保养记录

	维修保养人员：                                    年  月  日

	维修验收记录


	验收人员：                                                               年   月   日
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重庆市建设工程施工现场安全管理台账实施指南之十
C.10 工程项目施工机械安全资料
       工程名称：
       施工单位：
       编制日期：
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
C.10.1工程项目使用机械设备（机具）一览表
工程项目使用机械设备（机具）一览表
项目名称：                                                                                                           日期：  年  月  日
	序号
	设备名称
	自编号
	型号规格
	生产厂家
	租赁单位
	购买日期
	进场日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


审核：                                                                                                        制表：
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C.10.2施工机具检查验收表
施工机具检查验收表
	施工机具名称
	
	生产单位
	

	供应方名称
	
	验收日期
	       年      月     日

	验收内容与记录

	1、数量、名称、型号规格：

	2、安全防护装置：


	3、使用手册、维修说明：

	4、备用件：

	5、生产许可证、产品合格证：

	6、 外观质量：


	验收人及签字：

	姓名
	单位
	职务
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C.10.3  施工机具检查维修保养记录
施工机具检查维修保养记录
	设备名称
	
	设备编号
	

	维修保养部位
	
	设备操作人员
	

	维修保养记录

	维修保养人员：                                    年  月  日

	维修验收记录


	验收人员：                                                                    
年   月   日
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C.10.4平刨机安装验收表
平刨机安装验收表
工程名称：                                                              设备编号：
	序号
	验收项目
	技术要求
	验收结果

	1
	安全装置
	平刨传动部位设防护罩，刨机设护手装置并固定牢固，严禁使用多功能木工机械。
	

	2
	控制箱及线路
	设专用开关箱、漏电保护器（漏电动作电流30mA，漏电动作时间小于0.1S）电箱要防雨、防潮、清洁无杂物，保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置，电动机外壳接保护零线，线路接头连接牢固，绝缘良好、无破损、漏电。
	

	3
	各部件紧固情况
	刨刀无裂纹，紧固刨刀、电机、轴承座、护手装置、防护罩及各部件的螺丝，不应松动。
	

	4
	传动装置
	传动皮带或链条松紧应适宜，并有防护装置。不得使用同台电机驱动多种刀具、钻具的多功能木工机具。
	

	5
	润滑活动轴销、轴承
	按润滑表执行。
	

	6
	运转
	察听电机转动机件应运转平衡、无异常响声和振动。
	

	7
	安全防护
	平刨应按规定设置作业棚、并应具有防雨、防晒等功能。
	

	验收结论
	

	验收意见
	施工单位（盖章）
项目技术负责人：
项目专职（兼职）机管员：
项目电工：
操作员：
年  月  日

	监理单位（盖章）：
监理工程师：
年  月  日

	重庆市建设工程施工安全管理总站  监制


C.10.5圆盘锯安装验收表

圆盘锯安装验收表
工程名称：                                                    设备编号：
	序号
	验收项目
	技术要求
	验收结果

	1
	安全装置
	圆盘锯应设置防护罩、粉料器、防护挡板等安全装置。
	

	2
	控制箱及线路
	设专用开关箱、漏电保护器（漏电动作电流30mA，漏电动作时间小于0.1S）电箱要防雨、防潮、清洁无杂物，保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置，电动机外壳接保护零线，线路接头连接牢固，绝缘良好、无破损、漏电。
	

	3
	各部件紧固情况
	锯片无裂纹、缺齿，锯片、电机、轴座、防护罩及各部件的螺丝，不应松动。
	

	4
	传动装置
	每根三角皮带松紧适宜。不得使用同台电机驱动多种刀具、钻具。
	

	5
	润滑活动轴销、轴承
	按润滑表执行。
	

	6
	运转检查
	察听电机转动机件应运转平衡、无异常响声和振动。
	

	7
	安全防护
	圆盘锯应按规定设置作业棚、并应具有防雨、防晒等功能。
	

	验收结论
	

	验收意见
	施工单位（盖章）
项目技术负责人：
项目专职（兼职）机管员：
项目电工：
操作员：
年  月  日
	监理单位（盖章）：
监理工程师：
年  月  日

	   重庆市建设工程施工安全管理总站  监制



C.10.6钢筋机械安装验收表
钢筋机械安装验收表
工程名称：                   设备名称：                                    设备编号：
	序号
	验收项目
	技术要求
	验收结果

	1
	一般规定
	机械安装必须坚实牢固，固定式机械应有可靠的基础，室外作业应设防护棚，机旁应有堆放原料、半成品的场地，加工较长钢筋时，应有专人帮扶，并听从操作人员指挥。钢筋冷操作作业时应按规定设置防护栏。对焊机作业应设置防火花飞溅的隔离设施。
	

	2
	安全装置
	钢筋冷拉场面在两端地锚外侧应设置警戒区，设置警告标志，对焊机作业时闪光区域应设防护挡板，各种钢筋机械的安装装置必须齐全有效。
	

	3
	控制箱及线路
	设专用开关箱、漏电保护器（漏电动作电流30mA，漏电动作时间小于0.1S）电箱要防雨、防潮、清洁无杂物，保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置。电动机金属外壳接保护零线，线路接头连接牢固，绝缘良好、无破损、无漏电，对焊机应做好可靠接地。
	

	4
	各部件紧固情况
	各传动机构和工作装置螺丝应紧固，各种磨具、刀片等无裂纹，刀片间隙调整适当。
	

	5
	传动装置
	齿轮、皮带、链条松紧度，间隙调整应适宜，机械传动部位防护装置、防护板等齐全有效。
	

	6
	润滑系统
	按润滑表规定执行。
	

	7
	运转检查
	察听电机转动机件应运转平稳、无异常响声和振动。
	

	8
	安全防护
	钢筋加工区应搭设作业棚，并应具有防雨、防晒等功能。
	

	验收结论
	

	验收意见
	施工单位（盖章）：
项目技术负责人：
项目专职（兼职）机管员：
项目电工：
操作员：
年  月  日
	监理单位（盖章）：
监理工程师：
年  月  日

	重庆市建设工程施工安全管理总站  监制


C.10.7电焊机安装验收表
电焊机安装验收表
工程名称：                                                               设备编号：
	序号
	验收项目
	技术要求
	验收结果

	1
	电器装置
	电焊机应单独设置保护接零，并应安装漏电保护器；二次侧应装设空载降压保护装置；电源不得使用手动开关，应使用自动开关。
	

	2
	电缆线
	一次电源线长度不超过5米，并应穿管保护。二次线长度不超过30米，应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，不得使用老化、破皮的电缆线，接头不得超过3处。
	

	3
	保养
	应保护机身整洁，不得带病运转。
	

	4
	防护
	电焊机应设置防雨罩，接线柱应设置防护罩。
	

	验收结论
	

	验收意见
	施工单位（盖章）
项目技术负责人：
项目专职（兼职）机管员：
项目电工：
操作员：
年  月  日
	监理单位（盖章）：
监理工程师：
年  月  日

	重庆市建设工程施工安全管理总站  监制


C.10.8 搅拌机安装验收表
搅拌机安装验收表
工程名称：                                                          设备编号：
	序号
	验收项目
	技术要求
	验收结果

	1
	电气安全
	电器开关箱内应有防雨措施，保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置。设专用开关箱、漏电保护器（漏电动作电流30mA，漏电动作时间小于0.1S）。
	

	2
	安全装置
	离合器、制动器应灵敏有效，操作手柄应有保险装置；料斗钢丝绳的磨损，锈蚀变形应在规定允许范围内。料斗应设置安全挂钩或止挡装置，传动部位应设防护罩。
	

	3
	防护
	搅拌机应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒功能，临近建筑物的还应搭设防护棚，并设50cm高翻边。
	

	4
	操作平台
	操作平台应有足够的空间，平台应平整。
	

	5
	基础
	基础应稳固，不得有移位现象，工期超过3个月轮胎应卸掉。
	

	验收结论
	

	验收意见
	施工单位（盖章）
项目技术负责人：
项目专职（兼职）机管员：
项目电工：
操作员：
年  月  日
	监理单位（盖章）：
监理工程师：
年  月  日

	重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

	C.10.9其它施工机具安装验收记录
其它施工机具安装验收记录

	（适用于行业标准JGJ59中的安装验收类设备）

	
	验收编号：

	工程名称
	
	施工机具名称及编号
	

	出租单位
	
	施工机具          所在位置
	

	使用单位
	
	安装单位
	

	施工日期
	201     年月日至201   年月日
	验收日期
	201     年月日

	检查验收情况

	序
	检查项目
	检查内容
	检查结论

	1
	设备质量
	应有铭牌、生产（制造）许可证、产品合格证和出租单位的检测合格证明，有使用说明书。
	

	2
	设备基础
	设备位于地势相对较高、无积水、不潮湿的位置，基础质量及承载力符合要求。
	

	3
	安装质量
	安装位置合理、水平、稳固、便于操作，设备周围宜少人、无外来有撞击因素的影响；安全装置符合要求。
	

	4
	临时配电
	用电设备的开关箱必须按一机一闸一漏一箱设置，开关箱距离用电设备不大于3m，设备必须保护接零；其它专项符合标准要求。
	

	5
	设备防护
	传动部位有防护罩，必须设置防水、防雨措施。
	

	6
	操作规程/作业方案
	有设备的操作规程；当施工机具需要有作业方案操作时，应有作业方案。
	

	7
	明确责任
	明确责任人、使用人，使用人按对应的设备持证上岗，使用前接受培训和安全技术交底。
	

	验收结论
	

	验
收
意
见
	安装单位（盖章）：
验收人：
      年  月  日
	施工单位（盖章）：
验收人：
年  月  日
	监理单位（盖章）：
验收人员：
年  月  日


重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
重庆市建设工程施工现场安全管理台账实施指南之十一
C.11 工程项目消防资料
 工程名称：
       施工单位：
       编制日期：
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
C.11.1消防设施、器材配置计划
消防设施、器材配置计划
工程名称：
	序号
	部 位 名 称
	消防设施、器材计划配置种类及数量
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


项目负责人：                                            专职安全员：
注：.项目部消防设施、器材配置计划符合《建筑工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）的相关规定。
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

C.11.2施工现场各部位消防设施、器材配置情况
月度检查表
工程名称：                                                                日期：
	序号
	部 位 名 称
	消防设施、器材配置情况
	与配置计划是否相符
	防火责任人
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 项目负责人：                                              专职安全员：
注：1.项目部根据防火制度每月组织一次对施工现场的防火工作进行检查，发现火灾隐患应按“三定” 原则整改。 2.施工现场消防重点部位有：职工宿舍、仓库、配（发）电房、厨房、外脚手架等，消防设施、器材配备要符合《建 筑工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）要求，要落实各重点部位的防火责任人。3.将每月检查的情况填入登记表。
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
C.11.3消防设备平面布置图
粘贴处
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
C.11.4项目消防组织机构
（注：需企业自行建立）
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制

C.11.5施工现场消防安全检查表
施工现场消防安全检查表
检查单位：                                                       检查时间：
	工程名称
	
	建筑面积
	

	建设单位

	监理单位

	施工单位

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查情况
	备注

	1
	总平面布局
	一般规定
	施工现场的出入口、围墙、围挡、场内临时道路、给水管网、配电线路敷设等应纳入总平面布局 
	
	

	
	
	
	出入口的设置应满足消防车通行的要求，宜布置在不同方向、数量不少于2个
	
	

	
	
	
	易燃易爆危险品库房应远离明火作业区、人员集中区、建筑物相对集中区
	
	

	
	
	
	可燃材料堆场等不应布置在架空电力线下
	
	

	
	
	防火间距
	易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m，可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防护间距不应小于10m，其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m

	
	

	
	
	
	施工现场主要临时用房、临时设施的防火间距应符合要求
	
	

	
	
	
	当办公用房、宿舍成组布置时，其防火间距应符合：每组临时用房的栋数不应超过10栋，组与组之间的防火间距不应小于8m，组内临时用房之间的防火间距不应小于3.5m，当建筑构件燃烧性等级为A级时，其防火间距可减少到3m
	
	

	
	
	消防车道
	施工现场应设置临时消防车道，临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离不宜小于5m,且不宜大于40m
	
	

	
	
	
	临时消防车道的设置宜为环形，车道的净宽度和净空高度不应小于4m，应设立指示标识，路基、路面应能承载
	
	

	
	
	
	对建筑大度大于24m，单体建筑面积大于3000㎡，超过10栋且成组布置的临时用房临时消防车道应设置环形，不能设置时应设置符合要求的临时消防救援场地
	
	

	2
	建筑防火
	临时用房防火
	建筑构件或采用金属夹芯板其芯材的燃烧性能等级应为A级
	
	

	
	
	
	建筑层数不应超过3层，每层建筑面积不应大于300㎡；层数为3层或每层建筑面积大于300㎡时，应设置至少2部疏散楼梯，疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m
	
	

	
	
	
	疏散走道的净宽度应符合：单面布置用房时，不应小于1m，双面布置用房时，不小于1.5m，疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度
	
	

	
	
	
	宿舍房间的建筑面积不应大于30㎡，其他房间的建筑面积不宜大于100㎡，房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于15m，房门的净宽度不应小于0.8m，房间建筑面积超过50㎡，房门的净宽度不应小于1.2m
	
	

	
	
	
	发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的防火设计应符合相应的要求
	
	

	
	
	在建工程防火
	其临时疏散通道应采用不燃、难燃材料，并应与在建工程结构施工同步设置，其设置应符合：耐火极限不应低于0.5h，设置在地面的临时疏散通道净宽度不应小于1.5m，利用在建工程施工完毕的楼梯、水平结构其净宽度不宜小于1.0m，用于疏散的爬梯及设置在脚手架上的临时疏散通道净宽度不应小于0.6 m，疏散通道为坡度不大于25°的坡道，不宜采用爬梯，确需采用时应加固；通道应设置明显的疏散标识及照明设施，当其设置在脚手架上，脚手架应采用不燃材料 
	
	

	
	
	
	既有建筑改扩建时，必须分区，施工区不得营业、使用和居住，非施工区继续营业、使用和居住时应符合规范要求
	
	

	
	
	
	高层建筑、既有建筑改造工程外脚手架、支模架的架体应采用不燃烧材料搭设，其余架体宜采用不燃或难燃材料搭设
	
	

	
	
	
	高层建筑、既有建筑、临时疏散通道的安全防护网应采用阻燃型安全防护网
	
	

	
	
	
	临时场所已设置明显的疏散指示标识，作业层的醒目位置应设置安全疏散示意图
	
	

	3
	临时消防设施
	一般规定
	临时消防设施应与在建工程施工同步设置，差距不超过3层，在建工程可利用已具备使用条件的永久性消防设施作为临时消防设施，当永久消防设施不满足使用要求时应增设临时消防设施，地下工程的施工作业场所宜配备防毒面具，临时消防给水系统应设备醒目标识
	
	

	
	
	
	施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路，专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入，且应保持不间断供电
	
	

	
	
	灭火器
	在建工程及临时用房的规定场所都应配备灭火器，灭火器的配置数量、最大保护距离应符合规定要求
	
	

	
	
	临时消防给水系统
	临时室外消防用水量根据临时用房、在建工程的临时室外消防用水量较大者选用，且临时室外消防给水系统的设置应符合规定要求，消防管管径不小于DN100
	
	

	
	
	
	当建筑高度大于24m或单体面积超过30000㎡的在建工程应设置临时室内消防给水系统，且消防管管径不小于DN100
	
	

	
	
	应急照明
	自备发电机房、变配电房、水泵房，无天然采光的作业场所，高度超过100m的在建工程等场所应配备临时应急照明
	
	

	4
	防火管理
	一般规定
	施工单位应建立消防安全管理组织机构及消防安全管理制度，确定消防安全负责人及管理人员，编制施工现场防火技术方案及应急疏散预案
	
	

	
	
	
	消防安全管理人员应进行消防安全教育和培训、作业前应对作业人员进行消防安全技术交底
	
	

	
	
	
	消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员进行消防安全检查并应做好相关记录，定期开展灭火级应急疏散的演练
	
	

	
	
	可燃易燃易爆危险品管理
	在建工程的保温、防水、装饰及防腐材料的燃烧性能等级应符合设计要求，室内使用的易挥发产生易燃气体的物质作业时应保持良好通风，严禁明火，避免静电，可燃材料及易燃易爆危险品堆放应符合要求并应设置严密明火标志
	
	

	
	
	用火用电用气管理
	施工现场用火应办理动火许可证，动火人员应具有资格，裸露的可燃材料上严禁直接动火，五级以上风力时应停止焊接、切割等，具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火，施工现场用电严禁私自改装现场共用电设施，用电应符合规范要求，氧气瓶、乙炔瓶应具有足够的安全距离存放和使用
	
	

	
	
	其他
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C.11.6消防设施日常检查表
消防设施日常检查表

	辖  区
	
	      负责人
检查人
	

	检查
部位
	

	灭火器
	压力是否正常、是否到检修、充装期
	
	
	
	
	
	

	消防栓
	水枪、水带是否完好
	
	
	
	
	
	

	应急照明
	设置到位，完好、有效
	
	
	
	
	
	

	用火、用电
	安全措施落实，无违章、隐患
	
	
	
	
	
	

	消防重点部位
	管理到位，无违章、隐患
	
	
	
	
	
	

	备注：1、每月对设施检查一次； 2、检查记录填写详细；3、每半年更换一次。


	辖 区
	
	      负责人
检查人
	

	检查
部位
	

	项目
	标准
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	灭火器
	压力是否正常、是否到检修、充装期
	
	
	
	
	
	

	消防栓
	水枪、水带是否完好
	
	
	
	
	
	

	应急照明
	设置到位，完好、有效
	
	
	
	
	
	

	用火、用电
	安全措施落实，无违章、隐患
	
	
	
	
	
	

	消防重点
部位
	管理到位，无违章、隐患
	
	
	
	
	
	

	备注：1、每月对设施检查一次； 2、检查记录填写详细；3、每半年更换一次。
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C.11.7消防设施、器材检查维修记录
消防设施、器材检查维修记录
	项目名称
	
	检查日期
	

	检查维修记录： 

	检查维修人员：
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C.11.8动火许可
C.11.8.1 三级动火许可证
存 根
	作业名称
	
	动火部位
	

	动火时间
	     月   日  时  分至  月  日   时   分止

	申请
动火理由
	

	作业人员姓名
	
	监护人
姓名
	

	申请动火人
	
	申请日期：
	
	批准人：
	
	批准日期：
	



三级动火许可证操作人员执
	作业名称
	
	动火部位
	

	动火时间
	月    日    时    分至       月      日    时   分止

	动火须知及防火措施

	1、 在非固定的，无明显危险因素的场所进行动火作业均属于三级动火。
2、 三级动火申请人应在三天前提出，批准最长期限为七天，期满应重新办证，否则视作无动火。
3、 三级动火作业由所在班组填写，经项目防火负责人审查批准，方可动火。
4、 本表一式三联：动火人、监护人查存。
5、 焊工必须持有效证件上岗，准确使用劳动防护用品；作业时必须遵守“十不烧”原则；
6、 操作前检查焊割设备、工具是否完好，电源线有无破损，各类保护装置是否齐全有效；
7、 本表一式二联“操作人员及存根。

	作业人员
	
	监护人姓名
	

	申请动火
	
	申请日期：
	
	批准人
	
	批准日期：
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C.11.8.2二级动火许可证
存 根
	作业名称
	
	动火部位
	

	动火时间
	月   日  时  分至  月  日   时   分止

	申请动火理由
	

	作业人员姓名
	
	监护人
姓名
	

	申请动火人
	
	申请日期：
	
	批准人：
	
	批准
 日期：
	



二级动火许可证操作人员执
	作业名称
	
	动火部位
	

	动火时间
	月    日    时    分至       月      日    时   分止

	动火须知及防火措施

	1、 具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等动火作业，小型油箱等容器；登高焊割等动火作业均属于二级动火作业。
2、 二级动火申请人应在四天前提出，批准最长期限为三天，期满应重新办证，否则视作无证动火。
3、 二级动火作业由作业所在项目防火工作负责人填写，并附上安全技术措施方案，报本单位主管部门审批，经批准后方可动火。
4、 编制动火安全技术方案（附上方案附件）。
5、 焊工必须持有效证件上岗，正确使用劳动防护用品；作业时必须遵守”十不烧“原则；
6、 操作前检查焊割设备、工具是否完好，电源线有无破损，各类保护装置是否齐全有效；
7、 本表一式二联“操作人员及存根。

	作业人员
	
	监护人姓名
	

	申请动火
	
	申请日期：
	
	批准人
	
	批准
日期：
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C.11.8.3一级动火许可证
存 根
	作业名称
	
	动火部位
	

	动火时间
	     月   日  时  分至  月  日   时   分止

	申请
动火理由
	

	作业人员姓名
	
	监护人
姓名
	

	申请动火人
	
	申请日期：
	
	批准人：
	
	批准
日期：
	



一级动火许可证操作人员执
	作业名称
	
	动火部位
	

	动火时间
	  月    日    时    分至       月      日    时   分止

	动火须知及防火措施

	1、 禁火区域内：油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器以及连接在一起的辅助设备；各种受压设备；危险性较大的登高焊、割作业；比较密封的室内，容器内，地下室等场所进行动火作业，均属于一级动火。
2、 一级动火申请应在一周前提出，批准最长期限为一天，期满应重新办证，否则视作无证动火。
3、 一级动火作业由所在单位主管防火作业的负责人填写，并附上安全技术措施方案，报上一级主管及所在地区消防部门审查，经批准后方可动火。
4、 编制动或安全技术措施方案（附上方案附件）；
5、 焊工必须持有效证件上岗，正确使用劳动防护用品；作业时必须遵守”十不烧“原则；
6、 操作前检查焊割设备、工具是否完好，电源线有无破损，各类保护装置是否齐全有效；
7、 本表一式二联“操作人员及存根。

	作业人员
	
	监护人姓名
	

	申请动火
	
	申请日期：

	
	批准人
	
	批准
日期：
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重庆市建设工程施工现场安全管理台账实施指南之十二
C.12 其他资料
工程名称：
       施工单位：
       编制日期：
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C.12.1施工企业负责人带班检查记录表
施工企业负责人带班检查记录表
项目名称：                           检查时间：                              检查人：                    
	序号
	检查内容
	检查记录
	备注

	一
	行 为 管 理
	         合格□    不合格□
	

	二
	文 明 施 工
	         合格□    不合格□
	

	三
	脚 手 架
	         合格□    不合格□
	

	四
	基 坑 支 护
	         合格□    不合格□
	

	五
	模 板 工 程
	         合格□    不合格□
	

	六
	“三 宝”“四 口”防 护
	         合格□    不合格□
	

	七
	施 工 用 电
	         合格□    不合格□
	

	八

	施 工 升 降 机
 (人 货 两 用 电 梯)
	         合格□    不合格□
	

	九
	塔 吊
	         合格□    不合格□
	

	十
	施 工 机 具
	         合格□    不合格□
	

	十一
	隧道工程
	         合格□    不合格□
	

	十二
	其他
	          合格□    不合格□
	


详细见4.12.1.1施工企业负责人带班检查项目指导清单
不合格的具体内容见隐患整改通知单
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
C.12.1.1施工企业负责人带班检查项目指导清单
	施工企业负责人带班检查记录表

	 项目名称：                                  

	序号
	检查项目
	基本要求
	检查依据

	（一）行 为 管 理

	1
	项目负责人带班生产表
	有无、内容是否真实、隐患是否消除
	建质[2011]111　

	2
	安全员
	人证相符、按规定配置齐全
	建质[2008]91　

	3
	制度
	12项制度，日检、周检、月检制度
	渝府发[2010]3渝建安发[2011]20　

	4
	责任书
	按规定层层签订责任书
	国务院第393号令、
渝府发[2010]3、JGJ59-2011　

	5
	分包单位、劳务
公司
	有无资质、安全生产许可证、分包合同，安全员按规定配置、人证相符
	建设部令第159号、国务院第397号令、主席令第15号、建质[2008]91　

	（二）文 明 施 工

	1
	现场围挡
	高度符合规定、基础坚固、围挡设置稳定、整洁，有验收手续
	　JGJ59-2011、JGJ146-2013

	2
	封闭管理
	现场四周采取封闭措施、设置进出口大门
	　JGJ59-2011、JGJ146-2013

	3
	冲洗设置
	已按规定设置、有专人负责冲洗
	　JGJ59-2011、JGJ146-2013

	4
	现场防火
	警示标志齐全、灭火器材配置到位、消防通道畅通、动火审批和监护手续完善
	　JGJ59-2011、JGJ146-2013、

	5
	民工学校
	按规定和要求设置
	渝建安发[2007]170

	（三）脚 手 架

	1
	密目网
	合格证、备案证、见证检测报告齐全
	GB16909－2009、JGJ59-2011、
渝建安发[2010]34

	2
	卸料平台
	自身体系牢固、不得与脚手架连接和传力、防护到位，每次移动到位有验收手续、合格牌、限载标志
	　方案、JGJ59-2011

	3
	专项方案及验收
	方案审批符合有关规定、具有指导性、针对性，验收记录齐全
	　建质[2009]87、JGJ59-2011

	4
	连墙件
	连接数量和方法符合方案和规范要求
	JGJ130－2011、JGJ59-2011

	5
	水平防护棚
	按方案搭拆、交底，派专人监护，工人挂安全带
	方案、JGJ59-2011

	（四）基 坑 支 护

	1
	专项方案及验收
	方案审批符合有关规定、具有指导性、针对性，验收手续齐全
	建质[2009]87、JGJ59-2011

	（五）模 板 工 程

	1
	剪刀撑设置
	按照规定设置纵横向及水平剪刀撑、无缺失
	建质[2009]254、JGJ59-2011、JGJ162-2008

	2
	专项方案及验收
	方案审批符合有关规定、具有指导性，验收各方签字记录齐全
	建质[2009]87、
建质[2009]254、JGJ59-2011、

	（六）“三 宝”“四 口”防 护

	1
	安全帽、、安全带、安全网及四口防护
	按照规定正确佩戴和设置，按规定防护
	建建[1998]164、JGJ59-2011 、GB5725－2009、JGJ80－91

	（七）施 工 用 电

	1
	专项方案及验收
	方案审批符合有关规定、具有指导性，验收签字手续齐全
	方案、JGJ46－2005建质、[2009]87、JGJ59-2011

	（八）施 工 升 降 机 (人 货 两 用 电 梯)

	1
	专项方案及验收
	方案审批符合有关规定、具有指导性针对性，验收记录齐全
	建质[2009]87、JGJ59-2011、GB/T10054－2005、建设部第166号令

	2
	防坠落装置
	安全装置灵敏有效、有每使用3个月的防坠试验
	GB/T10054－2005、GB10055-2007、JGJ59-2011

	（九）塔 吊

	1
	专项方案及验收
	方案审批符合有关规定、具有指导性、针对性，验收记录齐全
	GB5144－2006、JG/T100－99、
建设部第166号令、建质[2009]87、JGJ59-2011

	（十）施 工 机 具

	1
	验收及定期检查维保记录
	验收记录齐全、定期检查维保记录齐全
	JGJ59-2011

	（十一）隧道工程

	1
	专项方案及验收
	方案审批符合有关规定、具有指导性、针对性，验收记录齐全
	建质[2009]87、
铁建设2005/160号、TB10204-2002、TB10108-2002、GB50086-2015

	（十二）其他

	1
	
高切坡、高边坡（或深开挖）
	方案按规定审批、临边防护到位、排水通畅、坑边荷载符合要求、措施按方案到位、变形监测到位
	建质[2009]87、
JGJ59-2011

	2
	
大型吊装（或安装）
	方案按规定审批、起重机械手续齐全、特种作业人员证件齐全、吊点设置合理、现场警戒到位
	建质[2009]87、JGJ59-2011

	3
	顶管
	方案按规定审批、地质和地下水情况与勘察是否一致、是否采用低压照明、通风是否良好
	建质【2009】87

	
	
	
	

	
	
	
	


项目经理：          企业负责人：            监理人员：                     年    月    日
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制 
C.12.2施工项目负责人带班生产记录表
施工项目负责人带班生产记录表
项目名称：                           检查时间：                              检查人：                    
	序号
	检查内容
	检查记录
	备注

	一
	行 为 管 理
	      合格□    不合格□
	

	二
	文 明 施 工
	         合格□    不合格□
	

	三
	脚 手 架
	         合格□    不合格□
	

	四
	基 坑 支 护
	         合格□    不合格□
	

	五
	模 板 工 程
	         合格□    不合格□
	

	六
	“三 宝”“四 口”防 护
	         合格□    不合格□
	

	七
	施 工 用 电
	         合格□    不合格□
	

	八

	施 工 升 降 机
 (人 货 两 用 电 梯)
	         合格□    不合格□
	

	九
	塔 吊
	         合格□    不合格□
	

	十
	施 工 机 具
	         合格□    不合格□
	

	十一
	隧道工程
	         合格□    不合格□
	

	十二
	其他
	         合格□    不合格□
	


详细见C.12.2.1施工企业负责人带班检查项目指导清单
不合格的具体内容见隐患整改通知单
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C.12.2.1施工企业负责人带班检查项目指导清单
	重庆市建筑施工项目负责人带班生产记录表

	项目名称：                       

	（一）行为管理

	序号
	检查项目
	基本要求
	检查依据

	1
	制度
	渝府发[2010]3号文12项制度，日检、周检制度
	渝府发[2010]3、渝建安发[2011]20

	2
	分包单位、劳务公司
	有无资质、安全生产许可证、分包合同，安全员按规定配置、人证相符
	建设部令第159号、国务院第397号令、主席令第15号、建质[2008]91

	（二）文 明 施 工

	1
	现场围挡
	高度符合规定、基础坚固、围挡设置稳定、整洁，有验收手续
	JGJ59-2011、JGJ146-2013

	2
	封闭管理
	现场四周采取封闭措施、设置进出口大门
	JGJ59-2011、JGJ146-2013

	3
	施工场地
	已按规定进行硬化、排水设施完善、道路通畅
	JGJ59-2011、JGJ146-2013

	4
	冲洗设置
	已按规定设置、有专人负责冲洗
	JGJ59-2011、JGJ146-2013

	5
	材料堆放
	按照总平面图堆放材料、分类堆放、挂牌使用、不超高堆放、完工区域做到工完场清
	JGJ59-2011、JGJ146-2013

	6
	标示标牌
	已按规定设置“六牌二图”、安全警示标示标语齐全
	JGJ59-2011、JGJ146-2013

	7
	现场防火
	警示标志齐全、灭火器材配置到位、消防通道畅通、动火审批和监护手续完善
	JGJ59-2011、JGJ146-2013、渝建安发[2011]4

	8
	临时设施
	按照“三区分离”要求设置、符合安全要求和卫生、防火要求等
	JGJ59-2011、JGJ146-2013

	9
	保健急救
	有专门的机构和人员、药品齐全
	JGJ59-2011、JGJ146-2013

	10
	民工学校
	按规定和要求设置
	渝建安发[2007]170

	11
	其他
	符合施工现场有关安全要求
	建设部第15号令

	(三）脚 手 架

	1
	立杆基础（落地式）
	基础平整坚实、底座或垫木齐全、扫地杆件齐全、排水措施到位
	JGJ130－2011、JGJ59-2011

	2
	悬挑梁及架体稳定（悬挑式）
	悬挑梁安装规范牢固、杆件固定及连接良好
	JGJ130－2011、JGJ59-2011

	3
	架体基础及稳定性（门型）
	基础牢实平整、垫木齐全、扫地杆齐全
	JGJ130－2011、JGJ59-2011

	4
	附着支撑设置（附着升降式）
	附着点稳固、主框架与附着点连接牢固
	建建[2000]230、　JGJ130－2011、JGJ202－2010、JGJ59-2011

	5
	升降装置（附着升降式）
	装置齐全有效
	建建[2000]230、　JGJ130－2011、JGJ202－2010、JGJ59-2011

	6
	防坠落、导向防倾斜装置（附着升降式）
	装置齐全有效
	建建[2000]230、　JGJ130－2011、JGJ202－2010、JGJ59-2011

	7
	安全装置（吊篮式）
	自锁、限位装置齐全灵敏可靠，生命绳独立，有验收手续
	GB19155-2003、JGJ202－2010、JGJ59-2011

	8
	吊篮架体稳定性（吊篮式）
	按照规定采取固定措施
	GB19155-2003、JGJ202－2010、JGJ59-2011

	9
	架体与建筑结构拉接（外挂）
	按照规定与建筑结构设置拉接且拉接牢固
	JGJ130－2011、JGJ202－2010、JGJ59-2011

	10
	杆件间距及搭接情况
	立杆及大、小横杆间距符合规定且相互之间搭接满足规范要求
	JGJ130－2011、JGJ59-2011

	11
	防护栏杆
	按照要求设置防护栏杆及挡脚板
	JGJ130－2011、JGJ59-2011

	12
	剪刀撑设置
	是否按照规范搭设、有无缺失等
	JGJ130－2011、JGJ59-2011

	13
	架体内水平防护
	不超过10m设置水平防护网、作业面下满铺脚手板且搭接牢固
	JGJ130－2011、JGJ59-2011

	14
	密目网
	合格证、备案证、见证检测报告齐全
	GB16909－2009、JGJ59-2011、渝建安发[2010]34

	15
	卸料平台
	自身体系牢固、不得与脚手架连接和传力、防护到位，每次移动到位有验收手续、合格牌、限载标志
	方案、JGJ59-2011

	16
	通道设置
	按照规定设置通道且牢固
	JGJ130－2011、JGJ59-2011

	17
	荷载
	架体荷载不得超过规定、严禁不均匀堆放
	JGJ130－2011、JGJ59-2011

	18
	作业人员操作情况
	无违章操作、按规定使用安全带及安全帽
	JGJ59-2011

	19
	专项方案
	方案审批符合有关规定、具有指导性、针对性
	建质[2009]87、JGJ59-2011

	20
	验收及日常维保记录
	各阶段验收记录齐全、日常维保记录齐全
	方案、JGJ130－2011、JGJ59-2011

	21
	安全交底
	技术负责人交底记录真实、齐全
	方案

	22
	持证上岗情况
	按规定证件齐全、人证相符
	建质[2008]75、JGJ59-2011

	23
	连墙件
	连接数量和方法符合方案和规范要求
	JGJ130－2011、JGJ59-2011

	24
	水平防护棚
	按方案搭拆、交底，派专人监护，工人挂安全带
	方案、JGJ59-2011

	25
	其他
	符合施工现场有关安全要求
	建设部第15号令

	（四）基 坑 支 护

	1
	临边防护
	防护措施到位且稳固
	JGJ120－2012、JGJ59-2011

	2
	坑壁支护
	按照规定放坡、支护做法符合设计方案、无变形
	JGJ120－2012、JGJ59-2011

	3
	排水措施
	已按方案设置排水措施、排水畅通
	JGJ120－2012、JGJ59-2011

	4
	坑边荷载
	物料堆放距离坑边间距符合要求
	JGJ120－2012、JGJ59-2011

	5
	通道设置
	上下通道符合安全要求
	JGJ120－2012、JGJ59-2011

	6
	作业环境
	确保足够作业面、满足现场施工需要
	JGJ120－2012、JGJ59-2011

	7
	土石方开挖
	作业人员及机械无违章操作
	JGJ120－2012、JGJ59-2011

	8
	专项方案
	方案审批符合有关规定、具有指导性、针对性
	建质[2009]87、JGJ59-2011

	9
	人工挖孔桩
	上班前有通风和毒气检查、工人上下有软爬梯、孔内有低压照明、有救援设施
	方案、渝建安发[2011]29

	10
	安全交底
	技术负责人交底记录真实、齐全
	方案

	11
	其他
	符合施工现场有关安全要求
	建设部第15号令

	（五）模 板 工 程

	1
	立杆稳定性
	材质符合要求、基础平整、垫板或底座齐全、间距符合规定
	建质[2009]254、JGJ59-2011、JGJ162-2008

	2
	纵横向水平杆件设置
	按照规定设置纵横向水平杆
	建质[2009]254、JGJ59-2011、JGJ162-2008

	3
	剪刀撑设置
	按照规定设置纵横向及水平剪刀撑、无缺失
	建质[2009]254、JGJ59-2011、JGJ162-2008

	4
	模板存放
	大模板存放应有防倾倒措施、不得超高堆放
	建质[2009]254、JGJ59-2011、JGJ162-2008

	5
	施工荷载
	严禁超载、不均匀施加较大荷载
	建质[2009]254、JGJ59-2011、JGJ162-2008

	7
	作业工人操作情况
	无违章操作现象
	JGJ80－91、JGJ59-2011、JGJ162-2008

	8
	
专项方案
	方案审批符合有关规定、具有指导性
	建质[2009]87、建质[2009]254、JGJ59-2011、

	9
	安全交底
	技术负责人交底记录真实、齐全
	方案

	10
	验收
	验收各方签字记录齐全
	方案、JGJ59-2011、JGJ162-2008

	11
	其他
	符合施工现场有关安全要求
	建设部第15号令

	（六）“三 宝”“四 口”防 护

	1
	安全帽
	按照规定正确佩戴
	建建[1998]164、JGJ59-2011

	2
	安全网
	证件齐全、按照规定设置
	建建[1998]164、GB5725－2009、JGJ59-2011

	3
	安全带
	按照规定正确佩戴
	建建[1998]164、JGJ59-2011

	4
	楼梯口、电梯井口防护
	防护措施到位且牢固，安装拆除有专人监护
	JGJ80－91、JGJ59-2011、建建[1998]164

	5
	预留洞口及坑井防护
	防护措施到位、防护效果严密
	JGJ80－91、JGJ59-2011

	6
	通道口防护
	已按规定设置防护棚
	JGJ80－91、JGJ59-2011

	7
	阳台、楼板、屋面等临边防护
	防护措施到位且牢固
	JGJ80－91、JGJ59-2011

	8
	安全教育及交底
	安全教育内容有针对性和指导性，安全交底记录齐全
	三级教育及方案

	9
	其他特殊部位
	符合施工现场有关安全要求
	建设部第15号令

	（七）施 工 用 电

	1
	外电防护
	已按要求设置防护措施
	JGJ46－2005、JGJ59-2011

	2
	接地与接零保护系统
	采取TN—S系统，工作接地及保护接零符合有关要求
	JGJ46－2005、JGJ59-2011

	3
	配电箱及开关箱
	满足“三级配电两级保护”要求、配电箱有3C认证标志、箱内各装置灵敏有效、设置环境及高度满足要求
	JGJ46－2005、JGJ59-2011、渝建安发[2011]2

	4
	现场照明
	设置高度和照明亮度符合要求、特别潮湿环境已采取低压照明
	JGJ46－2005、JGJ59-2011

	5
	配电线路设置
	无严重老化、破皮、架设或埋地符合安全要求、按照规定使用五芯电缆
	JGJ46－2005、JGJ59-2011

	6
	电器装置
	参数与设备匹配、安装满足有关规定要求
	JGJ46－2005、JGJ59-2011

	7
	变配电装置
	符合有关用电要求
	JGJ46－2005、JGJ59-2011

	8
	专项方案
	方案审批符合有关规定、具有指导性
	建质[2009]87、JGJ59-2011

	9
	验收及日常检查记录
	验收记录、日常检查记录齐全
	方案、JGJ46－2005、JGJ59-2011

	10
	安全交底
	技术负责人交底记录真实、齐全
	方案

	11
	持证上岗情况
	按规定证件齐全、人证相符
	建质[2008]75

	12
	其他
	符合施工现场有关安全要求
	建设部第15号令

	（八）施 工 升 降 机 (人 货 两 用 电 梯)

	1
	安全装置
	安全装置齐全且有效
	GB/T10054－2005、GB10055-2007、
JGJ59-2011

	2
	安全防护情况
	地面出入口防护措施到位、楼层出入口防护门封闭
	GB/T10054－2005、GB10055-2007、
JGJ59-2011

	3
	荷载
	严禁超载、无明显偏载
	GB/T10054－2005、GB10055-2007、
JGJ59-2011

	4
	架体稳定
	垂直度满足要求、架体与建筑结构连接牢固
	GB/T10054－2005、GB10055-2007、
JGJ59-2011

	5
	电气装置安全
	装置齐全、灵敏有效
	GB/T10054－2005、GB10055-2007、
JGJ59-2011

	6
	避雷
	已按规定设置且符合安全要求
	GB/T10054－2005、GB10055-2007、
JGJ59-2011

	7
	专项方案
	方案审批符合有关规定、具有指导性针对性
	建质[2009]87、JGJ59-2011

	8
	验收及定期检查维保合同和记录
	验收记录齐全、定期检查维保合同和记录齐全
	GB/T10054－2005、建设部第166号令、JGJ59-2011

	9
	日常运行记录
	记录真实、齐全
	GB/T10054－2005、建设部第166号令、JGJ59-2011

	10
	安全交底
	技术负责人交底记录真实、齐全
	方案

	11
	持证上岗
	证件齐全、人证相符
	建质[2008]75、建设部第166号令

	12
	防坠落装置
	安全装置灵敏有效、有每使用3个月的防坠试验
	GB/T10054－2005、GB10055-2007、
JGJ59-2011

	13
	其他
	符合施工现场有关安全要求
	建设部第15号令

	（九）塔 吊

	1
	力矩、变幅、行走限制器
	设置齐全且灵敏有效
	GB5144－2006、JG/T100－99、JGJ59-2011

	2
	高度限位器
	设置齐全且灵敏有效
	GB5144－2006、JG/T100－99、JGJ59-2011

	3
	保险装置
	设置齐全且灵敏有效
	GB5144－2006、JG/T100－99、JGJ59-2011

	4
	附墙装置与轨道夹
	按照规定设置同厂家的附墙装置、标准节和轨道夹，标准节内有防坠落的水平网
	GB5144－2006、JG/T100－99、JGJ59-2011、
建设部第166号令

	5
	基础
	无积水、无覆盖情况、周边环境符合安全要求
	GB5144－2006、JG/T100－99、JGJ59-2011

	6
	电气装置安全
	设置齐全且灵敏有效
	GB5144－2006、JG/T100－99、JGJ46-2005、JGJ59-2011

	7
	现场吊装操作
	无违章指挥操作情况、符合现场要求
	GB5144－2006、JG/T100－99、
建设部第166号令

	8
	多塔作业
	有多塔方案、防碰撞措施到位、现场运转符合要求
	GB5144－2006、JG/T100－99、建设部第166号令、JGJ59-2011

	9
	专项方案
	方案审批符合有关规定、具有指导性、针对性
	建质[2009]87、JGJ59-2011

	10
	验收及定期检查维保合同和记录
	验收记录齐全、定期检查维保合同和记录齐全、有每安装一次的附着验收
	GB5144－2006、JG/T100－99、建设部第166号令、JGJ59-2011

	11
	日常运行记录
	记录真实、齐全
	GB5144－2006、JG/T100－99、建设部第166号令、JGJ59-2011

	12
	安全交底
	技术负责人交底记录真实、齐全
	方案

	13
	持证上岗
	按规定证件齐全、人证相符
	建质[2008]75、建设部第166号令

	14
	其他
	符合施工现场有关安全要求
	建设部第15号令

	（十）施 工 机 具

	1
	搅拌机
	验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作、
	建建[1998]164、JGJ59-2011

	2
	圆盘锯
	验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作
	建建[1998]164、JGJ59-2011

	3
	钢筋机械
	验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作
	建建[1998]164、JGJ59-2011

	4
	电焊机
	验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作
	建建[1998]164、JGJ59-2011

	5
	手持电动工具
	验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作
	建建[1998]164、JGJ59-2011

	6
	气瓶
	验收手续齐全、摆放距离和环境满足安全要求、安全装置齐全
	建建[1998]164、JGJ59-2011

	7
	打桩机械
	验收手续齐全、防超高装置灵敏有效、设置平稳、无违章操作
	建建[1998]164、JGJ59-2011

	8
	潜水泵
	保护装置齐全灵敏、无违章操作
	建建[1998]164、JGJ59-2011

	9
	安全交底
	技术负责人交底记录真实、齐全
	方案

	10
	验收及定期检查维保记录
	验收记录齐全、定期检查维保记录齐全
	JGJ59-2011、
建建[1998]164

	11
	其他
	符合施工现场有关安全要求
	建设部第15号令

	（十一）隧道工程

	1
	二次衬砌
	二次衬砌、仰拱应紧跟掌子面
	TB10401,1-2003/5.5

	2
	隧道开挖
	掘进方法或循环进尺应符合施工组织设计、围岩变形量过大是否采取有效措施
	建质2003/82号、铁建设2005/160号、TB10401.1-2003/5.2

	3
	隧道支护
	超前注浆导管、锚杆或初期支护应按专项方案施工
	TB10401.1-2003/5.2

	4
	二衬衬砌
	施工台架、模板台车的作业平台脚手板应满铺，防护栏杆设置是否符合要求
	TB10401.1-2003/5.5

	5
	文明施工
	隧道照明、通风是否到位，风尘是否超标，对有害气体有无监控或报警，排水是否通畅，四周有无沉降观测
	JGJ59-2011、JGJ146-2013

	6
	安全防护
	通道斜井有无防溜措施，安全通道应畅通、防护措施应到位
	JGJ59-2011、建建[1998]164

	7
	临时用电
	管、线路架设、电器设备符合要求
	JGJ46-2005、GB50052-95、渝建安发[2011]2

	8
	易燃易爆
	乙炔、氧气、易燃易爆物品管理应到位，领、用、回收帐物应清楚 
	GB6772-2003、GB9448-1999

	（十二）其 他

	1
	
高切坡、高边坡（或深开挖）
	方案按规定审批、临边防护到位、排水通畅、坑边荷载符合要求、措施按方案到位、变形监测到位
	建质[2009]87、
渝建发[1999]133、渝建发[1999]159、JGJ59-2011

	2
	
大型吊装（或安装）
	方案按规定审批、起重机械手续齐全、特种作业人员证件齐全、吊点设置合理、现场警戒到位
	建质[2009]87、JGJ59-2011

	3　
	　顶管
	　方案按规定审批、施工是否按方案实施检查
	建质【2009】87

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	存在问题汇总

	　

	根据现场情况需要填写而本表格未包含的内容，可在表格“其它”项内自行增项填写。

	填表说明：此表为项目负责人带班生产用表。应对照表格所列内容对施工现场进行逐一检查，并将检查和整改情况如实填写在相应表格处并签字。凡是未能及时整改的安全隐患，应按照“五定”原则落实整改到位，并记入重大安全隐患整治档案，确保销号。项目负责人，是指工程项目的项目经理。项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。
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 隐患整改通知单
	：在    年    月   日安全检查中发现下列安全隐患，请于   月  日 前落实整改，并将结果及时汇报。隐患所在部位及情况如下：
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隐患照片：

隐患整改回单
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重庆市建设工程施工安全管理总站  监制 
C.12.3安全施工日志
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	年   月  日
	气温
	最高
	（0C）
	气候
	□晴   □阴
□雨   □雪
	风力
	
	记录人

	星期:
	
	最底
	（0C）
	
	
	风向
	
	

	工程施工部位及
施工进展情况
	

	当日主要危险性项目作业内容
	

	施工项目安全教育与安全交底情况
	

	施工作业队伍班前施工安全活动情况
	

	现场施工安全巡视与检查情况
	

	机械、机具、设备料进场安全验收情况
	

	现场临时用电检查及接地保护检查情况
	

	机械作业安全与保护装置检查情况
	

	脚手架、支撑架安全防护等巡视情况
	

	季节施工防寒、防暑等措施实施情况
	

	监理通知或有关部门安全检查情况
	

	停工、加班情况
	

	其他应记录的安全与文明施工事项
	


重庆市建设工程施工安全管理总站  监制 
C.12.4危险化学品清单
危险化学品清单
	序号
	名称
	相关特性
	最大存量
	存放地点
	对环境的影响或对人体的危害
	应急措施或方法
	责任人

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	


编制:                             审核:                                   批准:                                        实施日期:
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制 
C.12.5 危险化学品管理
（注：以当地公安部门表格为准，建议不制定固定表格）
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制 
C.12.6现场监控
C.12.6.1安全生产视频监控系统安装一览表
安全生产视频监控系统安装一览表
项目名称：
	序号
	工程名称
	视频监控系统          名称及型号
	安装
单位
	安装
时间
	摄像头    序号
	摄像头所在       具体位置
	摄像头监
控范围
	主要监控人

	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	
	
	
	4
	
	
	

	
	
	
	
	
	5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、当表格行数不够或较多时，可以增减行数；2、安装时间精确到“月”；3、具体位置如：2号楼塔吊、办公室二楼。
负责人：                       制表人：                    制表日期：   年   月  日
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制 
C.12.6.2 施工现场视频监控布置图
粘贴处
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制
C.12.6.3施工现场视频监控记录
施工现场视频监控记录
项目名称：
	检查时间
	监控位置（区域）
	隐患描述
	处置措施
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


记录人：                                                        记录时间：
注：对视频监控发现的安全隐患应截图保存，作为安全隐患依据。
重庆市建设工程施工安全管理总站  监制 

本规程用词说明
1为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：采用“可”。
2规程中指明应按其他有关标准执行时，写法为：“应符合……的规定（或要求）”或“应按……执行”。
引用标准名录.
施工企业安全生产管理规范GB50656－2011
建筑施工安全技术统一规范 GB 50870-2013
建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2014
建筑施工组织设计规范GB/T50502－2009
建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720－2011 
施工企业安全生产管理规范GB50656－2011
建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范  JGJ130-2011
建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-1991
建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范JGJ128－2010
建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范JGJ166—2008 
建筑施工工具式脚手架安全技术规范JGJ202－2010 
建筑施工木脚手架安全技术规范JGJ164－2008 
建筑施工模板安全技术规范JGJ162－2008 
施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2012 
施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2012

 建筑施工安全检查标准JGJ59-2011

施工企业安全生产评价标准JGJ/T77－2010
接收单位














身份证复印件粘贴处











